Hodnoticí standard

Technolog odpadních vod (kód: 36-165-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve vodohospodářské legislativě k technologii odvádění a čištění odpadních vod
4
Orientace v normách a dokumentaci o odvádění a čištění odpadních vod
4
Orientace v biochemických procesech čištění odpadních vod
4
Provoz technologické linky čistírny odpadních vod
4
Návrh technologických postupů odvádění a čištění odpadních vod
4
Kontrola dodržování technologických postupů čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
4
Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
4
Měření základních parametrů technologie čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
4
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při čištění odpadních vod
4
Vedení provozně-technické dokumentace čistíren odpadních vod
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
11.04.2017
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve vodohospodářské legislativě k technologii odvádění a čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodách č. 254/2001 Sb., především § 2, 5, 6, 8-13, 15, 16, 38-42 a 89-92, ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu č. 143/2012 Sb., a vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 123/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména v části 3, ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
f) Orientovat se v konkrétním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v normách a dokumentaci o odvádění a čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy a obsah ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 a ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Ústní ověření
b) Orientovat se v konkrétním provozním řádu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV)
Písemné a ústní ověření
c) Orientovat se v konkrétním havarijním plánu a povodňovém plánu ČOV
Písemné a ústní ověření
d) Orientovat se v konkrétním kanalizačním řádu stokové sítě v návaznosti na čištění odpadních vod
Ústní ověření
e) Orientovat se v hlavních zdrojích znečištění vypouštěného do stokové sítě a pro jednotlivé skupiny producentů charakterizovat hlavní typické složky znečištění
Ústní ověření
f) Orientovat se v technologii předčištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě hlavními skupinami producentů a popsat  zásady kontroly objektů předčištění
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Orientace v biochemických procesech čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pojmy z biochemického čištění odpadních vod (oxidace uhlíku,  nitrifikace, denitrifikace, aktivovaný kal); popsat biologické a chemické procesy nad technologickým schématem konkrétní ČOV
Písemné a ústní ověření
b) Popsat parametry jakosti odpadních a povrchových vod jako pH, NL, CHSKCr, BSK5, Namon, Ncelk, Pcelk, RAS a další
Ústní ověření
c) Popsat  fyzikálně-chemické a biochemické  procesy při jednotlivých technologických postupech procesu  čištění odpadních vod včetně modifikací pro odstraňování nutrientů
Písemné a ústní ověření
d) Navrhnout základní blokové schéma čištění odpadních vod podle předloženého rozboru odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provoz technologické linky čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit procesy předčištění a mechanického čištění konkrétní čistírny odpadních vod
Ústní ověření
b) Objasnit procesy biologického a terciárního čištění konkrétní čistírny odpadních vod
Ústní ověření
c) Objasnit procesy kalového a plynového hospodářství konkrétní čistírny odpadních vod
Ústní ověření
d) Popsat technologickou linku konkrétní čistírny odpadních vod podle vizualizace pro dispečerské pracoviště
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Definovat specifické požadavky na provoz čistírny odpadních vod v případě maximálního dešťového přítoku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh technologických postupů odvádění a čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout potřebu chemikálií pro čištění odpadních vod a kalové hospodářství na konkrétní ČOV
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout způsob řízení technologického procesu dodávky vzduchu ve vazbě na spotřebu kyslíku v aktivačním procesu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout způsob řízení technologického procesu čerpání odpadních vod a kalů ve vazbě na kapacitu ČOV a jejího technologického vybavení
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout způsob řízení vybraného odvodňovacího zařízení pro odvodnění čistírenských kalů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Navrhnout způsob řízení výroby bioplynu a elektrické energie při zpracování čistírenských kalů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Kontrola dodržování technologických postupů čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat praktický příklad plánu dozoru a kontroly technologických postupů při čištění odpadních vod na ČOV v návaznosti na provozní řád
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zkontrolovat plnění emisních limitů stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a navrhnout příslušná opatření, na konkrétním příkladu zkontrolovat plnění emisních limitů stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a navrhnout příslušná opatření
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit a popsat technologické parametry procesu čištění odpadních vod na ČOV  (stáří kalu, koncentrace rozpuštěného kyslíku, recirkulační poměry, doby zdržení, dávky chemikálií)
Písemné a ústní ověření
b) Vyhodnotit spotřebu chemikálií pro srážení fosforu a odvodňování čistírenských kalů
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhodnotit spotřebu elektrické energie pro technologická zařízení na ČOV
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vyhodnotit účinnost čištění odpadních vod a plnění emisních limitů definovaných povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření základních parametrů technologie čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Odebrat technologické vzorky odpadních vod a kalů
Praktické předvedení
b) Změřit objem kalu po třicetiminutové sedimentaci
Praktické předvedení
c) Stanovit koncentraci sušiny aktivovaného nebo odvodněného kalu pomocí sušicích vah
Praktické předvedení
d) Změřit koncentraci rozpuštěného kyslíku v aktivační směsi pomocí přenosného přístroje
Praktické předvedení
e) Změřit teplotu aktivační směsi
Praktické předvedení
f) Stanovit odběrná místa pro odběr technologických vzorků na ČOV (aktivační směsi, odvodněného kalu, dalších proudů kalů, přítoku, odtoku, odtoků z jednotlivých stupňů čištění)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, předvést zápis do knihy úrazů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyjmenovat materiální zabezpečení pracovníků ochrannými pomůckami v závislosti na objektovém riziku jednotlivých pracovišť na ČOV a stokové síti
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu
Ústní ověření
d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci závadného ovzduší za dodržování zásad BOZP a charakterizovat jednotlivé rizikové složky (plyny) ovzduší v objektech ČOV a ve stokové síti
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení provozně-technické dokumentace čistíren odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat zprávu o účinnosti čištění, spotřebě chemikálií a energií a produkci čistírenských kalů a energií
Praktické předvedení
b) Zpracovat podklady pro plnění ohlašovacích povinností
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat pokyn technologa k optimalizaci provozu ČOV na základě vyhodnocení spotřeby elektrické energie, chemikálií a dosahované účinnosti čištění odpadních vod
Praktické předvedení
d) Zpracovat záznam do provozního deníku ČOV
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší vybraná hodnoticí kritéria. 
Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě k technologii odvádění a čištění odpadních vod 
·	Autorizovaná osoba připraví min. 3 konkrétní povolení k vypouštění odpadních vod, připraví následující právní předpisy: zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění, nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb. v platném znění, nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu č. 143/2012 Sb., vyhlášku o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 123/2012 Sb. v platném znění, zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., vyhlášku, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb. v platném znění, zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Kompetence: Orientace v normách a dokumentaci o odvádění a čištění odpadních vod 
·	Autorizovaná osoba připraví provozní řád a havarijní a povodňový plán ČOV a kanalizační řád stokové sítě a normy ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402
Kompetence: Orientace v biochemických procesech čištění odpadních vod
·	Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 protokoly o analýze vzorku odpadních vod, technologické schéma konkrétní ČOV
Kompetence: Provoz technologické linky čistírny odpadních vod
·	Autorizovaná osoba připraví technologické schéma konkrétní ČOV s terciárním stupněm a kalovým a plynovým hospodářstvím, vizualizaci ČOV pro dispečerské pracoviště s namodelováním hodnot maximálního dešťového průtoku ČOV 
Kompetence: Návrh technologických postupů odvádění a čištění odpadních vod
·	Autorizovaná osoba připraví technologické schéma konkrétní ČOV a seznam jejího strojního vybavení
Kompetence: Kontrola dodržování technologických postupů čištění odpadních vod na ČOV
·	Autorizovaná osoba připraví provozní řád ČOV, minimálně 3 povolení k vypouštění odpadních vod a odpovídající výsledky ČOV nejméně za 1 rok
- bod b) doporučujeme hodnotit v souvislosti s bodem d) kompetence Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV
Kompetence: Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV
·	Autorizovaná osoba připraví vizualizaci dispečerského pracoviště ČOV se zobrazením potřebných parametrů, připraví údaje o spotřebě chemikálií a elektrické energie, připraví minimálně 3 povolení k vypouštění odpadních vod a odpovídající výsledky ČOV nejméně za 1 rok
Kompetence: Měření základních parametrů technologie čištění odpadních vod na ČOV
·	Autorizovaná osoba připraví nádrž pro odběr technologických vzorků odpadních vod a kalů a pro provedení měření teploty a koncentrace rozpuštěného kyslíku
Kompetence: Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, 
·	Autorizovaná osoba připraví formulář knihy úrazů, zpracovaná objektová rizika konkrétních pracovišť ČOV a detektor závadnosti ovzduší
Kompetence: Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV
·	Autorizovaná osoba připraví údaje o spotřebě chemikálií a elektrické energie, produkci kalu, účinnosti čištění, připraví provozní deník ČOV
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem. 
Podkladem pro modelové situace jsou různá vyhodnocení ze systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny náměty na změny v technologiích a zapracování do změn provozních řádů.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodohospodářské stavby nebo chemicko-technologické obory a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti odvádění a čištění odpadních vod nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodního hospodářství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. 
b)	Profesní kvalifikace 36-165-M Technolog odpadních vod + vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Teoretická část zkoušky probíhá v odborné učebně se softwarovým vybavením a PC. 
Praktická část zkoušky probíhá v objektu čistírny odpadních vod, především na řídicím pracovišti – velínu. 
Technické vybavení pro provedení zkoušky:
-přenosný přístroj pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
-sušicí váhy
-teploměr
-odběrák pro manuální odběr vzorku a vzorkovnice
-odměrný válec a stopky
-kniha úrazů
-provozní deník ČOV
-detektor závadnosti ovzduší
-individuální prostředky OOPP (pracovní oděv a obuv si uchazeč zajistí samostatně)
- právní normy: nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb. v platném znění, zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb. v platném znění, zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
REVOS Rokycany, s. r. o.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ
 
Technolog odpadních vod, 16.4.2025 22:03:23
Strana 9 z 9