Hodnoticí standard

Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku (kód: 23-139-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Operátor horkovodních energetických zařízení; Operátor parních energetických zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních pojmech termodynamiky
4
Orientace v druzích paliv a manipulaci s nimi
4
Orientace v druzích a konstrukcích kotlů a ohnišť
4
Vedení provozních záznamů kotle
3
Posuzování způsobů úpravy napájecí vody
4
Kontrola a přezkušování pomocných a měřících zařízení kotlů
4
Orientace v uvádění kotlů do provozu a v provozu kotlů za mimořádných podmínek
4
Stanovení podmínek hospodárného provozu kotle
4
Obsluha a řízení provozu kotle v energetice
3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád
3
Posuzování možností zvyšování životnosti tlakových celků
4
Přezkušování měřidel plynných emisí
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních pojmech termodynamiky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní fyzikální zákony termomechaniky – teplo, teplota, tlak, energie
Ústní ověření
b) Na předloženém diagramu vyhodnotit entropické diagramy T-s a i-s
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Změřit teplotu a tlak teplé vody/páry
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v druzích paliv a manipulaci s nimi
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy paliv (pevná, kapalná, plynná) a posoudit jejich uplatnitelnost
Ústní ověření
b) Popsat přípravu a úpravu paliv
Písemné ověření
c) Popsat dovolené manipulace s palivy
Písemné ověření
d) Popsat zakázané manipulace s palivy
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v druzích a konstrukcích kotlů a ohnišť
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozdělit kotle podle druhů, nakreslit a popsat jejich konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat druhy ohnišť - roštové, granulační, fluidní cyklonové
Ústní ověření
c) Charakterizovat rozdíly v konstrukcích kotlů - horkovodní, parní a průtočné
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení provozních záznamů kotle
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zapsat do provozního deníku údaje o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Posuzování způsobů úpravy napájecí vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologický způsob úpravy vody – pískové filtry a jejich regenerace
Ústní ověření
b) Popsat technologický způsob úpravy vody – číření
Ústní ověření
c) Popsat technologický způsob úpravy vody – chemická úprava vody
Ústní ověření
d) Posoudit způsoby technologické úpravy vody z hlediska možnosti využití
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Změřit vlastnosti vody za pomocí ručního chemického testu
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Změřit vlastnosti vody za pomocí elektronického analyzátoru vody
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Popsat zařízení pro zachycování látek anorganického původu (odbourávání aniontů a kationtů - demineralizace)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola a přezkušování pomocných a měřících zařízení kotlů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat funkci vodoznaku
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést profouknutí přímého vodoznaku
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat funkci signalizace stavu hladiny
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Odečíst teploty provozních teploměrů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Odečíst tlak v tlakoměru
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Přezkoušet funkci pojistného ventilu
Praktické předvedení
g) Měřit spalinové cesty – měření emisí CO, CO2
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Popsat zkoušku těsnosti kotle včetně výstroje při jmenovitém tlaku
Ústní ověření
i) Popsat tlakovou zkoušku kotle včetně výstroje při jmenovitém tlaku
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v uvádění kotlů do provozu a v provozu kotlů za mimořádných podmínek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup před zatápěním
Písemné ověření
b) Popsat způsoby zatápění a posoudit jejich uplatnění
Písemné ověření
c) Popsat postup spouštění kotle ze studeného a teplého stavu na plný výkon
Písemné ověření
d) Popsat způsoby ochrany tlakového celku během zatápění a posoudit jejich uplatnění
Písemné ověření
e) Popsat postup připojení kotle na odběrné potrubí
Písemné ověření
f) Popsat postup po připojení kotle na odběrné potrubí
Písemné ověření
g) Popsat postup odstavování kotle
Písemné ověření
h) Popsat provoz kotle za mimořádných podmínek - porucha pojistných ventilů, porucha důležitých teploměrů a tlakoměrů, poruchy signalizace, ochran a blokád nebo jejich vyřazení za provozu kotle, poruchy dálkových vodoznaků
Písemné ověření
i) Charakterizovat a posoudit způsoby ovlivňování životnosti tlakových celků
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stanovení podmínek hospodárného provozu kotle
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat spalovací proces, charakterizovat vznik a množství CO, CO2, O2, tvorbu NOx, charakterizovat nedokonalé spalování
Ústní ověření
b) Stanovit podmínky hospodárného provozu kotle
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Stanovit podmínky pro odluhování kotlů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Stanovit podmínky pro odkalování kotlů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat aditiva a jejich dávkování
Ústní ověření
f) Popsat způsoby tvorby NOx (nadstechiometrické či podstechiometrické - OFA, recirkulace spalin)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Obsluha a řízení provozu kotle v energetice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat povinnosti odborně způsobilého topiče
Písemné ověření
b) Provést teplotní ustalování kotle
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Charakterizovat obsah a význam provozních revizí kotle
Ústní ověření
d) Charakterizovat obsah a význam vnitřní revize kotle
Ústní ověření
e) Stanovit postup a popsat přípravu k vnitřní revizi – oddělení kotle na straně vody a páry, paliva, spalovacího vzduchu, spalin, splavovací vody popílku a škváry
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zajistit větrání kotle v době revize a prohlídky
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Popsat v reálnách podmínkách funkci zařízení pro zachycení pevných a plynných škodlivin
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Popsat na reálném zařízení pro zachycování tuhých znečišťujících látek jeho funkci
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Popsat zařízení pro snížení plynných anorganických látek (selektivní katalycká redukce, selektivní nekatalycká redukce, odsiřování spalin)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat specifické požadavky bezpečnosti práce
Ústní ověření
b) Vysvětlit první pomoc při úrazu elektrickým proudem
Ústní ověření
c) Popsat zajištění požární prevence (poplachové směrnice, únikové cesty)
Ústní ověření
d) Popsat činnosti při vzniku požáru
Ústní ověření
e) Dodržovat zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem a bezpečnosti
při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Posuzování možností zvyšování životnosti tlakových celků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat vlivy vnitřních a vnějších tlaků na životnost tlakových celků
Ústní ověření
b) Charakterizovat vlivy teploty okolí a pracovní teploty na životnost tlakových celků
Ústní ověření
c) Charakterizovat vlivy statických tlaků a hmotnosti obsahu za provozních a zkušebních podmínek na životnost tlakových celků
Ústní ověření
d) Charakterizovat vlivy zatížení dopravou, větrem, zemětřesením tlakových celků
Ústní ověření
e) Charakterizovat vlivy reakčních sil a momentů vyvozovaných podporami, upevněními, potrubími na tlakové celky
Ústní ověření
f) Charakterizovat vlivy koroze a eroze na životnost tlakových celků
Ústní ověření
g) Charakterizovat vlivy rozkladů nestabilních tekutin na životnost tlakových celků
Ústní ověření
h) Posoudit možnosti zvyšování životnosti tlakových celků omezením vlivů jednotlivých faktorů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Přezkušování měřidel plynných emisí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní pojmy - etalon, pracovní měřidla, ověření stanoveného měřidla, přezkoušení měřidla v době platnosti ověření měřidla, kalibrace měřidla, úřední značka
Ústní ověření
b) Popsat postup přezkušování měřidel plynných emisí
Ústní ověření
c) Přezkoušet detektor úniku plynu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-parnich-energeti#zdravotni-zpusobilost).
 
Uchazeč musí prokázat odbornou způsobilost k obsluze kotlů I., II., III. a IV. třídy dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platným topičským průkazem.
 
Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání strojní mechanik a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti energetiky a současně musí být držitelem platného topičského průkazu dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství nebo mechanik seřizovač a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti energetiky a současně musí být držitelem platného topičského průkazu dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti energetiky a současně musí být držitelem platného topičského průkazu dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti energetiky a současně musí být držitelem platného topičského průkazu dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:
Technické podklady
·	technická dokumentace, montážní výkresy, technologická schémata (strojovna teplárny, technologická schémata úpravy vody, technologická schémata spalovacích procesů, technologická schémata a montážní výkresy konstrukcí kotlů a ohnišť), směrnice, provozní deník
·	provozní a bezpečnostní předpisy pro obsluhu kotle, deník tlakových nádob, přehled použitých pojistných ventilů, přehled použitých vodoznaků, přehled použitých teploměrů a tlakoměrů a průtokoměrů, přehled periodických úkonů operátora kotle, I-S diagram, T-S diagram, parní tabulky
·	měřicí sada pro orientační měření chemického testu vody, analyzér měření emisí CO, kalibrační plyn, tlakoměry, teploměry, infrateploměry, termovizní infračervené kamery, tlakové spínače, tlakové senzory, vodoznaky, pojistné ventily, řídicí systém kotelny, řídicí systém kotelny pomocí počítače, záznamy v PC
 
Zkouška proběhne na reálném, nebo cvičném pracovišti operátora zařízení pro výrobu páry/teplé vody pro energetiku, písemná část zkoušky pak ve vhodném kancelářském prostoru (učebna, zasedací místnost a pod.).
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Teplárna Otrokovice, a. s.
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 18.5.2025 7:36:58
Strana 10 z 10