Hodnoticí standard

Lakýrník/lakýrnice pian (kód: 33-068-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v povrchových úpravách klávesových hudebních nástrojů
3
Diagnostika poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů
3
Oprava poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů
3
Aplikace nátěrových hmot při opravách klávesových hudebních nástrojů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Lakýrník/lakýrnice pian, 5.12.2025 10:38:13
Strana 1 z 6

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v povrchových úpravách klávesových hudebních nástrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat historii výroby a uvést významné výrobce klávesových hudebních nástrojů v ČR a Evropě
Ústní ověření
b) Vyjmenovat typy materiálů používaných ve výrobě a charakterizovat jejich základní vlastnosti
Ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit technologii přípravy a nanášení historických povrchových úprav
Ústní ověření
d) Popsat a vysvětlit technologii přípravy a nanášení současných povrchových úprav
Ústní ověření
e) Popsat a vysvětlit teorii tvorby filmu nátěrových hmot
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Diagnostika poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Diagnostikovat a popsat typ poškození dílců klávesových hudebních nástrojů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat příčiny zjištěného typu poškození dílců klávesových hudebních nástrojů
Ústní ověření
c) Navrhnout a popsat způsob řešení na odstranění typu poškození dílců klávesových hudebních nástrojů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Oprava poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Přebrousit a přeleštit povrchové poškození
Praktické předvedení
b) Vybrousit povrchovou úpravu
Praktické předvedení
c) Opravit poškozené místo nejvhodnějším způsobem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Aplikace nátěrových hmot při opravách klávesových hudebních nástrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Předvést nízkotlaké stříkání nátěrových hmot
Praktické předvedení
b) Předvést vysokotlaké stříkání nátěrových hmot
Praktické předvedení
c) Předvést nanášení štětcem a polnou
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Lakýrník/lakýrnice pian, 5.12.2025 10:38:14
Strana 2 z 6

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pracovnik
-
pro
-
povrchovou
-
#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Uchazeč
si
ke
zkoušce
přinese
vlastní
pracovní
oděv
a
obuv,
roušku,
rukavice.
 
Při
ověření
kritérií
hodnocení
způsobem
ověření
"praktické
předvedení
a
ústní
ověření"
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
zvoleného
technologického
postupu.
Při
hodnocení
splnění
kritérií
bude
posuzováno
jejich
precizní
provedení
výsledná
shodnost
s
původní
povrchovou
úpravou
nástroje,
případně
s
dobovým
charakterem
povrchové
úpravy
nástroje.
Dále
bude
posuzována
zručnost
uchazeče
a
dodržování
předpisů
BOZP
a
PO.
 
V
kompetenci
"Orientace
v
povrchových
úpravách
klávesových
hudebních
nástrojů"
:
-
v
kritériu
b)
uchazeč
vyjmenuje
typy
materiálů
používaných
ve
výrobě
a
charakterizuje
jejich
základní
vlastnosti
-
masivní
materiál,
aglomerované
materiály
(PDP,
DTD,
HDF,
MDF)
a
rezonanční
materiál;
-
v
kritériu
c)
uchazeč
popíše
a
vysvětlí
technologii
přípravy
a
nanášení
historických
povrchových
úprav:
·
šelak
a
šelakovou
polituru
transparentní,
barevný
šelak
černý
a
rezonanční
lak,
·
původ
šelakové
pryskyřice,
její
druhy
a
práce
s
tímto
materiálem,
·
typy
rozpouštědel,
ředitel
a
dalších
složek
této
povrchové
úpravy,
·
typy
přírodních
pryskyřic
pro
úpravu
rezonanční
desky:
měkké,
tvrdé,
atd.
-
v
kritériu
d)
uchazeč
popíše
základní
typy
technologie
nanášení
povrchových
úprav
(ruční,
nízkotlaké,
vysokotlaké,
polévaní,
máčení,
atd.)
a
vyjmenuje
základní
typy
v
současnosti
používaných
nátěrových
hmot
(NC,
PUR,
PES,
atd.).
-
v
kritériu
e)
uchazeč
popíše
dva
základní
typy
přechodu
nátěrových
hmot
do
tuhého
stavu
(chemicky
vytvrzované
a
fyzikálně
schnoucí).
 
Autorizovaná
osoba
pro
kompetenci
„Diagnostika
poškozených
dílců
klávesových
hudebních
nástrojů“
a
pro
kompetenci
„Oprava
poškozených
dílců
klávesových
hudebních
nástrojů"
připraví
dva
různě
poškozené
dílce
(například
klopna,
horní
nebo
spodní
rámeček
apod.).
Na
jednom
dílci
je
povrchové
poškození
drobného
charakteru.
Na
druhém
dílci
je
poškození
hrubšího
charakteru.
 
Kompetence
„Diagnostika
poškozeného
dílce
klávesových
hudebních
nástrojů“
,
kritérium
a)
-
c).
Uchazeč
diagnostikuje
a
popíše
typ
poškození.
Na
jednom
dílci
diagnostikuje
a
popíše
povrchové
poškození
drobného
charakteru
(například
oděrky,
poškrábání
klopny,
horního
nebo
spodního
rámečku,
odlepená
dýha
apod.).
Na
druhém
dílci
diagnostikuje
a
popíše
poškození
hrubšího
charakteru
(například
uražení
hrany
dílce,
chybějící
dýha,
nedostatečná
nebo
chybějící
povrchová
úprava
apod.).
 
Kompetence
„
Oprava
poškozených
dílců
klávesových
hudebních
nástrojů“
,
kritérium
a)
-
c).
Uchazeč
na
jednom
dílci
přebrousí
a
přeleští
povrchové
poškození,
vybrousí
povrchovou
úpravu
a
opraví
místo
nejvhodnějším
způsobem,
např.
vysazením
dýhy,
vytmelením
nebo
tzv.
„zakápkou“.
Na
druhém
dílci
přebrousí
a
přeleští
povrchové
poškození,
poté
vybrousí
povrchovou
úpravu
a
opraví
místo
nejvhodnějším
způsobem,
např.
vymění
část
dílce,
předýhuje
dýhu,
napasuje
novou
dýhu,
případně
aplikuje
vhodnou
povrchovou
úpravu.
 
Autorizovaná
osoba
pro
kompetenci
„Aplikace
nátěrových
hmot
při
opravách
klávesových
hudebních
nástrojů“
Lakýrník/lakýrnice pian, 5.12.2025 10:38:14
Strana 3 z 6

Hodnoticí standard

připraví
dva
dílce,
na
kterých
provede
aplikaci
všech
uvedených
způsobů,
kritéria
a)
–
c).
Uchazeč
na
polovinu
jednoho
dílce
předvede
nízkotlaké
stříkání
nátěrové
hmoty
a
na
druhé
polovině
předvede
vysokotlaké
stříkání
–
u
obou
způsobů
stačí
jeden
nános.
Na
druhém
dílci
na
jedné
polovině
předvede
nános
nátěrové
hmoty
štětcem
a
na
druhé
polovině
polnou.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tyto požadavky:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu klávesových hudebních nástrojů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti povrchových úprav hudebních nástrojů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výroby klávesových hudebních nástrojů.
b)	Vysokoškolské vzdělání a zároveň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu klávesových hudebních nástrojů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti povrchových úprav hudebních nástrojů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výroby klávesových hudebních nástrojů. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Lakýrník/lakýrnice pian, 5.12.2025 10:38:14
Strana 4 z 6

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici stříkací komoru, schválenou z hlediska BOZP a PO, a dále také dílnu vybavenou základním vybavením a zařízením k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:
 
·	Nízkotlaké stříkací zařízení
·	Vysokotlaké stříkací zařízení
·	Lešticí pasta podle potřeby a druhu zkoušené povrchové úpravy
·	Špalík na broušení
·	Pásová bruska horizontální
·	Hranová pásová bruska
·	Leštička
·	Dýhy pro opravu poškozených dýhovaných povrchů
·	Disperzní lepidlo PVAC
·	Kostní a kožní klíh
·	Tmely a plniče pórů podle potřeby zkoušky
·	Materiál pro přípravu polny
·	Štětce pro nanášení šelakových NH
·	Šelak – druh podle potřeby opravovaného dílce
·	Nátěrové hmoty: polyuretanové, polyesterové, nitrocelulózový lak, dále podle druhu a potřeby zkoušené povrchové úpravy
·	Lepicí pásky podle potřeby a druhu zkoušené povrchové úpravy
·	Bruska vibrační nebo excentrická podle potřeby 
·	Brusné papíry hrubosti 80, 100, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
·	Ochranné pomůcky podle potřeby BOZP a PO
·	Pracovní stůl
·	Hoblice truhlářská
·	Sada dlát 6-25 mm
·	Posuvné měřidlo
·	Sada vrtáků do dřeva 1-15 mm 
·	Sada vrtáků do kovu 1-15 mm po 0,5 mm
·	Čisticí a úklidové potřeby
·	1 hrubě poškozený dílec klávesového hudebního nástroje
·	1 povrchově poškozený dílec klávesového hudebního nástroje
·	2 dílce pro aplikaci nátěrových hmot 
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby zajistí, aby pracoviště bylo uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Lakýrník/lakýrnice pian, 5.12.2025 10:38:14
Strana 5 z 6

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Český klavírnický svaz, Hradec Králové
C. Bechstein Europe s. r. o. Hradec Králové
Lakýrník/lakýrnice pian, 5.12.2025 10:38:14
Strana 6 z 6