|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Image00001.jpeg | |  | Kvalifikační standard | | | |
|  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy (kód: 33-007-H) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | |
|  |
| Skupina oborů: | Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) | | | | | |
| Týká se povolání: | Čalouník | | | | | |
|  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Odborná způsobilost** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Název | | | | | Úroveň | |
| Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů polotovarů pro matracové potahy a potahů | | | | | 3 | |
| Přípravné práce pro zhotovování polotovarů pro výrobu matracových potahů | | | | | 3 | |
| Zhotovování proševů na kontinuálním prošívacím stroji | | | | | 3 | |
| Zhotovování proševů na diskontinuálním prošívacím stroji | | | | | 3 | |
| Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě | | | | | 3 | |
| Všívání zdrhovadel na dvoujehlových šicích strojích | | | | | 3 | |
| Nažehlování značkovek (etiket) a zdobných prvků | | | | | 3 | |
| Sešívání švů polotovarů pro matracové potahy | | | | | 3 | |
| Obnitkovávání dílců, polotovarů | | | | | 3 | |
| Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů | | | | | 3 | |
| Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství | | | | | 3 | |
| Nakládání s odpadem ze šicí dílny | | | | | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 29.03.2024 6:14:40 | | | | Strana 1 z 2 | |  |
| Image00001.jpeg | |  | Kvalifikační standard | | | |
|  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Platnost standardu | | | | | | |
| Standard je platný od: 21.10.2022 | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 29.03.2024 6:14:40 | | | | Strana 2 z 2 | |  |