Hodnoticí standard

Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů (kód: 33-010-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
3
Volba materiálů, technologických  postupů, strojů, nástrojů a nářadí  pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
3
Přípravné práce pro zhotovování jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
3
Ruční a strojové dělení materiálů pro zhotovování matrací z přírodních materiálů
3
Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití
3
Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů a pružinové kostry
3
Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů
3
Strojní zhotovování matrací z přírodních materiálů
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
24.10.2014
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:21
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Určit šířku a délku matrace pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Volba materiálů, technologických  postupů, strojů, nástrojů a nářadí  pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat přírodní materiály na výrobu matrací, druhy matrací, klasickou technologii a způsoby výroby
Ústní ověření
b) Zvolit druh a množství plnicích a kypřicích přírodních materiálů a pomocných materiálů, popsat funkci a způsob použití
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací
Písemné a ústní ověření
d) Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z přírodních materiálů
Písemné a ústní ověření
e) Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Přípravné práce pro zhotovování jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek
Praktické předvedení
b) Vytvořit šablony a střihové plány matracových textilií podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Stanovit spotřebu technických textilií a matracovin, rozměřit materiál a zakreslit předlohu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:21
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Ruční a strojové dělení materiálů pro zhotovování matrací z přírodních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést základní seřízení strojů v souladu se zásadami BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Rozvolnit přírodní materiály z provazců na rozvolňovacím stroji v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Rozvolnit kypřicí materiál z tabulí strojově nebo ručně v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navážit rozvolněný přírodní a kypřicí materiál
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vystřihnout nebo vyříznout díly technických textilií a matracovin dle šablony nebo dle zakresleného střihu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku
Praktické předvedení
b) Provést zadané operace na šicích strojích, popř. ručním šitím v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů a pružinové kostry
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat a upravit pružinovou kostru dle stanovených rozměrů, chybějící spoje doplnit
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navléknout pružinovou kostru do ušitého pytle z technické textilie, zašít a ručně přišít technickou textilii na ploše a na hranách, zhotovit podsteh
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vytvořit tvarovací vrstvu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vytvořit kypřicí vrstvu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Potáhnout, zašít, prošít, hranovat dle technické dokumentace v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Dokončit výrobek konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:21
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit matraci ručním zpracováním přírodních plnicích  vlákenných nebo pojených materiálů, matracového potahu, šitím, prošíváním a obšíváním ploch a hran
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zašít ručním šitím matracový potah
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dokončit výrobek konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojní zhotovování matrací z přírodních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit vhodné strojní zařízení, nástroje a nářadí podle druhu materiálů na výrobu matrací
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zhotovit matraci za použití strojních zařízení na šití, hranování a prošívání v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dokončit výrobek strojově a ručně konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování
Písemné a ústní ověření
b) Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Písemné a ústní ověření
e) Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:21
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
b) Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
c) Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
d) Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
e) Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů)
Písemné a ústní ověření
f) Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenat veškeré technické údaje
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod.
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:21
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní ověření všech odborných kompetencí.
 
Uchazeč zhotoví: 
1)	Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 16) cm s pružinovou kostrou Bonell a přírodními materiály
2)	Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 12) cm plněný přírodním materiálem s potahem z matracoviny 
3)	Strojově jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 14) cm plněný přírodním materiálem se strojově ušitým potahem z matracoviny
 
Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:22
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
e)	Profesní kvalifikace výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních matriálů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 8 let odborné praxe v oblasti výroby matrací jedno nebo třídílných, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:22
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici dílnu odpovídající velikosti s rozvodem el.energie a stlačeného vzduchu s platnými revizemi, osvětlením, splňující normy BOZP a PO a minimálně následující materiálně-technické vybavení:
·	Technologické postupy, nákresy a výkresy pro výrobu jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
·	Měřicí a kreslicí pomůcky včetně rýsovacích potřeb
·	Rozvolňovací stroj, hranovací stroj, prošívací strojní zařízení, průmyslový šicí stroj jednojehlový s vázaným stehem
·	Pružinové kostry BONELL se čtyřzávitovými pružinami, dle zadaného výrobku v počtu nejméně 10 ks
·	Přírodní a kypřicí materiály (africká tráva v provazcích, žíně v provazcích, ovčí vlna v tabulích, vata v tabulích, bavlna pojená v návinech, pryžokokos v plotnách různé tloušťky)
·	Matracovina
·	Juta řídká, juta hustá
·	Pomocné materiály - motouz, textilie na zajištění proševů, strojové a ruční nitě (různé druhy, různé tloušťky a barvy min. 5 typů), ztužec, textilní smotky, značkovky, materiály pro strojové prošívání a hranování dle typu stroje 
·	Ruční jehly rovné jednohrotové a dvouhrotové v délce 15–30 cm (2 ks od velikosti)
·	Ruční jehly obloukové číslo 3–8 (2 ks od velikosti)
·	Špendlíky krejčovské, špendlíky čalounické
·	Čalounické kladívko
·	Vypichovače 
·	Štípací kleště a kleště na drát 
·	Patentovaný drát na úpravy pružinových koster
·	Základní vybavení pracoviště pro zhotovení střihu a šablon (střihací stůl, ruční nůžky malé, ruční nůžky velké, ruční elektrický řezací strojek s kotoučovým nožem)
·	Váha
·	Koš na rozvolněný kypřicí materiál (min. 5 ks)
·	Potřeby na čištění výrobku a udržování čistoty na pracovišti
·	Ochranné pracovní prostředky dle požadavků BOZP
·	Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 9 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:22
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech čalouníků a dekoratérů
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
BPP spol. s r. o. 
AKSAMITE spol. s r. o.
Čalounictví Bednář 

Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 1.9.2024 2:22:22
Strana 9 z 9