Hodnotící standard

Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí (kód: 33-011-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Čalouník a dekoratér
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
3
Volba materiálů nosných, tvarovacích, kypřicích, potahových, pomocných pro výrobu čalouněného sedadla, opěradla
3
Výběr strojů a zařízení pro výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla
3
Zhotovení čalounění sedadla nebo opěradla
3
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Nakládání s odpadem v nábytkářství
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 30.01.2009 do: 18.01.2015
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany
Písemně nebo slovně + praktické předvedení
b) Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti
Praktické předvedení
c) Používat předepsané ochranné pracovní prostředky
Písemně nebo slovně + praktické předvedení
d) Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení – respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a likvidace případných nehod (znečištění lepidlem pokožky, prostřelení prstu spojovačem ze sponkovací pistole, prošití prstu strojní jehlou atd.)
Písemně nebo slovně
e) Uvést požární rizika (včetně nebezpečí zahoření v důsledku vzniku statické elektřiny) při manipulaci, skladování a zpracování měkkých a tuhých plastů, lepidel, potahových materiálů, balicích PE fólií, vlákenných přírodních materiálů, peří, vlny, kožešin, ostatních čalounických materiálů, polotovarů, výrobků
Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba materiálů nosných, tvarovacích, kypřicích, potahových, pomocných pro výrobu čalouněného sedadla, opěradla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozdělit, charakterizovat a provést vhodný výběr nosných, tvarovacích, kypřicích, potahových, pomocných materiálů podle typu a druhu čalouněného sedadla, opěradla
Praktické provedení a slovní doplnění
b) Zvolit spojovací a začišťovací materiály (průmyslové spojovače, zdrhovadla, ruční šicí nitě, strojní šicí nitě, lepidla, čalouněné knoflíky, smyčky, motouzy, hranové apod. prvky, mechanismy pro individuální měnění tuhosti sedadla a opěradla)
Praktické provedení a slovní doplnění
c) Stanovit a nakreslit střihový a nářezový plán, vypočítat a stanovit spotřebu materiálu
Praktické provedení a slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výběr strojů a zařízení pro výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat strojní zařízení a nářadí podle druhu materiálů a způsobů čalounění
Praktické provedení a slovní doplnění
b) Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro čalounění sedadla, opěradla
Praktické provedení a slovní doplnění
c) Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu
Praktické provedení a slovní doplnění
d) Provést kontrolu
Praktické provedení a slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Zhotovení čalounění sedadla nebo opěradla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit postup práce při dělení materiálů: střihat nebo řezat nebo vysekávat po jednom listu nebo ve vrstvách nebo dělit jiným způsobem
Praktické provedení a slovní doplnění
b) Stanovit postup práce při přípravě základové desky, rámu, padesky, výlisku, pružného základu aj. sedadla a opěradla; upevnit mechanismus úpravy tuhosti sedadla a opěradla
Praktické provedení a slovní doplnění
c) Stanovit postup práce čalounění sedadla a opěradla, šít potah, všít zdrhovadlo, prošít švy, tvarovat, kypřit, potahovat, sponkovat, uzavírat zdrhovadlo, začistit spodní stranu sedadla
Praktické provedení a slovní doplnění
d) Stanovit postup práce: dokončit, počítat, značit výrobky
Praktické provedení a slovní doplnění
e) Kontrolovat kvalitu výrobků
Praktické provedení a slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit funkci strojního zařízení na výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla
Slovní doplnění
b) Zvolit a připravit strojní zařízení, nástroje, pomocné nářadí a pomůcky
Praktické provedení a slovní doplnění
c) Obsluhovat příslušné strojní zařízení na výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla
Praktické provedení a slovní doplnění
d) Dodržovat technologický postup a bezpečnost při výrobě a práci se strojním zařízením
Praktické provedení
e) Seřizovat a udržovat strojní zařízení v bezpečném chodu
Praktické provedení a slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování
Slovní vysvětlení
b) Provést výrobní kontrolu a zkontrolovat kvalitu provedení hotových výrobků
Praktické předvedení
c) Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů
Slovní vysvětlení
d) Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Slovní vysvětlení
e) Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby
Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Nakládání s odpadem v nábytkářství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit vznik a druhy odpadů z čalounické výroby
Slovní vysvětlení
b) Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu
Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenávat veškeré technické aj. údaje
Písemně a slovně
b) Vypočítat potřebné údaje pro zhotovení čalounění sedadel a opěradel židlí
Písemně a slovně, prakticky předvést
c) Provádět provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod.
Předvést písemně se slovním doprovodem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
 
Ověřování způsobilostí by mělo pokud možno probíhat jako sled navazujících činností vedoucích s využitím zvolených technologických postupů ke zhotovení jednoho, případně dvou výrobků s tím, že některé způsobilosti by se ověřovaly i mimo tento rámec činnosti.
 
Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:
Práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací
Volba postupu práce, volba materiálů, volba strojů, nástrojů, zařízení pro výrobu čalouněných sedadel a opěradel
Zhotovení střihových a nářezných plánů
Dělení čalounických materiálů ručními nástroji a strojky
Strojní šití potahů včetně všívání zdrhovadel
Zhotovení čalouněných sedadel nebo opěradel
Ruční šití skrytým stehem – uzavírání potahu opěradla
Konečná úprava, značení, balení, manipulace, využití nebo likvidace odpadu
 
Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

Výsledné hodnocení
Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:
Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (i v jiném oboru) a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Vysokoškolské vzdělání + alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením).
- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici čalounickou dílnu vybavenou současnými stroji, mechanismy a zařízením a materiálně technickým vybavením:
prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům,
materiály a polotovary pro výrobu čalouněných sedadel a opěradel,
technologické postupy,
technologické vybavení pro výrobu čalouněných sedadel a opěradel,
příjemky, výdejky zboží a materiálů.
Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany.
 
K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou nábytkářů a zástupci následujících institucí: 
Asociace českých nábytkářů
Cech čalouníků a dekoratérů
Národní ústav odborného vzdělávání
Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí, 15.6.2026 6:38:56
Strana 8 z 8