Hodnotící standard

Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví (kód: 36-194-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Vizualizace - převedení výkresu a dokumentace do 3D
4
Příprava a aplikace tiskových materiálů pro 3D tiskárny
4
Kontrola technologických postupů a ověření bezpečnostních předpisů pro obsluhu 3D tiskáren
4
Výroba forem technologií 3D tisku
4
Vedení technologické dokumentace, archivace, změnové řízení
4
Řízení kvality výrobku pro stavby a staveb vyráběných aditivní technologií
4
Dodržování výrobních technologií při zhotovování staveb a výrobků pro stavby
4
Správa a údržba 3D tiskárny
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.08.2021
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Vizualizace - převedení výkresu a dokumentace do 3D
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresovou dokumentaci a související dokumentaci k danému výrobku
Praktické předvedení
b) Vytvořit skici a výkresy výrobku/modelu ručně a s pomocí PC
Praktické předvedení
c) Vypočítat plochu a objem výrobku/modelu
Praktické předvedení
d) Vyhotovit axonometrický výkres výrobku/modelu ručně a s pomocí vizualizačního SW podle zadání
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava a aplikace tiskových materiálů pro 3D tiskárny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat na konkrétních vzorcích rozdíly v používaných tiskových materiálech pro výrobky pro stavby a pro stavební konstrukce
Praktické předvedení
b) Generovat instrukce pro 3D tiskárnu
Praktické předvedení
c) Zadat instrukce pro tisk a ukázat obsluhu 3D tiskárny na konkrétním výrobku
Praktické předvedení
d) Popsat vliv prostředí (vlhkost, teplota atd.) a základních parametrů tisku (rychlost, výška vrstvy, šířka extruze atd.) na kvalitu výsledného výrobku
Ústní ověření
e) Uvést základní vlastnosti nejčastěji používaných filamentů pro aditivní tisk, výhody a nevýhody, typické použití (PLA, PET,ASA/ABS,Flex, CPE,Nylon, XT,HT, Kompozitní materiály, HIPS,PVA/BVOH,nGEN,PC-ABS,PP,T-Glase)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola technologických postupů a ověření bezpečnostních předpisů pro obsluhu 3D tiskáren
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy platné ve stavební výrobě, které se vztahují k 3D tisku modelů a výrobků pro stavby.
Ústní ověření
b) Popsat a předvést úkony kontroly konkrétní 3D tiskárny
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit na konkrétních příkladech technologické požadavky na materiály, které se použijí pro tisk (požadavky na kvalitu, skladování, dávkování)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Výroba forem technologií 3D tisku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možnosti využití 3D tiskárny používané pro výrobu forem fasádních prvků a vysvětlit jejich funkci
Ústní ověření
b) Popsat výrobní postup (technologický sled operací) aditivní výroby forem od převzetí zakázky 3D dat po předání vyrobených výtisků
Ústní ověření
c) Popsat sled operací od spuštění konkrétní 3D tiskárny a operace po ukončení provozu
Ústní ověření
d) Stanovit výrobní postup podle konkrétního zadání a simulovat (popsat jednotlivé fáze) výroby
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení technologické dokumentace, archivace, změnové řízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat metodiku vedení a archivace provozní dokumentace výrobků (vstupních datových souborů) a předvést na příkladu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat možné důvody, obvyklé procesy a důsledky změnového řízení a jeho archivaci
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Řízení kvality výrobku pro stavby a staveb vyráběných aditivní technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možné vady výrobků vyráběných aditivní technologií
Ústní ověření
b) Popsat sled činností nutných pro zpracování návrhu k odstranění vady u konkrétního výtisku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout plán kontrolních činností a zkoušek nutných pro zajištění kvality
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Analyzovat možné příčiny vady u konkrétního výtisku
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování výrobních technologií při zhotovování staveb a výrobků pro stavby
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést platné normy a předpisy, týkající se stavební výroby
Ústní ověření
b) Uvést základní fyzikální vlastnosti stavebních hmot
Ústní ověření
c) Vyjmenovat materiály a pomocné materiály, popsat jejich základní vlastnosti a vysvětlit, proč se používají
Ústní ověření
d) Popsat údržbu, evidenci a způsoby oprav výrobků a uvést, co je jejich životnost
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Správa a údržba 3D tiskárny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést základní nastavení tiskárny před tiskem
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat odstranění běžných problémů při nastavení 3D tiskárny
Ústní ověření
c) Uvést kroky základní údržby 3D tiskárny
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Zároveň autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci o typu a specifikaci 3D tiskárny, na které zkouška proběhne.
U odborných kompetencí vyžadujících kompletní tisk výrobků postačuje provedení dílčích operací podle zadání autorizované osoby. Požadavek na provedení dílčích operací je definován z důvodu časové úspory, protože příprava modelu (z dat 3D scanneru, mračna bodů, modelu z výkresu atd.) a vlastní tisk může trvat řadu hodin. Při tisku na 3D tiskárně půjde o provedení přípravy k tisku a zahájení tisku. Z časových a ekonomických důvodů nebude prováděn celkový tisk modelu nebo stavby.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu ze dvou následujících variant požadavků: 
 
a)  Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v  oblasti  CAD modelování a v obsluze 3D tiskáren ve stavebnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování, nebo odborného výcviku v oborech zaměřených na stavebnictví včetně alespoň 5 let praxe v CAD modelování a v obsluze 3D tiskáren ve stavebnictví. 
 
b)  Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti CAD modelování a v obsluze 3D tiskáren ve stavebnictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavebnictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech zaměřených na stavebnictví včetně alespoň 5 let praxe v CAD modelování a v obsluze 3D tiskáren ve stavebnictví.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, www.mpo.cz 
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vhodné prostory pro uskutečnění zkoušky (např. učebna) vybavené:
·	 Pracovními stoly
·	 Židlemi
·	 Dataprojektorem a promítacím plátnem
·	 Psacími pomůckami, blokem, papíry
·	 PC s tiskárnou a hardwarem pro práci s datovými soubory a softwarem pro CAD modelování
·	 3D tiskárnou nebo tiskárnami nebo jiným systémem pro aditivní výrobu
·	 Dokumentací k provozování konkrétní 3D tiskárny nebo tiskáren
·	 Prostor pro přípravu materiálu pro tisk
·	 Technickou dokumentací pro evidenci a archivaci
·	 Vzorky komponent pojivových systémů
·	 Vzorky 3D tisku s různými vadami
·	 Vzorky 3D tisku bez vad 
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Materna Alois, prof. Ing. CSc., MBA,
VŠB - TU Ostrava, 
ČKAIT,
Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Tomáš Majtner, PhDr., Ph.D.,
Svaz podnikatelů ve
stavebnictví ČR,
Národní 10, 110 00
Praha 1
Ředitel Institutu SPS

Radek Hnízdil, Ing., Ph.D.,
ČKAIT, Sokolská 15,
120 00 Praha 2
Ředitel kanceláře Komory

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.,
VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95,
662 37 Brno
Vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a
informatiky
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví, 17.6.2026 9:07:44
Strana 8 z 8