Kvalifikační standard

Promítač/promítačka klasického filmu (kód: 82-005-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo kultury
Skupina oborů:
Umění a užité umění (kód: 82)
Týká se povolání:
Promítač
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zajišťování bezpečnosti a správné obsluhy kinotechnických zařízení
4
Provádění údržby, čištění a drobných oprav kinotechnických zařízení pro projekci klasického filmu
4
Příprava a nastavování kinotechnických zařízení na provoz před projekcí klasického filmu
4
Příprava zvukových kinotechnických zařízení na provoz
4
Manipulace a zpracovávání klasických filmových kopií při přípravě k projekci
4
Zakládání klasické filmové kopie do promítacího stroje
4
Projekce klasické filmové kopie
4
Manipulace s klasickými filmovými kopiemi a zařízeními po projekci, zaznamenávání projekce
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 23.12.2025
Promítač/promítačka klasického filmu, 11.7.2026 3:42:26
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
podle
zákona
č.
179/2006
Sb.,
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
autorizovaná
osoba
vyhotoví
a
uchazeč
podepíše
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
provedení
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnoticím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Výklad
vybraných
pojmů
·
Za
promítací
plochu
se
nepovažuje
stěna
místnosti.
·
Estetika
filmové
projekce
je
správným
postupem
vedení
filmové
projekce.
Zahrnuje
sekvenci
činností
prováděných
ve
vhodném
časovém
sledu
od
sebe.
Činnostmi
při
zahájení
projekce
jsou:
zvuk
gongu,
zhasnutí
světel,
otevření
opony,
začátek
projekce
filmu.
Činnostmi
při
zakončení
projekce
jsou:
zavření
opony,
rozsvícení
světel.
·
Kontrola
a
převíjení
klasické
filmové
kopie
probíhá
vždy
v
bavlněných
rukavicích,
nebrání
-
li
drobným
úkonům
(například
odstraňování
lepenky
ze
slepky).
·
Distribuční
klasická
filmová
kopie
je
filmová
kopie
rozdělená
do
jednotlivých
dílů
opatřených
nezbytným
technickým
vybavením
(úvodní
a
koncové
pásy
dostatečné
délky
a
průvodní
dokumentace)
navinutých
na
středovkách
uzavřených
v
samostatných
krabicích
umístěných
po
třech
kusech
do
běžných
distribučních
přepravek
nebo
položených
na
sobě
a
převázaných
provazem

Odborná
způsobilost
Zajišťování
bezpečnosti
a
správné
obsluhy
kinotechnických
zařízení
 
·
Kritérium
a:
uchazeč
po
vstupu
do
kabiny
označí
místa,
kde
a
za
jakých
okolností
je
riziko
úrazu
elektrickým
proudem
nebo
může
vzniknout
požár.
Popíše,
jaká
jsou
provedena
opatření
k
zajištění
bezpečnosti
(druh
ochrany
před
nebezpečným
dotykem
při
poruše,
protipožární
přepážky,
provedení
zařízení
z
hlediska
šíření
požáru,
poplachové
směrnice,
hasební
prostředky). 
·
Kritérium
b:
uchazeč
vyjmenuje
a
rozliší
druhy
rozváděčů
v
kině.
Rozhodne,
jakého
druhu
je
konkrétní
rozváděč
a
vysvětlí,
jak
konkrétní
okruh
uvede
do
zabezpečeného
vypnutého
stavu.
Dále
předvede,
jak
by
uvedl
do
vypnutého
stavu
celý
rozváděč.
·
Kritérium
e:
uchazeč
pomocí
příslušných
tlačítek
na
ovládacím
panelu
manipuluje
s
oponovým
zařízením
tak,
aby
demonstroval
otevírání
a
zavírání
opony.
 
Odborná
způsobilost
Provádění
údržby,
čištění
a
drobných
oprav
kinotechnických
zařízení
pro
projekci
Promítač/promítačka klasického filmu, 11.7.2026 3:42:26
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

klasického
filmu
·
Kritérium
f:
uchazeč
předvede
manipulaci
s
vysokotlakou
výbojkou.
Vybere
a
nasadí
si
potřebné
ochranné
pomůcky
pro
tuto
činnost.
Při
zkoušce
se
použije
vzorek
výbojky
již
bez
tlaku.
 
Odborná
způsobilost
Příprava
a
nastavování
kinotechnických
zařízení
na
provoz
před
projekcí
klasického
filmu 
·
Kritérium
a:
uchazeč
ukáže
a
vysvětlí
význam
jednotlivých
součástí
promítacího
stroje,
tedy
jeho
elektrickou,
mechanickou
a
optickou
část,
a
to
včetně
transportních
mechanismů.
·
Kritérium
c:
uchazeč
zapne
usměrňovač
ovládacími
prvky
podle
konkrétní
konfigurace.
Ověří,
zda
je
signalizováno
zapnutí
kontrolkou
a
zda
se
rozběhl
chladicí
ventilátor.
Nastaví
odhadem
hodnotu
výstupního
proudu.
·
Kritérium
e:
uchazeč
zapne
promítací
stroj
a
ověří,
zda
je
způsobilý
k
provozu.
Zejména
točí
-
li
se
volně
všechny
vodící
kladky,
setrvačník,
reaguje
-
li
odvíjecí
a
navíjecí
jednotka
stroje
na
aktivací
mikrospínače
a
zda
je
možné
bez
problému
otáčet
ručním
pohonem
elektromotoru.
 
Odborná
způsobilost
Příprava
zvukových
kinotechnických
zařízení
na
provoz
·
Kritérium
a:
uchazeč
podle
schématu
popíše,
jaké
jsou
k
dispozici
zdroje
signálu.
Rozhodne
o
jejich
charakteru.
·
Kritérium
c:
podle
schématu
zadního
panelu
zvukového
procesoru
uchazeč
identifikuje
jednotlivá
rozhraní
a
určí,
zda
se
jedná
o
vstupy
či
výstupy.
Vyjmenuje
zařízení,
která
se
k
těmto
vstupům
a
výstupům
připojují.
·
Kritérium
d:
ze
sady
kabelů
uchazeč
vybere
vhodný
kabel
pro
libovolné
přenosové
rozhraní
na
zadní
straně
zvukového
procesoru
nebo
zesilovače.
·
Kritérium
e:
uchazeč
zapne
jednotlivé
zesilovače
a
vysvětlí,
jak
lze
během
projekce
kontrolovat
jejich
správný
stav.
Uvede,
jak
jsou
zesilovače
přiřazeny
k
jednotlivým
zvukovým
kanálům
a
jakou
mají
konfiguraci
výstupu
(můstkovou,
75
V
linku,
ap).
 
Odborná
způsobilost
Manipulace
a
zpracovávání
klasických
filmových
kopií
při
přípravě
k
projekci
·
Kritérium
b:
uchazeč
rozpoznává
oba
typy
předložených
středovek.
·
Kritérium
f:
uchazeč
při
převíjení
identifikuje
jednotlivé
části
distribuční
kopie,
zejména
ochranný
pás,
určovací
pás,
synchronizační
pás,
dějovou
část
a
vybíhací
pás
a
vysvětlí
jejich
význam
pro
klasickou
filmovou
projekci.
·
Kritérium
h:
uchazeč
s pomocí
nákresu
zachycujícího
poškození
klasické
filmové
kopie
identifikuje
nejběžnější
poškození
klasické
filmové
kopie
a
vysvětlí
jejich
možné
příčiny.
·
Kritérium
i:
uchazeč
na
klasické
filmové
kopii
ukáže
různé
druhy
zvukových
záznamů,
které
pojmenuje
a
vysvětlí
jejich
parametry,
jako
druh
zvukového
záznamu
(analogový
/
digitální),
počet
kanálů
a
způsob
buzení
zvukové
stopy.
Diskutuje
také
vzájemné
rozdíly
v konfiguraci
reproduktorových
soustav.
·
Kritérium
j:
uchazeč
identifikuje
obrazový
formát
klasické
filmové
kopie
a
vyjmenuje
další
obvyklé
obrazové
formáty
filmů
na
35mm
filmových
kopiích,
přičemž
uvádí
jejich
vzájemné
rozdíly.
·
Kritérium
k:
uchazeč
na
klasické
filmové
kopii
identifikuje
prolínací
značky,
uvede
jejich
rozsah,
umístění
v obraze
a
úkony,
které
je
potřeba
jako
promítač
provést,
pokud
se
prolínací
značky
při
projekci
filmu
objeví.
 
Odborná
způsobilost:
Zakládání
klasické
filmové
kopie
do
promítacího
stroje
Pro
tuto
odbornou
způsobilost
zkoušející
připraví
dva
promítací
stroje.
Všechna
hodnoticí
kritéria
budou
vykonávána
na
obou
promítacích
strojích.
Na
prvním
promítacím
stroji
předvede
zahájení
filmové
projekce.
Na
druhém
promítacím
stroji
předvede
zakončení
filmové
projekce.
K
tomuto
účelu
využije
prolínací
značky,
které
zajistí
plynulost
a
nepřerušenost
filmové
projekce.
 
Odborná
způsobilost:
Projekce
klasické
filmové
kopie
Kritérium
a)
-
h)
minimální
délka
klasické
filmové
projekce
je
10
minut.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
je
oprávněný
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
Promítač/promítačka klasického filmu, 11.7.2026 3:42:26
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem kultury a odborníky z praxe z těchto subjektů:
·	Ing. Tomáš Vyšinský,
·	Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3,
·	Národní filmový archiv,
·	Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze.
 
Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Promítač/promítačka klasického filmu, 11.7.2026 3:42:26
Strana 4 z 4