Hodnoticí standard

Montér/montérka výtahů (kód: 23-046-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Montér výtahů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
3
Zaměřování šachty a strojovny výtahu
3
Usazování a montování šachetních dveří výtahu
3
Montování vodítek výtahu
3
Montování výtahového stroje
3
Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství
3
Montování vyvažovacího závaží výtahu
3
Montování nosných prostředků výtahu
3
Montování omezovače rychlosti výtahu
3
Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)
3
Montování elektrické instalace výtahu v šachtě
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
28.10.2022
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:38
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění
Ústní ověření
b) Z předloženého dispozičního výkresu určit druh výtahu, popsat dispoziční uspořádání, způsob ohrazení šachty, umístění strojovny, vyjmenovat zakreslené části
Ústní ověření
c) Z předloženého dispozičního výkresu odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně
Ústní ověření
d) Popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž
Ústní ověření
e) Popsat montážní schéma elektrické instalace v šachtě
Ústní ověření
f) Popsat montážní schéma elektrické instalace ve strojovně
Ústní ověření
g) Popsat schéma rozvodu hydraulického výtahu
Ústní ověření
h) Uvést výčet mazacích míst u výtahu, určit druhy maziva
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaměřování šachty a strojovny výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup měření stavebních rozměrů šachty a strojovny, změřit výšku zdvihu, hloubku prohlubně, výšku horního prostoru
Praktické předvedení s ústním ověřením
b) Vyměřit osu šachty
Praktické předvedení s ústním ověřením
c) Vyměřit otvory pro kotvy vodítek, určit vodorovnou vzdálenost mezi kotvami podle dispozičního výkresu
Praktické předvedení s ústním ověřením
d) Vyměřit průchozí otvory v podlaze strojovny podle dispozičního výkresu
Praktické předvedení s ústním ověřením
e) Podle dispozičního výkresu vyznačit umístění hlavního vypínače, rozváděče a osvětlovacích těles ve strojovně výtahu
Praktické předvedení s ústním ověřením
f) Podle dispozičníhio výkresu vyznačit umístění osvětlovacích těles v šachtě a elektrických zařízení v prohlubni šachty
Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:38
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Usazování a montování šachetních dveří výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Odečíst rozhodující rozměry z výkresu a s využitím návodu uvést postup pro usazení šachetních dveří
Ústní ověření
b) Zkontrolovat vodorovnou/svislou polohu rámu dveří, umístění do osy šachty, rovinu čelní stěny
Praktické předvedení s ústním ověřením
c) Popsat a předvést způsob zajištění šachetních dveří po dobu montáže
Praktické předvedení s ústním ověřením
d) Namontovat a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří
Praktické předvedení s ústním ověřením
e) Namontovat dveřní uzávěrku
Praktické předvedení s ústním ověřením
f) Uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří
Praktické předvedení s ústním ověřením
g) Uvést požadavky na zajištění ostatních vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu (poklopy, dvířka, dveře do prohlubně)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montování vodítek výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží
Ústní ověření
b) Popsat možnosti postupu montáže vodítek klece a vodítek vyvažovacího závaží (za použití lešení, plošiny, klece), předvést montáž vodítka z lešení
Praktické předvedení s ústním ověřením
c) Předvést způsob kontroly vzdálenosti mezi vodítky a od čelní stěny a kontrolu přímosti vodítek
Praktické předvedení s ústním ověřením
d) Vyjmenovat druhy nárazníků, předvést usazení pevných nárazníků
Praktické předvedení s ústním ověřením
e) Uvést způsoby mazání vodítek, předvést mazání za použití samomazů
Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montování výtahového stroje
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody
Ústní ověření
b) Uvést způsoby montáže výtahového stroje, usadit stroj elektrického trakčního výtahu
Praktické předvedení s ústním ověřením
c) Zkontrolovat svislou polohu třecího kotouče, úhlu náběhu lan, souosost stroje a motoru
Praktické předvedení s ústním ověřením
d) Uvést požadavky na mazání stroje
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:38
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Namontovat rám klece
Praktické předvedení
b) Namontovat stěny a podlahu klece
Praktické předvedení
c) Namontovat klecové dveře
Praktické předvedení
d) Uvést požadavky na mezery mezi klecí a čelní stěnou, ověřit a nastavit mezeru mezi okrajem podlahy klece a stěnou šachty
Ústní ověření
e) Uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece
Ústní ověření
f) Instalovat části výtahu na střeše klece
Praktické předvedení
g) Předvést jízdu na střeše klece za použití revizní jízdy, uvést zásady bezpečnosti při jízdě
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montování vyvažovacího závaží výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat možnosti konstrukčního provedení vyvažovacího závaží, uvést účel použití
Ústní ověření
b) Namontovat rám vyvažovacího závaží
Praktické předvedení
c) Namontovat kluzné čelisti a usadit do vodítek
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montování nosných prostředků výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy nosných prostředků, uvést postup určení délky nosných prostředků
Ústní ověření
b) Upevnit nosné prostředky k závěsu klece za použití klínových svorek
Praktické předvedení
c) Upevnit nosné prostředky k závěsu vyvažovacího závaží za použití lanových svorek
Praktické předvedení
d) Upevnit nosné prostředky na buben bubnového výtahu
Praktické předvedení
e) Zkontrolovat napnutí nosných prostředků
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montování omezovače rychlosti výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Namontovat omezovač rychlosti
Praktické předvedení
b) Namontovat závaží napnutí lana omezovače rychlosti
Praktické předvedení
c) Namontovat a upevnit lanko omezovače rychlosti ke kleci výtahu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:38
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně
Ústní ověření
b) Vyjmenovat způsoby vedení elektrické instalace ve strojovně, popsat způsoby ochrany proti mechanickému poškození
Ústní ověření
c) Uvést požadavky na umístění hlavního vypínače, zajištění vypnutého stavu
Ústní ověření
d) Namontovat elektrickou instalaci k jednotlivým zařízením
Praktické předvedení
e) Namontovat magnet elektromechanické brzdy
Praktické předvedení
f) Namontovat bezpečnostní spínač omezovače rychlosti
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montování elektrické instalace výtahu v šachtě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty
Ústní ověření
b) Namontovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě
Praktické předvedení
c) Zavěsit a uchytit vlečné kabely
Praktické předvedení
d) Popsat způsob určování středové polohy závěsu vlečných kabelů
Ústní ověření
e) Namontovat dveřní spínač ručních šachetních dveří
Praktické předvedení
f) Uvést požadavky na rozmístění osvětlovacích těles osvětlení šachty
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:39
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
 
Vstupní požadavky: 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu#zdravotni-zpusobilost).
 
Praktické ověření všech kompetencí se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.
 
Upozornění:
Pro samostatnou činnost je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle vyhl. č. 50/1978 Sb., v aktuálním znění.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:39
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výtahů nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výtahů nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení. 
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výtahů nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam
materiálně
-
technického
vybavení:
 
Výtahový
stroj
trakční,
výtahový
stroj
bubnový,
hlavní
vypínač,
omezovač
rychlosti,
koncový
vypínač,
výtahový
rozvaděč
s
reléovým
řízením,
výtahový
rozvaděč
s
mikroprocesory,
vodítka
klece,
vodítka
vyvažovacího
závaží,
nárazníky
klece/vyvažovacího
závaží,
rám
vyvažovacího
závaží,
napínací
závaží
OR,
šachetní
dveře,
dveřní
uzávěrka,
zavírač/dovírač,
ovladačová
kombinace
ve
stanici,
osvětlení
šachty,
klec
výtahu,
závěs
klece,
odkláněcí
magnet
/
křivka
DU,
ovladačová
kombinace
v
kleci,
ovládání
revizní
jízdy,
nosné
prostředky,
elektrická
instalace
strojovny,
elektrická
instalace
šachty,
mazací
plán,
schémata
zapojení
elektrických
zařízení
a
instalací
výtahů,
materiál,
nářadí,
měřicí
přístroje
a
pomůcky
potřebné
pro
ověřování
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
(montáž,
instalace,
diagnostikování
poruch
a
opravy
elektrických,
elektromechanických,
elektrotepelných
a
elektronických
elementů
výtahových
zařízení
a
instalací
ve
strojovnách,
šachtách,
klecích
a
nástupištích
výtahů).
 
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
dále
uvedenou
předpisovou
základnou:
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
v
platném
znění:
•zákon
č.
174/1968
Sb.
a
zákon
č.
251/2005
Sb.
•vyhláška
ČÚBP
č.
19/1979
Sb.
•zákon
o
odborné
způsobilosti
v
elektrotechnice
č.
250/2021
Sb.,
v
aktuálním
znění.
•nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice
•zákon
č.
183/2006
Sb.
•zákon
č.
505/1990
Sb.
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:39
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

•zákony
č.
262/2006
a
č.
309/2006
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
286/2009
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
398/2009
Sb.
•nařízení
vlády
č.
117/2016
Sb.
a
č.
118/2016
Sb.
•vyhláška
MV
ČR
č.
23/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
148/2006
Sb.
•nařízení
vlády
č.
11/2002
Sb.
•nařízení
vlády
č.
122/2016
Sb.
•nařízení
vlády
č.
176/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
378/2001
Sb.
 
Harmonizované
a
národní
české
technické
normy:
•ČSN
EN
81
-
3+A1:2009
•ČSN
EN
81
-
20:2015
•ČSN
EN
81
-
21+A1:2013
•ČSN
EN
81
-
22:2014
•ČSN
EN
81
-
28:2003
•ČSN
EN
81
-
31:2010
•ČSN
EN
81
-
40:2009
•ČSN
EN
81
-
41:2011
•ČSN
EN
81
-
43:2010
•ČSN
EN
81
-
50:2015
•ČSN
EN
81
-
58:2003
•ČSN
EN
81
-
70+A1:2005
•ČSN
EN
81
-
71+A1:2007
•ČSN
EN
81
-
72
ed.
2:2016
•ČSN
EN
81
-
73:2016
•ČSN
EN
81
-
80:2004
•ČSN
EN
81
-
82:2014
•ČSN
EN
12015:2014
•ČSN
EN
12016:2014
•ČSN
EN
13015:2002
•ČSN
EN
12385
-
1:2009
•ČSN
EN
12385
-
5:2004
•ČSN
33
2000
-
4
-
41
ed.
2:2007
•ČSN
EN
50214
ed.
2:2007
•ČSN
EN
60204
-
1
ed.
2:2009
•ČSN
EN
60204
-
32
ed.
2:2009
•ČSN
EN
ISO
13857:2008
•ČSN
ISO
4190
-
1:2013
•ČSN
ISO
4190
-
3:1992
•ČSN
ISO
4190
-
5:2013
•ČSN
ISO
4190
-
6:1992
•ČSN
ISO
7465:2009
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
11:2011
•TNI
CEN/TR
81
-
12:2015
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
76:2012
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
83:2010
•ČSN
27
4002:2014
•ČSN
27
4007:2014
•ČSN
27
4010:2016
•ČSN
27
4011:2018
•ČSN
27
4014:2007
•ČSN
27
4210:2004
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
OOPP
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:39
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

 

Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:39
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Unie výtahového průmyslu ČR
Montér/montérka výtahů, 3.7.2024 15:25:39
Strana 10 z 10