Hodnoticí standard

Servisní pracovník/pracovnice výtahů (kód: 23-048-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Servisní pracovník výtahů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
3
Provádění pravidelných servisních prohlídek výtahu
3
Udržování šachetních dveří výtahu
3
Udržování vodítek výtahu
3
Provádění servisních činností na výtahovém stroji, případně jeho výměna
3
Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství
3
Výměna nosných prostředků výtahu
3
Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
3
Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu
3
Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu
3
Seřizování mechanických částí výtahu
3
Provádění provozních prohlídek výtahu
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
16.12.2022
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění
Ústní ověření
b) Určit druh výtahu, popsat dispoziční uspořádání, způsob ohrazení šachty, umístění strojovny a vyjmenovat zakreslené části z předloženého dispozičního výkresu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně z dispozičního výkresu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vysvětlit dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž
Ústní ověření
e) Vyjmenovat obsah technické dokumentace výtahu včetně provozních dokladů
Ústní ověření
f) Uvést náležitosti Knihy výtahu a vedení provozní dokumentace
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění pravidelných servisních prohlídek výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést výčet zařízení a částí výtahu podléhajících pravidelným servisním činnostem u elektrického a hydraulického výtahu
Ústní ověření
b) Zkontrolovat brzdové obložení, popsat způsob výměny, předvést seřízení brzdy
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat a seřídit axiální vůli šnekového převodu
Praktické předvedení
d) Popsat rozsah a provést servisní činnosti na koncovém vypínači
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Popsat rozsah a provést servisní činnosti na omezovači rychlosti, převáděcích kladkách, vodicích čelistech
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f) Popsat rozsah a provést servisní činnosti na dveřních mechanizmech a pohonech včetně zajišťovacích prvků
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g) S využitím mazacího plánu uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u elektrických výtahů
Ústní ověření
h) S využitím mazacího plánu uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u hydraulických výtahů
Ústní ověření
i) Zkontrolovat a doplnit mazivo u výtahového stroje a motoru
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Udržování šachetních dveří výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy konstrukce a typy šachetních dveří
Ústní ověření
b) Vyměnit a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří
Praktické předvedení
c) Vyměnit a seřídit dveřní uzávěrku a dveřní spínač
Praktické předvedení
d) Uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Uvést požadavky na zajištění vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu při údržbě výtahu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Udržování vodítek výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží, spoje vodítek, vodítka podepřená / zavěšená, zatížení vodítek, popsat příznaky a důsledky nerovných vodítek
Ústní ověření
b) Zkontrolovat rovnost pevných vodítek / napnutí drátových vodítek a předvést postup jejich vyrovnávání / napnutí
Praktické předvedení
c) Vyjmenovat druhy nárazníků, uvést požadavky na údržbu
Ústní ověření
d) Popsat způsoby mazání vodítek, uvést druhy maziv a provést doplnění maziva
Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění servisních činností na výtahovém stroji, případně jeho výměna
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody
Ústní ověření
b) Sestavit a usadit stroj elektrického trakčního výtahu při výměně stroje
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat drážky trakčního kotouče, svislou polohu kotouče, úhel náběhu lan, souosost stroje a motoru
Praktické předvedení
d) Uvést důsledky chybně smontovaného stroje trakčního výtahu, chybně usazených převáděcích nebo odkláněcích kladek stroje lanového nebo řetězového výtahu
Ústní ověření
e) Vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u elektrického výtahu, předvést postup vyproštění za použití ručního kola
Ústní ověření a praktické předvedení
f) Vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u hydraulického výtahu, předvést použití ručního čerpadla k posunu klece výtahu
Ústní ověření a praktické předvedení
g) Uvést požadavky na mazání stroje (převodovka, motor, ložiska, brzda), způsoby, druhy maziv, popsat postup výměny a předvést doplnění oleje do převodovky výtahového stroje
Ústní ověření a praktické předvedení
h) Popsat způsob a názorně naznačit postup při výměně oleje u hydraulického agregátu
Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat zabezpečovací zařízení umístěná na kleci výtahu
Ústní ověření
b) Zkontrolovat velikost mezery mezi klecí a čelní stěnou, předvést vymezení mezery
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat vůli klece ve vodítkách, předvést vymezení vůle
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat funkčnost zachycovačů v klidové poloze
Praktické předvedení
e) Zkontrolovat funkčnost zařízení k zabránění pohybu nadměrnou rychlostí nahoru v klidové poloze
Praktické předvedení
f) Seřídit vážení/kontrolu přetížení
Praktické předvedení
g) Uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece
Ústní ověření
h) Předvést revizní jízdu, vyjmenovat podmínky použití
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výměna nosných prostředků výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy nosných prostředků, vlastnosti stejnosměrných a protisměrných lan
Ústní ověření
b) Popsat postup výměny nosných prostředků, provést zavěšení za použití klínové objímky nebo lanových svorek
Ústní ověření a praktické předvedení
c) Zkontrolovat napnutí nosných prostředků, provést seřízení
Praktické předvedení
d) Uvést důsledky nadměrného prodloužení závěsných prostředků, předvést úpravu délky
Ústní ověření a praktické předvedení
e) Vysvětlit postup a popsat způsob výměny těsnění hydraulického válce
Ústní ověření
f) Uvést důsledky nadměrného prodloužení lanka omezovače rychlosti, předvést úpravu délky
Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst základní obvodová schémata výtahů, znát používané značky a symboly
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat zapojení motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru
Ústní ověření a praktické předvedení
c) Popsat zapojení a funkci prvků bezpečnostního obvodu
Ústní ověření
d) Popsat zapojení a funkci prvků řídicího obvodu
Ústní ověření
e) Popsat zapojení a funkci prvků světelného obvodu
Ústní ověření
f) Popsat zapojení a funkci prvků obvodu signalizace
Ústní ověření
g) Vysvětlit funkci ochrany proti zkratu a přetížení
Ústní ověření
h) Vysvětlit funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu
Ústní ověření
i) Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu
Ústní ověření
j) Zjišťovat závady v jednotlivých obvodech
Praktické předvedení
k) Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty
Ústní ověření
b) Vyměnit a zapojit vlečné kabely v šachtě
Praktické předvedení
c) Vyměnit a zapojit ovládač STOP v prohlubni
Praktické předvedení
d) Vyměnit a zapojit spínač napnutí lana omezovače rychlosti
Praktické předvedení
e) Vyměnit a zapojit magnet odkláněcí křivky
Praktické předvedení
f) Vyměnit a zapojit ovládač ve stanici
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně
Ústní ověření
b) Vyměnit a zapojit hlavní vypínač, uvést požadavky na umístění a označení, způsob zajištění vypnutého stavu
Ústní ověření a praktické předvedení
c) Vyměnit pojistky/jističe v hlavním vypínači, zásuvkovém nebo světelném obvodu
Praktické předvedení
d) Vyměnit a zapojit zásuvku/svítidlo ve strojovně, uvést požadavky na napájení zásuvkového a světelného obvodu
Ústní ověření a praktické předvedení
e) Vyměnit a zapojit mechanický koncový vypínač, uvést způsoby ovládání a požadavky na jeho nastavení
Ústní ověření a praktické předvedení
f) Vyměnit a zapojit elektromechanickou brzdu
Praktické předvedení
g) Vyměnit a zapojit bezpečnostní spínač omezovače rychlosti, uvést požadavky na nastavení
Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Seřizování mechanických částí výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit brzdu výtahu
Praktické předvedení
b) Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky
Praktické předvedení
c) Nastavit polohy pro vypnutí koncového vypínače
Praktické předvedení
d) Seřídit šroubový koncový vypínač
Praktické předvedení
e) Seřídit spínač kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků
Praktické předvedení
f) Seřídit pohyblivou podlahu klece
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění provozních prohlídek výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účel Knihy provozních prohlídek
Ústní ověření
b) Popsat rozsah provozních prohlídek, lhůty provádění, popsat a provést provozní prohlídku
Ústní ověření a praktické předvedení
c) Uvést požadavky na odbornou způsobilost dozorce výtahu a řidiče výtahu, uvést jejich povinnosti
Ústní ověření
d) Vypracovat vzorový záznam výsledku provozní prohlídky
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Vstupní požadavky:
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu#zdravotni-zpusobilost).
 
V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.
 
Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.
 
Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam
materiálně
-
technického
vybavení:
 
Výtahový
stroj
trakční,
hydraulický,
bubnový,
hlavní
vypínač,
omezovač
rychlosti,
koncový
vypínač,
výtahový
rozvaděč
s
reléovým
řízením,
výtahový
rozvaděč
s
mikroprocesory,
vodítka
klece,
vodítka
vyvažovacího
závaží,
nárazníky
klece/vyvažovacího
závaží,
rám
vyvažovacího
závaží,
napínací
závaží
OR,
šachetní
dveře,
dveřní
uzávěrka,
zavírač/dovírač,
ovladačová
kombinace
ve
stanici,
osvětlení
šachty,
klec
výtahu,
závěs
klece,
odkláněcí
magnet
/
křivka
DU,
ovladačová
kombinace
v
kleci,
ovládání
revizní
jízdy,
nosné
prostředky,
elektrická
instalace
strojovny,
elektrická
instalace
šachty,
mazací
plán,
schémata
zapojení
elektrických
zařízení
a
instalací
výtahů,
materiál,
nářadí,
měřicí
přístroje
a
pomůcky
potřebné
pro
ověřování
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
(montáž,
instalace,
diagnostikování
poruch
a
opravy
elektrických,
elektromechanických,
elektrotepelných
a
elektronických
elementů
výtahových
zařízení
a
instalací
ve
strojovnách,
šachtách,
klecích
a
nástupištích
výtahů).
 
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
dále
uvedenou
předpisovou
základnou:
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
v
platném
znění:
zákon
č.
250/2021
Sb.
a
zákon
č.
251/2005
Sb.
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

•nařízení
vlády
č.
193/2022
Sb.
•nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
•zákon
č.
183/2006
Sb.
•zákon
č.
505/1990
Sb.
•zákony
č.
262/2006
a
č.
309/2006
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
286/2009
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
398/2009
Sb.
•nařízení
vlády
č.
117/2016
Sb.
a
č.
118/2016
Sb.
•vyhláška
MV
ČR
č.
23/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
148/2006
Sb.
•nařízení
vlády
č.
11/2002
Sb.
•nařízení
vlády
č.
122/2016
Sb.
•nařízení
vlády
č.
176/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
378/2001
Sb.

Harmonizované
a
národní
české
technické
normy:
•
ČSN
EN
81
-
3+A1:2009
•ČSN
EN
81
-
20:2015
•ČSN
EN
81
-
21+A1:2013
•ČSN
EN
81
-
22:2014
•ČSN
EN
81
-
28:2003
•ČSN
EN
81
-
31:2010
•ČSN
EN
81
-
40:2009
•ČSN
EN
81
-
41:2011
•ČSN
EN
81
-
43:2010
•ČSN
EN
81
-
50:2015
•ČSN
EN
81
-
58:2003
•ČSN
EN
81
-
70+A1:2005
•ČSN
EN
81
-
71+A1:2007
•ČSN
EN
81
-
72
ed.
2:2016
•ČSN
EN
81
-
73:2016
•ČSN
EN
81
-
80:2004
•ČSN
EN
81
-
82:2014
•ČSN
EN
12015:2014
•ČSN
EN
12016:2014
•ČSN
EN
13015:2002
•ČSN
EN
12385
-
1:2009
•ČSN
EN
12385
-
5:2004
•ČSN
33
2000
-
4
-
41
ed.
2:2007
•ČSN
EN
50214
ed.
2:2007
•ČSN
EN
60204
-
1
ed.
2:2009
•ČSN
EN
60204
-
32
ed.
2:2009
•ČSN
EN
ISO
13857:2008
•ČSN
ISO
4190
-
1:2013
•ČSN
ISO
4190
-
3:1992
•ČSN
ISO
4190
-
5:2013
•ČSN
ISO
4190
-
6:1992
•ČSN
ISO
7465:2009
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
11:2011
•TNI
CEN/TR
81
-
12:2015
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
76:2012
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
83:2010
•ČSN
27
4002:2014
•ČSN
27
4007:2014
•ČSN
27
4010:2016
•ČSN
27
4011:2018
•ČSN
27
4014:2007
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

•ČSN
27
4210:2004
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
OOPP
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 
 
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Unie výtahového průmyslu ČR
Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 27.9.2024 11:42:12
Strana 11 z 11