Kvalifikační standard

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základech elektrotechniky
3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3
Jištění elektrických zařízení a kladení vedení
3
Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)
3
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
3
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
3
Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení
3
Kontroly a opravy elektrických spotřebičů
3
První pomoc při úrazu elektrickou energií
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 9.9.2026 21:24:41
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
Vstupní
požadavky
–
minimální
úroveň
je
ukončené
střední
vzdělání
s
výučním
listem
technického
směru.
Písemné
ověřování
kompetencí
u
vybraných
způsobilostí
se
provádí
prostřednictvím
testu.
Soubor
otázek
pro
testy
vypracuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavku
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla.
 
A.
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
z
diostatečně
velkého
souboru
otázek,
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů.
 
a)
Znát
základní
pojmy
a
vztahy
v
elektrotechnice
-
50
otázek
b)
Bezpečnost
při
obsluze
a
práci
na
elektrických
zařízeních
-
20
otázek
c)
Uplatňovat
zásady
ochrany
před
úrazem
elektrickým
proudem
-
50
otázek
d)
Uplatňovat
zásady
pro
dimenzování,
jištění
a
kladení
elektrických
vedení
-
20
otázek
e)
Znát
základní
principy
ochrany
před
bleskem
a
přepětím
(LPS)
-
20
otázek
f)
Orientovat
se
v
technické
dokumentaci
a
normách,
používat
tuto
dokumentaci
při
práci
-
40
otázek
g)
Znát
zásady
poskytování
první
pomoci
při
úrazu
elektrickou
energií
-
10
otázek

B.
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
Musí
tedy
být
splněny
následující
podmínky:
1.
B
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy
-
pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek:
 
1)
Znát
základní
pojmy
a
vztahy
v
elektrotechnice
-
20
otázek
2)
Bezpečnost
při
obsluze
a
práci
na
elektrických
zařízeních
-
8
otázek
3)
Uplatňovat
zásady
ochrany
před
úrazem
elektrickým
proudem
-
15
otázek
4)
Uplatňovat
zásady
pro
dimenzování,
jištění
a
kladení
elektrických
vedení
-
8
otázek
5)
Znát
základní
principy
ochrany
před
bleskem
a
přepětím
(LPS)
-
5
otázek
6)
Orientovat
se
v
technické
dokumentaci
a
normách,
používat
tuto
dokumentaci
při
práci
-
10
otázek
7)
Znát
zásady
poskytování
první
pomoci
při
úrazu
elektrickou
energií
-
3
otázky
 
2.B
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
alespoň
jednu
otázku
 
3.B
Pro
úspěšné
splnění
požadavků
testu:
Za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
80
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
50
%
otázek.
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Zkoušející
předloží
uchazeči
po
jednom
testu
pro
všechny
uvedené
způsobilosti,
které
prověří
znalosti
popsané
v
jednotlivých
kritériích
hodnocení.
Po
vyhodnocení
testů
zkoušející
upřesní
úroveň
znalostí
uchazeče
ústním
vysvětlením.
 
Pokyny
pro
ověřování
splnění
kritérií
spočívajících
v
praktickém
předvedení
1.
Měření
elektrických
veličin,
vyhodnocení
naměřených
hodnot:
a)
Postačuje
předvést
měření
napětí,
proudu,
výkonu
a
odporu
b)
Postačuje
předvést
požadované
kompetence
pro
jednu
měřicí
metodu.
Konkrétní
zadání
určí
zkoušející,
zvolí
jednu
z
níže
uvedených
metod
měření:
–
měření
napětí
digitálním
multimetrem
–
měření
proudu
digitálním
multimetrem
–
měření
proudu
klešťovým
ampérmetrem
–
měření
výkonu
jednofázového
elektrického
proudu
–
měření
výkonu
třífázového
elektrického
proudu:
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 9.9.2026 21:24:41
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

–
metodou
1
wattmetru
–
metodou
2
wattmetrů
–
metodou
3
wattmetrů
–
měření
odporu
ohmetrem
–
měření
izolačního
odporu
–
měření
impedance
smyčky
 
2.
Montáž
a
zapojování
elektroinstalací
a
elektrických
zařízení:
d)
Zhotovit
elektroinstalaci
dle
zadání
zkoušejícího,
např.
jeden
jednofázový
nebo
třífázový
zásuvkový
obvod,
světelný
obvod
s
jedním
svítidlem
spínaným
ze
dvou
nebo
ze
tří
míst,
připojení
třífázového
asynchronního
motoru,
zapojení
stykačových
kombinací
 
Při
ověřování
splnění
kritérií
spočívajících
v
praktickém
předvedení
bude
přihlíženo
především
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
provedené
práce
i
k
časovému
hledisku
zvládání
úkolů
dle
zadání.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 9.9.2026 21:24:41
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Elektrotechnický svaz český
IN-EL, spol. s r. o.
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 9.9.2026 21:24:41
Strana 4 z 4