Kvalifikační standard

Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník; Montér vzduchotechniky; Mechanik opravář; Mechanik báňské záchranné služby; Montér točivých strojů; Provozní zámečník; Důlní zámečník; Montér ocelových konstrukcí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí
3
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
3
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
3
Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí
3
Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi
3
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
3
Svařování kovů
3
Příprava ocelových konstrukcí na svařování
3
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 28.01.2009 do: 08.09.2015
Montér ocelových konstrukcí, 17.4.2026 4:29:31
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu.
Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:
- Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.
- Volit odpovídající postup prácí, volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k montáži, sestavení a údržbě ocelových konstrukcí (viz také dále část Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby)
- Vypracovávat postupy montáží ocelových konstrukcí
- Sestavovat ocelové konstrukce v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha, provést funkční zkoušky ocelových konstrukcí 
Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.
Montér ocelových konstrukcí, 17.4.2026 4:29:31
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Sektorová rada strojírenství
Národní ústav odborného vzdělávání
Montér ocelových konstrukcí, 17.4.2026 4:29:31
Strana 3 z 3