Kvalifikační standard	

	
Tesař (kód: 36-051-H) 	
	
Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu	
		
Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)	
Týká se povolání:	Tesař	
		
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3	
	
Odborná způsobilost	
	
Název	Úroveň	
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí	3	
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí	3	
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí	3	
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí	3	
Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí	3	
Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí	3	
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky	3	
Výpočet spotřeby materiálů	3	
Ruční opracování dřevěných materiálů	3	
Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí	3	
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky	3	
Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním	3	
Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů	3	
Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a obkladů	3	
Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí	3	
Výroba tesařsky vázaných panelů budov	3	
Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov	3	
Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva	3	
Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům	3	
Strojní obrábění dřevěných materiálů	3	
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení	3	
Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma	3	
Doprava materiálu a uložení na místě zpracování	2	
Zhotovování bednění a laťování střech	2	
	
Tesař,  03.07.2024 5:39:21	Strana 1 z 2		
		Kvalifikační standard	

	
Platnost standardu	
Standard je platný od: 04.02.2009	
	
Tesař,  03.07.2024 5:39:21	Strana 2 z 2