Hodnoticí standard

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení
3
Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách
3
Provádění zkoušek rozvodů plynu
3
Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění
3
Měření rozměrů
3
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
3
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
3
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
3
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
3
Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
3
Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
2
Platnost standardu
Standard je platný od:
24.10.2014
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst zadané výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v TPG 704 01 (technické pravidlo gaz) – domovní plynovody
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu v budovách
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Vyjmenovat druhy armatur, regulačních a měřicích zařízení používaných pro rozvod plynu v budovách
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Popsat vlastnosti jednotlivých druhů materiálu používaných pro montáže rozvodů plynu v budovách
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy spotřebičů, měřicí a regulační zařízení na plynná paliva v budovách
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Vysvětlit, kdo je oprávněn spotřebiče a zařízení montovat a kdo je oprávněn je uvádět do provozu
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Vysvětlit postup vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebičů a kdo je oprávněn ho provést
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Provádění zkoušek rozvodů plynu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit plynový rozvod na provedení zkoušky těsnosti
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vyjmenovat zkušební podmínky zkoušky těsnosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Provést zkoušku pevnosti a těsnosti
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Popsat přípravu plynového rozvodu, spotřebičů a zařízení na provedení výchozí revize
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření rozměrů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálů
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy rozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Vysvětlit a předvést spojování domovních plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Popsat druhy a způsoby utěsňování potrubí v prostupech ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení
Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
Praktické předvedení
b) Provést montáž potrubního rozvodu a zařízení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Připevnit plynové potrubí ke konstrukci
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Připojit plynový spotřebič
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Písemné ověření
c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí
Písemné ověření
d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály
Písemné ověření
e) Popsat způsoby nakládání s odpady
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení musí být držitelem následujících osvědčení:
·	osvědčení Technické inspekce ČR – Domovní plynovody na plynná paliva
·	osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem
·	osvědčení lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.
 
Další specifické způsoby spojování potrubí nerozebíratelnými spoji, jako je svařování elektrickým obloukem, pájení natvrdo, svařovaní plastů natupo nebo svařování plastů elektrotvarovkami si pracovník osvojí v závislosti na požadavcích zaměstnavatele.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).
 
Zkouška může být realizována v učebně nebo na stavbě.
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.
 
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení TPG 704 01 (technické pravidlo gaz) – domovní plynovody.
 
Metodické pokyny
 
Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.
 
Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení a min. 5 let odborné praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru instalatér nebo mechanik plynových zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 36-45-M/01 Technická zařízení budov (TZB) nebo v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo v oboru pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání v oborech technická zařízení budov nebo pozemní stavby a min. 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení o získání profesní kvalifikace a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště
 
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží vnitřních rozvodů plynu, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními. 
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.“
 
Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník
 
Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi natvrdo, souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s račnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovací kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, detektor plynu elektronický, detekční sprej, zkušební přístroj na zkoušky těsnosti plynovodů
 
Pomůcky: tužka, lihový fix
 
Zdroj elektrické energie
 
TPG 704 01 (technické pravidlo gaz) – domovní plynovody.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno
HAMROZI, s. r. o., Třinec
Lukas Building, s. r. o., Hnojník
GR plynové služby, s. r. o., Ostrava
Střední škola polytechnická Brno
Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark
VRBA, s. r. o., Blansko
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 30.6.2024 23:17:32
Strana 9 z 9