Hodnotící standard

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektromechanik pro silnoproud
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely
3
Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN
3
Uložení elektrických kabelů
3
Volba vhodných kabelových souborů
3
Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Montáž kabelových ok a spojovačů
3
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely
3
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV
3
Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti
3
Údržba kabelových souborů a skříní NN
3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
3
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022 do: 05.01.2023
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace využívané při práci s elektrickými kabely; zejména částí technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma
Písemné a ústní ověření
b) Objasnit montáž daného kabelového souboru podle montážního návodu
Písemné a ústní ověření
c) Použít technické normy při práci s kabelovými soubory
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi vodičem a kabelem
Písemné a ústní ověření
b) Dělit elektrické kabely podle napětí
Písemné a ústní ověření
c) Vyjmenovat jmenovitou řadu průřezu jader kabelů
Písemné a ústní ověření
d) Rozdělit kabely podle materiálu, provedení a tvaru jádra
Písemné a ústní ověření
e) Rozdělit kabely podle materiálu izolace jádra a pláště
Písemné a ústní ověření
f) Vysvětlit barevné značení izolace jádra
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Uložení elektrických kabelů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech, kanálech a zemi
Písemné a ústní ověření
b) Popsat druhy mechanických ochran na předložených vzorcích
Písemné a ústní ověření
c) Řešit pokládku a montáž kabelů podle technické dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba vhodných kabelových souborů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout vhodný kabelový soubor z hlediska napěťových požadavků
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout vhodný kabelový soubor podle počtu žil
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout vhodný kabelový soubor podle typu a průřezu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vysvětlit na daném vzorku kabelového souboru typ řízení elektrického pole u kabelů VN
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit na daném vzorku kabelového souboru typ technologie montáže
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za tepla
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za studena
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit základy montáže a použití technologie nasouvací za studena
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit základy montáže a použití gelové technologie
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit typy skříní NN a popsat je, včetně připojovacích systémů (výzbroje)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zapojit elektrický kabel do daného typu skříně NN
Praktické předvedení
c) Vybrat a zapojit vhodný typ připojovacího systému kompaktního rozvaděče VN
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž kabelových ok a spojovačů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat vhodný typ kabelového oka a spojovače lisovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Určit vhodný typ kabelového oka a spojovače šroubovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout vhodný typ kompaktní svorky NN pro předložený typ kabelu a provést montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Naplánovat postup práce pro montáž zadaného úkolu na kabelovém vedení
Písemné a ústní ověření
b) Naplánovat pracovní operace v závislosti na vnějších podmínkách, okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností, dodržování bezpečnosti práce
Písemné a ústní ověření
c) Určit pro každou pracovní činnost nezbytné nářadí a materiál
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit izolační stav, impedanci, vybrat vhodné měřicí metody, přístroje a měřidla
Praktické předvedení
b) Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty, vypracovat protokol a provést revizi
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Změřit sled fází v dané připojovací skříni
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit zadaný kabelový soubor NN
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zhotovit zadaný kabelový soubor VN
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vytvořit a připojit kabelový konektor do kompaktního rozvaděče VN
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Údržba kabelových souborů a skříní NN
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyzkoušet funkčnost kabelového vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Lokalizovat poruchu a rozhodnout o postupu při odstranění poruchy na kabelovém vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyčistit danou kabelovou skříň NN
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem
Písemné a ústní ověření
b) Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení – „Zajištění pracoviště“
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 4 z 9

Hodnotící standard

První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání pomoci)
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=103439).
 
Podmínkou připuštění ke zkoušce je doklad o elektrotechnické způsobilosti způsobilosti podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Zkouška může být prováděna na cvičném nebo realném zařízení. 

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání elektrotechnickém a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rozvodu elektrické energie nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v elektrooboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Je vyžadována odborná způsobilost v elektrotechnice minimálně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání elektrotechnickém a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rozvodu elektrické energie nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v elektrooboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Je vyžadována odborná způsobilost v elektrotechnice minimálně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání elektrotechnickém a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti elektrotechniky nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v elektrooboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Je vyžadována odborná způsobilost v elektrotechnice minimálně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti elektrotechniky nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v elektrooboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Je vyžadována odborná způsobilost v elektrotechnice minimálně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb..
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení kabelářské dílny
Pracovní stojany pro kabelové technologie
Pracovní stůl se svěrákem
Kabely
Kabelové soubory NN a VN, kabelová oka a spojovače
Rozvodné skříně NN – přípojkové SP, SS
Rozvodné skříně NN - rozpojovací SR
Kompaktní rozvaděč VN 
Kleště lisovací (ruční, hydraulické), čelisti k lisovacím kleštím (Al/Cu), měřič izolačních odporů
Plynový hořák s propanbutanovou lahví (hořák Ø 40mm), kabelové štítky s popisovačem
Stahovací pásky PVC
Ráčnový nůž na PE izolaci, popřípadě speciální nůžky na PE izolaci pláště
Ořezávač polovodivé vrstvy u plastových kabelů
Kabelové ořezávátko na primární (jádrovou) izolaci VN 22 kV (soudky), popřípadě speciální nůžky na primární (jádrovou) izolaci
 
Vybavení pro montáž kabelových souborů
zkoušečka napětí, metr svinovací, kabelový nůž, kabelový nůž s člunkem, kabelové nůžky al/cu, pilka na kov, kleště kombinované, kleště ploché, kleště štípací stranové, kleště kulaté očkové, trubkové kleště (siko), momentový klíč, sada elektro šroubováků od 2 mm do 10 mm (ploché, křížové), sada pilníků, kladivo zámečnické, sada stranových klíčů od 6 mm do 24 mm, gola sada, sada imbusových klíčů od 4 mm do 14 mm, nástavce na gola sadu, klíč pro držení šroubového spojovače, nůžky na plech, kartáč ocelový, rozdělovací klíny PVC (na rozdělení žil kabelu), důlčík, rukavice kožené, čistící a odmašťovací prostředek, sada čisticích ubrousků
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání
E.ON Servisní, s. r. o.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou
OSVČ/Ing. Lubomír Mezník
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 31.7.2026 20:06:45
Strana 9 z 9