Kvalifikační standard

Autolakýrník - přípravář (kód: 23-018-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Autolakýrník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech
3
Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy
3
Maskování vozidla
3
Příprava povrchu karoserie
3
Volba, příprava a aplikace podkladových nátěrových hmot
3
Základní obsluha zařízení lakovny
3
Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi
3
Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí
3
Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním
3
Demontáž a montáž drobných částí karosérií
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.08.2021 do: 20.10.2022
Autolakýrník - přípravář, 17.6.2026 12:39:16
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik#zdravotni-zpusobilost).
 
V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:
·	dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce
·	nakládání s nebezpečnými odpady
·	kvalitu odvedené práce
·	dodržování technologických postupů
·	kritéria hodnocení u odborné způsobilosti Příprava povrchu karoserie, Volba, příprava a aplikace podkladových nátěrových hmot a Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi je třeba splnit minimálně na 90% plochy určeného dílu karoserie vozidla
Autolakýrník - přípravář, 17.6.2026 12:39:16
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
AutoFit, s. r. o.
ISŠ automobilní Brno
Miroslav Košťál
Toplac, s. r. o.
Interaktion, s. r. o.
Servind, s. r. o.
SAČR
Autolakýrník - přípravář, 17.6.2026 12:39:16
Strana 3 z 3