Kvalifikační standard

Potápěč operátor (kód: 69-015-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Osobní a provozní služby (kód: 69)
Týká se povolání:
Potápěč
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací
3
Volba technologických postupů pro potápěčské práce
3
Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace
3
Provedení průzkumu podmínek na pracovišti
3
Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí
3
Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče
3
Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou
3
Řešení krizové situace na pracovišti
3
Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny
3
Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody
3
Prokázání znalostí potápěčské fyziky
3
Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou
3
Dokumentování objektů a zařízení pod vodou
3
Provádění potápěčských prací
3
Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 22.11.2011 do: 09.10.2016
Potápěč operátor, 30.9.2026 3:35:47
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.
Uchazeč je povinen předložit kvalifikaci potápěče podle ČSN EN 141 53-2 s ukončenou kvalifikací Potápěč P**, nebo AOWD (Advanced Open Water Diver) a doložit vykonanou praxi v pracovním potápění v minimálním rozsahu:
- 60 hodin práce v hloubce 0–20 m, z toho nejméně 10 hodin v hloubce 15–20 m;
- 20 hodin práce v hloubce 20–50 m, z toho nejméně 2 hodiny v hloubce 40–50 m.
 
Při hodnocení úkolů se doporučuje zaměřit se na:
- bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou;
- správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky;
- způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním;
- bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací.
 
V souvislosti s ověřováním kritéria e) u odborné kompetence Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče předloží uchazeč doklad o absolvování proškolení k obsluze kompresoru.
Potápěč operátor, 30.9.2026 3:35:47
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace profesionálních potápěčů ČR
Svaz českých potápěčů
Potápěč operátor, 30.9.2026 3:35:47
Strana 3 z 3