Hodnotící standard

Rytec kovů (kód: 23-011-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Nástrojař
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí
2
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro provádění ryteckých prací
3
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
3
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
3
Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na materiály a předměty
3
Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním
3
Ruční korektury štočků pérovek a autotypií pro polygrafický průmysl
3
Ruční rytí písmen, číslic, značek, not, ornamentů, dezénů, předloh pro pantografické frézky do kovů a nekovových materiálů
3
Sestavování šablon pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů
3
Upínání nástrojů a obrobků a ustavování jejich polohy na pantografických frézkách s použitím různého příslušenství, upínacího nářadí, pomůcek a přípravků
3
Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů, tvaru razidel, raznic, kovových razítek, pečetidel
3
Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím
3
Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 24.11.2011 do: 28.06.2019
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy související s rytím kovů
Písemné ověření
b) Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ryteckých pracích
Praktické předvedení
c) Uvést zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro provádění ryteckých prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy výrobků a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru
Praktické předvedení nad technickým výkresem
b) Číst technologické postupy výrobků a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení
Praktické předvedení nad technologickým postupem
c) Získat informace k vybraným výrobkům a jejich součástem o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění z norem, strojnických tabulek
Praktické předvedení s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem
d) Získat z technické dokumentace potřebné informace k rytí výrobků a jejich součástí
Praktické předvedení nad technickou dokumentací
e) Posoudit, zda návrh lze aplikovat na použitý materiál
Praktické předvedení nad výtvarnými návrhy
f) Orientace ve výtvarných návrzích a předlohách sloužících jako podklad pro provádění ryteckých prací
Praktické předvedení nad výtvarnými návrhy
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit samostatně vhodné začlenění ryteckých operací do sledu technologických operací výrobků či součástí
Písemné ověření
b) Zvolit samostatně postup práce v technologické operaci při rytí výrobků či jejich součástí
Písemné ověření
c) Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění rytecké operace
Písemné ověření
d) Zvolit technologické podmínky provedení rytecké operace
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů strojních součástí či nástrojů
Písemné ověření
b) Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch strojních součástí či nástrojů
Písemné ověření
c) Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu strojních součástí či nástrojů
Písemné ověření
d) Změřit vybrané délkové rozměry strojních součástí či nástrojů pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji
Praktické předvedení + metricky
e) Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch strojních součástí či nástrojů
Písemné ověření
f) Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch strojních součástí či nástrojů měřidly a měřicími přístroji
Praktické předvedení + metricky
g) Změřit a zkontrolovat jakost povrchu strojních součástí či nástrojů komparačními měřidly
Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na materiály a předměty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Přenést výtvarnou předlohu na rytou plochou součást s úpravou rozměrů předlohy
Praktické předvedení
b) Přenést opakovaně výtvarnou předlohu moletováním na tiskací či razicí válec
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů
Praktické předvedení
b) Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru jednoduchých strojních součástí či nástrojů ručním obráběním a zpracováním
Praktické předvedení
c) Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční korektury štočků pérovek a autotypií pro polygrafický průmysl
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ručně korigovat a upravit štoček pérovky
Praktické předvedení
b) Ručně korigovat, retušovat a doplnit štoček autotypie
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Ruční rytí písmen, číslic, značek, not, ornamentů, dezénů, předloh pro pantografické frézky do kovů a nekovových materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ručně vyrýt zadaným typem a velikostí písma šablonu pro strojní rytí
Praktické předvedení
b) Ručně vyrýt výtvarný ornament jako šablonu pro strojní rytí
Praktické předvedení
c) Ručně vyrýt razidlo běžné velikosti jednoduchého tvaru pro ražení značky složené z geometrického obrazce a písmen či číslic
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sestavování šablon pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Sestavit podle zadání z hotových dílčích šablon nápisy jako předlohu pro rytí nápisů, značek, ornamentů
Praktické předvedení
b) Samostatně sestavit esteticky působící předlohu pro rytí nápisů, značek, ornamentů
Praktické předvedení
c) Sestavit z dílčích šablon předlohu pro rytí stupnice s dodržením zadaných rozměrů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Upínání nástrojů a obrobků a ustavování jejich polohy na pantografických frézkách s použitím různého příslušenství, upínacího nářadí, pomůcek a přípravků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Upnout rycí frézu do upínací kleštiny frézky
Praktické předvedení
b) Upnout šablonu se vzorem na stůl pantografické frézky
Praktické předvedení
c) Upnout obrobek k rytí na pracovní stůl pantografické či CNC frézky do standardního upínadla, upínacího přípravku, dělicího přístroje
Praktické předvedení
d) Seřídit vzájemnou polohu šablony se vzorem a obrobku
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů, tvaru razidel, raznic, kovových razítek, pečetidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit pantografickou či CNC frézku pro rytí podle předlohy nebo dodaného programu, provést jeho potřebnou korekci. U pantografické frézky nastavit požadovaný poměr mezi rozměrem předlohy a obrobku
Praktické předvedení
b) Obsluhovat pantografickou frézku při strojním rytí nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle šablon
Praktické předvedení
c) Obsluhovat CNC frézku při strojním rytí nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle dodaného programu
Praktické předvedení
d) Upravit výrobek po rytí, zkontrolovat správnost provedení operace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle požadovaného textu vypracovat vlastní návrh s použitím vhodného typu písma
Praktické předvedení
b) Vypracování vlastního návrhu ozdobných ornamentů či výtvarných motivů
Praktické předvedení
c) Pro zadaný výrobek navrhnout vhodnou výzdobu jeho jednotlivých částí
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ošetřit pantografické a CNC frézky, rytecké stroje a provést jejich běžnou údržbu
Praktické předvedení
b) Ošetřit, naostřit a upravit nástroje, nářadí, šablony a pomůcky používané při ručním a strojním rytí
Praktické předvedení
c) Ošetřit, uskladnit hotové výrobky a navrhnout údržbu hotových výrobků
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2193&kod_sm1=37).
Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání nástrojař nebo rytec kovů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:
– Dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
– Strojní zařízení (pantografová a CNC frézka) ke strojnímu rytí, včetně příslušenství
– Nástroje pro ruční a strojní rytí a leptání, odpovídající seznamu zadaných úkolů a obráběným materiálům u AOs
– Libovolné ruční nářadí a pomůcky potřebné pro upínání nástrojů a obrobků, seřizování strojů
– Libovolné šablony pro rytí písma, ornamentů, dezénů a stupnic 
– Programové vybavení CNC frézky pro rytí písma, ornamentů, dezénů a stupnic 
– Měřidla (posuvné měřítko, mikrometrická měřidla, úhloměry, úhelníky, šablony)
– Libovolné měřicí přístroje
– Dílenské tabulky a vybrané normy 
– Polotovary k rytí
– Technické výkresy výrobků dle zadání zkoušky u AOs, nebo jiné podklady, obsahující požadavky na jejich rozměry, tvar
– Výtvarné návrhy ozdobných prvků a motivů pro zkoušku u AOs
– Prostor pro ukládání materiálu, prostor pro ukládání hotových výrobků
– Technické prostředky pro zdokumentování hotového výrobku 
– Libovolné čistící a konzervační prostředky
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnotící standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
Rytec kovů, 9.9.2026 21:53:49
Strana 9 z 9