Hodnoticí standard

Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Obráběč kovů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
3
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
3
Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
3
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
3
Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
3
Obsluha soustruhů a vyvrtávaček
3
Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček
3
Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
3
Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
22.11.2011
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění
Písemné ověření
b) Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů
Praktické předvedení
c) Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy)
Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
b) Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (Zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat)
Praktické předvedení
c) Popsat popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Sestavit optimální sled operací technologického postupu na rotační součást typu „hřídel, čep, příruba“
Praktické předvedení
b) Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem včetně geometrie
Praktické předvedení
c) Zvolit (vypočítat) otáčky a posuvy podle normativu
Praktické předvedení
d) Zvolit postup výroby kužele na stroji včetně výpočtu
Praktické předvedení
e) Navrhnout (vypočítat) výrobu závitu pomocí tabulek
Praktické předvedení
f) Zvolit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku
Praktické předvedení
b) Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu
Praktické předvedení
c) Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji
Praktické předvedení
b) Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, ustavit a správně upnout
Praktické předvedení nad různými výkresy obrobků
c) Upnout nerotační polotovary v lícní desce nebo úhelníku
Praktické předvedení
d) Upnout polotovar pomocí dílenského přípravku
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha soustruhů a vyvrtávaček
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Nastavit otáčky a posuvy podle normativu
Praktické předvedení
b) Nastavit výrobu kužele na stroji
Praktické předvedení
c) Nastavit výrobu závitu pomocí tabulek
Praktické předvedení
d) Zhotovit obrobek s vnějšími a vnitřními válcovými plochami s přesností IT 7, včetně kuželu a závitu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem
Praktické předvedení
b) Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování
Praktické předvedení
c) Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů)
Praktické předvedení
d) Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit podle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu (TZ) pro daný obrobek
Praktické předvedení
b) Stanovit způsob upnutí polotovaru
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní části nástroje, plochu čela, hřbetu
Praktické předvedení
b) Zvolit geometrii nástroje v závislosti na druhu obráběného materiálu, způsobu práce, požadavků na jakost povrchu
Praktické předvedení
c) Zvolit materiál brousicího kotouče pro RO, SK
Praktické předvedení
d) Vybrousit utvářeč třísky
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2063&kod_sm1=37).
Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání obráběč kovů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství nebo mechanik seřizovač a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:
– Pracoviště odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
– Hrotový soustruh, revolverový soustruh, svislý soustruh, vyvrtávačka
– Soustružnické nože vnitřní, vnější, závitové nože, upichovací nože, vrtací tyčky, vrtáky, zapichovací nože
– Posuvná měřítka a mikrometrická měřidla, mezní kalibry, včetně závitových, sinusové pravítko, koncové měrky, stojánek a číselníkový úchylkoměr, etalon
– Výrobní dokumentace včetně potřebného materiálu
– Stanoviště pro hotové výrobky, kontrolu a neshodné výrobky
– Strojnické tabulky, normy, kalkulačku
– Psací potřeby
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnotící standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
Soustružení kovových materiálů, 3.7.2024 5:37:28
Strana 8 z 8