Kvalifikační standard

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody (kód: 36-029-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Strojník vodárenských zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody
3
Orientace v procesech úpravy pitné vody
3
Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody
3
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravně pitné vody
3
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody
3
Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody
3
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody
3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 27.08.2012 do: 05.11.2018
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody, 7.7.2026 13:48:31
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).
Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě vody kritérium c)
• demo verze softwaru řízení úpravny pitné vody
 
Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě vod kritérium c)
• vibrace čerpadla
• protékající ucpávka hřídele čerpadla
• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu
• lom na potrubí
• prokluzující klínový řemen
• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem
• uvolněný bezpečnostní kryt
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody, 7.7.2026 13:48:31
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Institut environmentálních služeb, a. s.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
R E V O S Rokycany, s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody, 7.7.2026 13:48:31
Strana 3 z 3