Kvalifikační standard

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod (kód: 36-028-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Strojník vodárenských zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
3
Orientace v procesech čištění odpadních vod
3
Odběr vzorků odpadních vod a kalů
3
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čistírně odpadních vod
3
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod
3
Obsluha strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
3
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 27.08.2012 do: 05.11.2018
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod, 30.9.2026 3:58:03
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).
Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod kritérium c/
• demo verze softwaru řízení čistírny odpadních vod
 
Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod kritérium d/
• vibrace čerpadla
• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu
• lom na potrubí 
• prokluzující klínový řemen 
• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem 
• uvolněný bezpečnostní kryt
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.
Ověření některých odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod, 30.9.2026 3:58:03
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Institut environmentálních služeb, a. s.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
R E V O S Rokycany, s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod, 30.9.2026 3:58:03
Strana 3 z 3