Kvalifikační standard

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (kód: 36-026-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace
3
Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace
3
Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace
3
Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace
3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod
3
Nakládání s odpady z čištění kanalizace
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 27.08.2012 do: 05.11.2018
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace, 9.9.2026 21:11:28
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Pro samostatný výkon povolání je nezbytné vlastnit řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101841&kod_sm1=44).
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace kritérium c/
• vyplnění záznamu o provozu vozidla
• vyplnění výkazu práce vozidla
Kompetence Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace kritérium d/
• porucha tlakového čerpadla 
• navíjení hadice
• netěsnost vývěvy
• prasklá sací hadice
• prasklá tlaková hadice
• sání nečistot a následná vykládka na skládce, vyčištění sací nádoby
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace, 9.9.2026 21:11:28
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Institut environmentálních služeb, a. s.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
R E V O S Rokycany, s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace, 9.9.2026 21:11:28
Strana 3 z 3