Hodnoticí standard

Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (kód: 33-027-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Příjem, manipulace se surovinou na výrobu aglomerovaných materiálů a její skladování
3
Příprava surovin pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení
3
Řízení ovládacích panelů chodu sušáren mokrých třísek a vlákna v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení, včetně třídění a skladování
4
Příprava lepicí směsi pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení
4
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů
3
Obsluha linek na lisování, formátování, chlazení, broušení a třídění aglomerovaných desek
4
Orientace v normách a předpisech pro třídění a výrobu aglomerovaných materiálů
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Příjem, manipulace se surovinou na výrobu aglomerovaných materiálů a její skladování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit druh dřeviny a sortiment suroviny
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat dodaný druh materiálu a jeho množství podle dodacího listu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Určit druh manipulačního zařízení pro zvolený druh suroviny
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat způsob a podmínky uložení suroviny
Ústní ověření
e) Dodržovat zásady BOZP a PO při manipulaci se surovinou a jejím skladování
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava surovin pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologický postup výroby třísky a vlákna
Ústní ověření
b) Určit stroje, nástroje a měřicí pomůcky používané při výrobě třísky a vlákna
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Posoudit parametry zadané suroviny podle provozních předpisů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Dodržovat zásady BOZP a PO při výrobě třísky a vlákna a jejím skladování
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Řízení ovládacích panelů chodu sušáren mokrých třísek a vlákna v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení, včetně třídění a skladování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat parametry sušárny pro sušení třísek nebo vlákna
Ústní ověření
b) Popsat technické a technologické parametry sušáren nebo třídicích zařízení nebo zařízení pro skladování suchých třísek a vlákna
Ústní ověření
c) Nastavit parametry ovládacích panelů chodu sušáren
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Dodržovat zásady BOZP a PO při sušení, třídění a skladování suchých třísek a vláken
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Příprava lepicí směsi pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit technologické podmínky pro přípravu lepicí směsi
Ústní ověření
b) Popsat technické a technologické parametry zařízení na přípravu lepicích směsí
Ústní ověření
c) Popsat skladování komponentů lepicí směsi
Ústní ověření
d) Připravit lepicí směs podle předepsané receptury
Praktické předvedení
e) Dodržovat zásady BOZP a PO při přípravě a dopravě lepicí směsi
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pravidla údržby nástrojů dřevoobráběcích strojů používaných při výrobě přířezů z aglomerovaných materiálů a provést zadaný úkon
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat seřizování a údržbu zařízení v úseku opracování aglomerovaných desek a provést zadaný úkon
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dodržovat zásady BOZP a PO při výrobě přířezů z aglomerovaných materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha linek na lisování, formátování, chlazení, broušení a třídění aglomerovaných desek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat parametry lisu na výrobu aglomerovaných desek
Ústní ověření
b) Popsat technické a technologické parametry lisu nebo formátovacích pil nebo chladicích turniketů nebo brousicích a třídicích linek, zkontrolovat probíhající procesy a v případě potřeby upravit parametry
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat a nastavit parametry linky na broušení a třídění desek
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Určit vzorky jednotlivých druhů aglomerovaných materiálů a provést zatřídění předložených vzorků desek dle norem
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Dodržovat zásady BOZP a PO při obsluze lisovací linky, formátovacích pil, chladicích turniketů, brousicích a třídicích linek včetně manipulace s materiálem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Orientace v normách a předpisech pro třídění a výrobu aglomerovaných materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Pracovat s normami a předpisy z oblasti třídění a výroby aglomerovaných materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Pracovat s dodanou dokumentací výroby v oblasti třídění a skladování desek v grafické i elektronické podobě
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit význam a popsat principy provádění laboratorních zkoušek za po použití pomůcek a měřicích zařízení (zkoušky pevnosti; zkoušky vlhkosti a bobtnání; chemické zkoušky; odolnost povrchu vůči chemickým látkám po povrchové úpravě; vizuální zkouška; mechanické zkoušky)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Ověřování odborných kompetencí bude probíhat přímo ve výrobním provozu, přičemž zjišťování znalostí bude prováděno před, v průběhu nebo po ukončení pracovních činností. Součástí zkoušky bude i poznávání vzorků materiálů a nástrojů.
 
Postup při zadávání úkolů:
a) ověřit znalosti BOZP a PO na daném pracovišti, vydat předepsané ochranné pomůcky
b) předat zadání a ověřit, zda ho zkoušený pochopil 
c) volba postupu práce, materiálů, nástrojů, technických prostředků dle charakteru činnosti
d) provedení úkolu
e) zhodnocení splnění úkolu s možností ústního zdůvodnění uchazečem
 
Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti 
ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.
 
Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního ověření je třeba přihlížet k dodržování pravidel bezpečnosti práce a kvalitě provedení.
 
Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oblasti zpracování dřeva a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě aglomerovaných desek nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zpracování dřeva.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě aglomerovaných desek nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti zpracování dřeva.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě aglomerovaných desek nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti zpracování dřeva.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě aglomerovaných desek nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti zpracování dřeva.
e)	Profesní kvalifikace 33-027-H Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zpracování dřeva.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je potřeba mít k dispozici následující technické a materiální vybavení: 
– funkční linku pro výrobu aglomerovaných materiálů
– zázemí pro přípravu materiálu: štěpkovací zařízení, roztřískovací nebo rozvlákňovací zařízení, sušárnu suroviny
– zařízení pro manipulaci s materiálem i hotovými výrobky
– brusku na vekoplošné materiály
– dělicí pilu na velkoplošné materiály
– materiál pro výrobu aglomerovaných materiálů v objemu potřebném pro výrobu minimálně jedné výrobní dávky 
– vzorky dřevin, které se používají na výrobu aglomerovaných materiálů
– vzorky vad aglomerovaných materiálů 
– vzorky štěpek, třísek a vlákna
– chemikálie používané k přípravě lepicí směsi 
– vzorky nástrojů nebo fotografie nástrojů pro zpracování materiálu (štěpkovací nástroje, roztřískovací nástroje, rozvlákňovací nástroje, síta)
– pomůcky potřebné pro kontrolu kvalitativních parametrů:
1)	tolerance rozměrů - mikrometr či posuvné měřítko, ocelové měřítko – stáčecí metr, úhelník s délkou ramene 1 m
2)	vlhkost a hustota - laboratorní váhy, laboratorní sušárna, excikátor
3)	formaldehyd - spektrofotometr, extrakční přístroj, laboratorní pomůcky
4)	pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupčivost) - zkušební trhací stroj
5)	bobtnání - vodní lázeň s termostatem
– provozní dokumentaci, tiskopisy potřebné ke zkoušce (dodací listy, příjemky, výdejky, evidenční listy, protokoly)
– platné normy týkající se výroby aglomerovaných materiálů a BOZP, bezpečnostní listy chemikálií
– PC nebo tablet
– ochranné pomůcky
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
VOŠ a SPŠ Volyně
Dřevozpracující družstvo Lukavec
 
Pracovník/pracovnice pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, 17.8.2024 4:08:02
Strana 8 z 8