Kvalifikační standard

Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku (kód: 33-016-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Pracovník dýhování a laminátování nábytku
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování výrobků ze dřeva
3
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku
3
Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku
3
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
3
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku, 10.9.2026 0:09:54
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k výrobě 10 kusů nábytkových polotovarů za použití různých druhů a tlouštěk nosných materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, dřevotřísková deska /DTD/, laťovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. Jako povrchový (dokončovací) materiál použít dýhové sesazenky a laminát různých tloušťek.
 
Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na přípravu nosného a povrchového materiálu, kontrolu kvality a případnou opravu, kontrolu, seřízení a nastavení nanášecího a lisovacího zařízení, výběr lepidla a jeho nanesení, lisování připravených souborů, kontrolu kvality zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu, údržbu nanášecího a lisovacího zařízení.
 
Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.
 
Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku, 10.9.2026 0:09:54
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Embre, s. r. o.
Dřevařský magazín
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku, 10.9.2026 0:09:54
Strana 3 z 3