Kvalifikační standard

Dělník výroby dřevařských polotovarů (kód: 33-025-E)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Dělník výroby dřevařských polotovarů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
2
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace
2
Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace
2
Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 29.11.2016 do: 19.08.2020
Dělník výroby dřevařských polotovarů, 30.9.2026 3:43:40
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101927&kod_sm1=31). 
 
Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů, použití vhodných druhů dřevařských materiálů a na kvalitu provedené práce.
 
Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí: 
·	•provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení minimálně dvou dřevařských strojů na zpracování pilařských jehličnatých i listnatých výřezů (kulatiny) nebo prizem:
·	•katr – pro zpracování kulatiny různého průměru na výrobu řeziva, prizem
·	•kmenová pásová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
·	•zkracovací pila – ke zkracování kulatin, dřevařských výrobků na požadovanou délku
·	•rámová pila – k podélnému rozřezávání pilařských výřezů nebo prizem na deskové řezivo a hranoly
·	•omítací pila – k dělení dřevěných polotovarů na požadované řezivo podélným řezáním
·	•kapovací pila – k příčnému řezání desek na nastavený rozměr
·	•rozmítací pila – šířkové řezání, rozmítání – výroba prken, fošen apod.
·	•provede obsluhu, seřízení, základní údržbu a nastavení zařízení na výrobu dřevěných pelet nebo briket - podle konkrétního zadání vyrobí minimálně 10 kg dřevěných briket nebo peletek,
·	•vyrobí minimálně tři druhy řeziva různého tvaru a rozměrů průřezu, omítané, neomítané, kapované, nekapované - včetně obsluhy a seřízení příslušných strojů a zařízení - od každého druhu řeziva vyrobí podle konkrétního zadání cca 0,25 m² :
·	•prkna, fošny, krajiny
·	•hranoly, hranolky
·	•latě, lišty
·	•trámy, povaly
·	•palubky apod. dřevařské výrobky.
 
Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. 
 
Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.
Dělník výroby dřevařských polotovarů, 30.9.2026 3:43:40
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KODA, s. r. o., Blatno
ESOZ Chomutov, příspěvková organizace
KERNER, s. r. o., Chomutov
DTV, s. r. o., Stárkov
 
Dělník výroby dřevařských polotovarů, 30.9.2026 3:43:40
Strana 3 z 3