Hodnoticí standard

Kovář strojní (kód: 21-015-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Týká se povolání:
Kovář strojní
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků
3
Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních
3
Obsluha kovářských pecí
3
Obsluha tvářecích strojů
3
Obsluha zařízení pro tepelné zpracování výkovků
3
Dokončovací práce na výkovcích
3
Mazání při kování
3
Kování neželezných kovů a slitin
3
Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci s materiálem
3
Ošetření a běžná údržba zařízení kovárny
3
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
05.09.2018
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy výkovků a výkresy sestav tvářecího nářadí
Praktické předvedení
b) Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků
Praktické předvedení
c) Vyplnit dokumenty o výrobě
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Nakreslit pro tvarově jednoduchou součást vyráběnou zápustkovým kováním náčrt vhodného předkovku
Praktické předvedení
b) Zvolit kovací teplotu podle jakosti materiálu, vysvětlit význam dokovací teploty
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Stanovit postup výroby jednoduché součásti volným kováním, zvolit stroj a nářadí
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) + b) nebo b) + c).
Obsluha kovářských pecí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Předvést obsluhu plynové pece
Praktické předvedení
b) Předvést obsluhu indukční pece
Praktické předvedení
c) Změřit teplotu materiálu při ohřevu na kovací teplotu
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + c).
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Obsluha tvářecích strojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat hlavní části a funkce základních tvářecích strojů: kompresorového bucharu, protiběžného bucharu, hydraulického lisu, klikového lisu a vřetenového lisu
Ústní ověření
b) Popsat hlavní části a funkce speciálních tvářecích strojů: válcovačky kroužků, kovacích válců, příčné klínové válcovačky, pěchovačky, ohýbačky profilů a ohýbačky trub včetně popisu způsobu obsluhy
Ústní ověření
c) Vysvětlit a předvést obsluhu bucharu a lisu
Praktické předvedení
d) Sestavit zápustku, namontovat do tvářecího stroje a předehřát nástroje nebo namontovat do ostřihovacího lisu ostřihovací nástroje
Praktické předvedení
e) Provést ohyb polotovaru na ohýbačce včetně volby nástrojů
Praktické předvedení
f) Vykovat podle dokumentace výkovek nebo výkovky s požitím operací: pěchování, prodlužování, děrování, ohýbání, volba nářadí pro tyto operace
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + f).
Obsluha zařízení pro tepelné zpracování výkovků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit režimy základních druhů tepelného zpracování: homogenizační žíhání, normalizační žíhání, protivločkové žíhání, kalení, popouštění a žíhání naměkko
Ústní ověření
b) Vysvětlit režimy tepelného zpracování z dokovací teploty: řízené ochlazování nástrojových ocelí, BY ocelí, kalení z dokovací teploty a kalení s popouštěním vnitřním teplem
Ústní ověření
c) Uložit vsázku do komorové nebo průběžné nebo vakuové pece, nastavit teplotní režim a provést ohřev
Praktické předvedení
d) Popsat zásady kalení různých typů součástí
Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + d) nebo b) + c) + d).
Dokončovací práce na výkovcích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit odstraňování vad při volném kování sekáním a vypalováním
Ústní ověření
b) Popsat a vysvětlit odstraňování okují tryskáním, omíláním a mořením
Ústní ověření
c) Vysvětlit nedestruktivní zkoušení výkovků: vizuální, ultrazvuk, vibrování, vířivé proudy
Ústní ověření
d) Vysvětlit destruktivní zkoušení výkovků: měření tvrdosti, zkouška tahem a zkouška vrubové houževnatosti
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Mazání při kování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit význam mazání při kování
Ústní ověření
b) Vyjmenovat hlavní typy maziv
Ústní ověření
c) Vysvětlit metody nanášení maziva
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kování neželezných kovů a slitin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat neželezné kovy a slitiny zpracovávané kováním
Ústní ověření
b) Vysvětlit volbu teplot při kování neželezných kovů a slitin zpracovávaných kováním
Ústní ověření
c) Vyjmenovat zásady, které je třeba dodržovat při kování těchto slitin
Ústní ověření
d) Popsat a vysvětlit tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin zpracovávaných kováním
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci s materiálem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat zásady pro volbu nářadí pro ruční manipulaci s teplými polotovary a výkovky
Ústní ověření
b) Popsat postupy při mechanické manipulaci s teplými polotovary a výkovky velké hmotnosti
Ústní ověření
c) Předvést ruční manipulaci ohřátými polotovary a výkovky
Praktické předvedení
d) Ovládat prostředky pro přepravu výkovků a nástrojů v bednách nebo na paletách
Praktické ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
Ošetření a běžná údržba zařízení kovárny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést ošetření a údržbu plynové pece
Praktické předvedení
b) Provést ošetření a údržbu elektrické pece a indukčních ohřívaček
Praktické předvedení
c) Provést ošetření a údržbu bucharu a lisu
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat stav kovacího nářadí
Praktické předvedení
Je třeba splnit a) + c) + d), nebo b) + c) + d).
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat pracovní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) nutné pro práci kováře
Ústní ověření
b) Vysvětlit a popsat integrovaný záchranný systém
Ústní ověření
c) Vysvětlit možnosti poskytnutí první pomoci v kovárně
Ústní ověření
d) Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny
Ústní ověření
e) Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze indukční a odporové pece v kovárně
Ústní ověření
f) Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze plynem vytápěné pece v kovárně
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kovar-strojni-0052#zdravotni-zpusobilost).
 
U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (např. u kompetence „Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních“ kde je možná kombinace kritérií a) + b) kování do zápustků, nebo b) + c) kování volné, s rozdílnou technologií a rozdílným vybavením kovárny) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kovář a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku zahrnující pracoviště se strojírenskou výrobou. 
b)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kovář + střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování v oboru tváření kovů.
c)	Střední vzdělání v oboru strojírenská metalurgie a alespoň 5 let praxe v oboru kovárenské výroby.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kovárenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kovárenské výroby, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti strojírenské metalurgie.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:
 
·	Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
·	Dílnu kovárny s potřebným vybavením pro strojní a ruční kování 
·	Výkres tvářecího nářadí včetně sestavy
·	Technologický postup výrob y výkovku
·	Dokument o výrobě (Pracovní příkaz)
·	Výkres součásti pro níž uchazeč nakreslí vhodný předkovek
·	Elektricky vytápěná pec (pro ohřev nebo pro tepelné zpracování)
·	Indukční ohřívačka
·	Plynová pec (pro ohřev nebo pro tepelné zpracování)
·	Obrázky hlavních tvářecích strojů: kompresorový buchar, protiběžný buchar, hydraulický lis, klikový lis, vřetenový lis
·	Obrázky speciálních tvářecích strojů: válcovačka kroužků typ RA, kovací válce, příčná klínová válcovačka, ohýbačka profilů, ohýbačka trub
·	Buchar a lis (libovolného typu), na nichž uchazeč bude předvádět znalost obsluhy tvářecích strojů
·	Pracoviště pro předvedení ručního vykování jednoduchého výkovku vybavené ohřívacím zařízením (výheň nebo plynová pec), kovadlinou nebo vhodným bucharem a ručním nářadím
·	Vhodné pracovní oblečení a osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci v kovárně
·	Diagram Fe-Fe3C
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
OSTROJ, a. s.
KOVÁRNA VIVA, a. s.
SVAZ KOVÁREN ČR, z. s.
Kovář strojní, 3.7.2024 9:49:25
Strana 9 z 9