Hodnoticí standard

Stavební zámečník/zámečnice (kód: 36-059-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební zámečník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
3
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
3
Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání technických materiálů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, soustružením aj.)
3
Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
3
Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů (popř. z plastů aj. nekovových materiálů) řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním, ohýbáním aj.
3
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
3
Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení
3
Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků
3
Montáž, usazování a seřizovaní šachetních dveří výtahu
3
Montáž a osazování oken a dveří
3
Ošetřování a údržba opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst prováděcí stavební výkresy
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Číst strojní výkresy
Ústní ověření nad strojním výkresem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a vysvětlit pracovní postup s použitím zámečnických nástrojů odpovídajících zadané práci a odůvodnit postup i výběr
Ústní ověření
b) Provést montáž jednoduchého zámečnického výrobku včetně komentáře postupu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání technických materiálů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, soustružením aj.)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat důvody použití jednotlivých technologií, výhody a nevýhody s ohledem na použité materiály
Ústní ověření
b) Prakticky předvést použití kombinace některých  uvedených technologií na konkrétním výrobku
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést ukázku ohýbání nebo zkružování podle předepsaného tvaru
Praktické předvedení
b) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů (popř. z plastů aj. nekovových materiálů) řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním, ohýbáním aj.
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést ukázku zhotovení jednoduchého zámečnického výrobku při použití kombinace uvedených technologií včetně řezání závitů
Praktické předvedení
b) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby použití metody slícování a následného vyrovnání
Ústní ověření
b) Provést ukázku slícování a následného vyrovnání u jednoduchého výrobku
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologii rovnání v závislosti na použitém materiálu
Ústní ověření
b) Popsat seřízení rovnacího stroje
Ústní ověření
c) Prakticky předvést rovnání materiálu na rovnacím zařízení
Praktické předvedení
d) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup sestavení zadané stavební konstrukce
Ústní ověření
b) Zhotovit a smontovat zadaný typ výrobku, jehož výroba zahrnuje zvládnutí těchto postupů: řezání, ohýbání, ruční opracování, svařování, montáž rozebiratelnými nebo nerozebiratelnými spoji
Praktické předvedení
c) Zabudovat nebo namontovat výrobek do stavebního celku
Praktické předvedení
d) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Montáž, usazování a seřizovaní šachetních dveří výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup montáže, usazení a seřízení šachetních dveří výtahu nebo jiných posuvných ocelových dveří
Ústní ověření
b) Namontovat, usadit a seřídit dveře výtahové šachty nebo jiné posuvné kovové dveře
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a osazování oken a dveří
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a technologii montáže jednotlivých typů oken a dveří
Ústní ověření
b) Namontovat a osadit okno nebo dveře zvoleného typu
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ošetřování a údržba opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a důvody údržby nářadí a pomůcek
Ústní ověření
b) Prakticky předvést údržbu stroje na dělení materiálu
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik#zdravotni-zpusobilost).
 
Uchazeč si zajistí pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.
 
Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1 https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zámečník, (stavební zámečník, strojní zámečník, provozní zámečník) + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně zámečnických prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování v oblasti stavebně zámečnických prací.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebnictví nebo strojírenství a strojírenská výroba a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně zámečnických prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování v oblasti stavebně zámečnických prací.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně zámečnických prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování v oblasti stavebně zámečnických prací.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby, ocelové konstrukce a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně zámečnických prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování v oblasti stavebně zámečnických prací.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
·	Žadatel o udělení autorizace prokáže autorizujícímu orgánu odbornou způsobilost rovněž předložením dokladu o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště
umožňující
realizaci
zkoušek
(učebna,
zámečnická
dílna,
prostředí
reálné
stavby)
odpovídající
požadavkům
BOZP
a
hygienickým
předpisům.
 
Dílenské
vybavení
pro:
Měření:
-
ocelový
metr
svinovací
3
až
5
m
-
měřicí
ocelové
pásmo
10
až
25
m
-
ocelová
měrka
300
až
500
mm
-
posuvné
měřítko
150
až
300
mm
-
úhelník
obloukový
nebo
elektronický
 
Rýsování:
-
měřidla
viz
odstavec
Měření
-
ocelová
rýsovací
jehla
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

-
dřevěná
tužka
(na
pozinkované
materiály)
-
ocelový
úhelník
plochý
a
příložný
-
kružidlo
-
důlčík
a
kladivo
 
Pilování:
-
pilník
podle
tvaru:
obdélníkový,
tříhranný,
kulatý
-
pilník
podle
hrubosti:
jemný,
střední,
hrubý
-
kartáč
na
pilníky
 
Stříhání:
ruční:
-
kleště
štípací
čelní,
štípací
boční,
kombinované,
sekáč
plochý
a
křížový
-
nůžky
na
plech
přímé
a
vystřihovací
-
tabulové
nůžky
na
plech1000
x
1,5
mm
-
stolní
pákové
nůžky
na
plech
a
profily
strojní:
-
tabulové
nůžky
hydraulické,
nebo
výstředníkové
(např.
NTH
2000/6,3
mm)
-
hydraulické
nůžky
profilové
s
děrováním
 
Řezání:
ruční:
-
rámová
pilka
-
el.
úhlová
bruska
pro
řezný
kotouč
o
průměru
180
nebo
230
mm
strojní:
-
kotoučová
nebo
pásová
pila
 
Vrtání:
ruční:
-
elektrická
vrtačka
do
průměru
vrtáku
13
mm
strojní:
-
magnetická
vrtačka
-
vrtačka
stolní
-
vrtačka
sloupová
nebo
stojanová
nebo
radiální
např.
VS
32,
VR
32
apod.
-
sada
vrtáků
s
válcovou
stopkou
2‒13
mm,
po
0,5
mm
-
sada
vrtáků
s
kuželovou
stopkou
10‒32
mm,
po
0,5
mm
-
sada
kuželových
záhlubníků
pro
otvory
průměr
10‒32
mm
-
sada
kuželových
záhlubníků
pro
otvory
průměr
10‒32
mm
-
strojní
svěrák
pro
upnutí
obrobků
 
Řezání
závitů:
-
závitová
sada
M
I
a
M
II
-
sada
vrtáků
pro
předvrtání
otvorů
 
Broušení:
-
stolní
kotoučová
bruska
(na
ostření
nástrojů)
-
stojanová
kotoučová
bruska
-
ruční
úhlová
bruska
‒
125,
150,
180
mm
 
Ohýbání:
ruční:
-
ruční
ohýbačka
plechů
1
000
x
2
mm
nebo
2
000
x
2
mm
-
ruční
zakružovačka
plechu
1
000
x
1,5
mm
strojní:
-
hydraulická
ohýbačka
plechů,
např.
2
000
x
2
mm
-
strojní
zakružovačka
plechů
-
strojní
zakružovačka
profilů
 
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Rovnání:
ruční:
-
kladivo
a
kovadlina
-
hřebenový
nebo
vřetenový
lis
strojní:
-
hydraulický
lis
-
kyslíko
-
acetylenová
souprava
 
Svařování
el.
obloukem
-
metoda
111
(elektrodou):
-
stejnosměrný
svařovací
zdroj
pro
ruční
obloukové
svařování
(MMA)
se
svařovacím
proudem
DZ
100
%
140
A
 
Řezání
kyslíkem:
-
kyslíko
-
acetylenová
souprava
s
příslušenstvím
 
Další
vybavení:
-
dílenský
pracovní
stůl
se
svěrákem
-
svěrky
-
sady
klíčů
-
nýtovací
kleště
-
štípací
kleště
-
spojovací
materiál
(šrouby,
nýty)
-
plechy
-
profily
-
trubky
-
okenní
rámy
-
ocelové
dveřní
zárubně
-
posuvné
dveře,
vrata
-
hrubá
stavba
(část)
vhodná
k
osazení
rámů
oken
a
dveřních
zárubní
-
demontovaná
klec
výtahu
-
výtahová
šachta
-
mříže
-
zábradlí
-
točité
schody
-
kovové
schodnice
-
stavební
dokumentace
-
strojnické
výkresy
 
Ochranné
pomůcky:
-
ochranné
brýle
-
svářečské
rukavice
-
svářečské
brýle
-
svářečská
kukla
nebo
štít
-
helma
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
OHL ŽS, a. s. ve spolupráci s OSVČ
Stavební zámečník/zámečnice, 3.7.2024 11:17:48
Strana 10 z 10