Hodnotící standard

Stavební zámečník (kód: 36-059-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební zámečník; Provozní zámečník a montér
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
3
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
3
Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání technických materiálů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, soustružením aj.)
3
Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
3
Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů (popř. z plastů aj. nekovových materiálů) řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním, ohýbáním aj.
3
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
3
Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení
3
Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků
3
Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav výtahů
3
Montáž, usazování a seřizovaní šachetních dveří výtahu
3
Svařování kovů
3
Montáž a osazování oken a dveří
3
Ošetřování a údržba opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 06.02.2013 do: 19.08.2020
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Číst prováděcí stavební výkresy
Ústní ověření nad stavebním výkresem
c) Číst strojní výkresy
Ústní ověření nad strojním výkresem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a vysvětlit pracovní postup s použitím zámečnických nástrojů odpovídajících zadané práci a odůvodnit postup i výběr
Ústní ověření
b) Provést montáž jednoduchého zámečnického výrobku včetně komentáře postupu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání technických materiálů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, soustružením aj.)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat důvody použití jednotlivých technologií, výhody a nevýhody s ohledem na použité materiály
Ústní nebo písemné ověření
b) Prakticky předvést použití kombinace některých  uvedených technologií na konkrétním výrobku
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést ukázku ohýbání nebo zkružování dle předepsaného tvaru
Praktické předvedení
b) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů (popř. z plastů aj. nekovových materiálů) řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním, ohýbáním aj.
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést ukázku zhotovení jednoduchého zámečnického výrobku při použití kombinace uvedených technologií
Praktické předvedení
b) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby použití metody slícování a následného vyrovnání
Ústní nebo písemné ověření
b) Provést ukázku slícování a následného vyrovnání u jednoduchého výrobku
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologii rovnání v závislosti na použitém materiálu
Ústní nebo písemné ověření
b) Popsat seřízení rovnacího stroje
Ústní nebo písemné ověření
c) Prakticky předvést rovnání materiálu na rovnacím zařízení
Praktické předvedení
d) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup sestavení zvolené stavební konstrukce
Ústní nebo písemné ověření
b) Zabudovat stavební konstrukci do stavebního celku
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav výtahů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup práce a použití konkrétních pomůcek a náhradních dílů při dané poruše výtahu
Ústní nebo písemné ověření
b) Vysvětlit pravidla BOZP
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Montáž, usazování a seřizovaní šachetních dveří výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup montáže, usazení a seřízení šachetních dveří výtahu
Ústní nebo písemné ověření
b) Namontovat, usadit a seřídit dveře výtahové šachty
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Svařování kovů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prakticky předvést svaření kovů s ukázkou poloh svařování, typů svarů v rozsahu základní svářečské zkoušky dle ČSN 050705
Praktické předvedení
b) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž a osazování oken a dveří
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a technologii montáže jednotlivých typů oken a dveří
Ústní nebo písemné ověření
b) Namontovat a osadit okno nebo dveře zvoleného typu
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ošetřování a údržba opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a důvody údržby nářadí a pomůcek
Ústní nebo písemné ověření
b) Prakticky předvést údržbu stroje na dělení materiálu
Praktické předvedení
c) Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška ‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=106&kod_sm1=37).
Metodická doporučení:
Uchazeč předloží doklad o zdravotní způsobilosti pro práci se stroji, práci ve výškách.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby.
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zámečník, (stavební zámečník, strojní zámečník, provozní zámečník) + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebnictví nebo strojírenství a strojírenská výroba a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby, ocelové konstrukce a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské
vybavení
pro:
Měření:
-
ocelový
metr
svinovací
3m
až
5m
-
měřicí
ocelové
pásmo
10
až
25
m
-
ocelová
měrka
300
až
500
mm
-
posuvné
měřítko
150
až
300
mm
-
úhelník
obloukový
nebo
elektronický
 
Rýsování:
-
měřidla
viz
odstavec
Měření
-
ocelová
rýsovací
jehla
-
dřevěná
tužka
(na
pozinkované
materiály)
-
ocelový
úhelník
plochý
a
příložný
-
kružidlo
-
důlčík
a
kladivo
 
Pilování:
-
pilník
dle
tvaru:
obdélníkový,
tříhranný,
kulatý
-
pilník
dle
hrubosti:
jemný,
střední,
hrubý
-
kartáč
na
pilníky

Stříhání:
ruční:
-
kleště
štípací
čelní,
štípací
boční,
kombinované,
sekáč
plochý
a
křížový
-
nůžky
na
plech
přímé
a
vystřihovací
-
tabulové
nůžky
na
plech1000
x
1,5
mm
-
stolní
pákové
nůžky
na
plech
a
profily
strojní:
-
tabulové
nůžky
hydraulické,
nebo
výstředníkové
(např.
NTH
2000/6,3
mm)
-
hydraulické
nůžky
profilové
s
děrováním
 
Řezání:
ruční:
-
rámová
pilka
-
el.
úhlová
bruska
pro
řezný
kotouč
o
průměru
180
nebo
230
mm
strojní:
-
kotoučová
nebo
pásová
pila
 
Vrtání:
ruční:
-
elektrická
vrtačka
do
průměru
vrtáku
13
mm
strojní:
-
magnetická
vrtačka
-
vrtačka
stolní
-
vrtačka
sloupová
nebo
stojanová
nebo
radiální
např.
VS
32,
VR
32
apod.
-
sada
vrtáků
s
válcovou
stopkou
2‒13
mm,
po
0,5
mm
-
sada
vrtáků
s
kuželovou
stopkou
10‒32
mm,
po
0,5
mm
-
sada
kuželových
záhlubníků
pro
otvory
průměr
10‒32
mm
-
sada
kuželových
záhlubníků
pro
otvory
průměr
10‒32
mm
-
strojní
svěrák
pro
upnutí
obrobků
 
Řezání
závitů:
-
závitová
sada
M
I
a
M
II
-
sada
vrtáků
pro
předvrtání
otvorů
 
Broušení:
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 7 z 10

Hodnotící standard

-
stolní
kotoučová
bruska
(na
ostření
nástrojů)
-
stojanová
kotoučová
bruska
-
ruční
úhlová
bruska
‒
125,
150,
180
mm
 
Ohýbání:
ruční:
-
ruční
ohýbačka
plechů
1
000
x
2
mm
nebo
2
000
x
2
mm
-
ruční
zakružovačka
plechu
1
000
x
1,5
mm
strojní:
-
hydraulická
ohýbačka
plechů
např.
2
000
x
2
mm
-
strojní
zakružovačka
plechů
-
strojní
zakružovačka
profilů

 
Rovnání:
ruční:
-
kladivo
a
kovadlina
-
hřebenový
nebo
vřetenový
lis
strojní:
-
hydraulický
lis
-
kyslíko
-
acetylenová
souprava
 
Svařování
el.
obloukem
metoda
111
(elektrodou):
-
stejnosměrný
svařovací
zdroj
pro
ruční
obloukové
svařování
(MMA)
se
svařovacím
proudem
DZ
100%
140
A
 
Řezání
kyslíkem:
-
kyslíko
-
acetylenová
souprava
s
příslušenstvím
 
Další
vybavení:
-
dílenský
pracovní
stůl
se
svěrákem
-
svěrky
-
sady
klíčů
-
nýtovací
kleště
-
štípací
kleště
-
spojovací
materiál
(šrouby,
nýty)
-
plechy
-
profily
-
trubky
-
okenní
rámy
-
ocelové
dveřní
zárubně
-
posuvné
dveře,
vrata
-
hrubá
stavba
(část)
vhodná
k
osazení
rámů
oken
a
dveřních
zárubní
-
demontovaná
klec
výtahu
-
výtahová
šachta
-
mříže
-
zábradlí
-
točité
schody
-
kovové
schodnice
-
stavební
dokumentace
-
strojnické
výkresy
 
Ochranné
pomůcky:
-
ochranné
brýle
-
svářečské
rukavice
-
svářečské
brýle
-
svářečská
kukla
nebo
štít
-
helma
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 8 z 10

Hodnotící standard

 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
OHL ŽS, a. s.
IMOS, a. s
Stavební zámečník, 11.7.2026 8:00:21
Strana 10 z 10