Kvalifikační standard

Montér zdicích systémů (kód: 36-056-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Zedník; Montér zdících systémů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
3
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
3
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů
3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
3
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
3
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění
3
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
2
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní
3
Provádění svislých konstrukcí z betonu
3
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
3
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
3
Zdění komínů jednovrstvých
3
Montáž (stavba) komínů vícevrstvých
3
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
3
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 06.02.2013 do: 19.08.2020
Montér zdicích systémů, 7.5.2026 17:58:36
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
práce
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
je
vyžadována
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=143&kod_sm1=41).
Hodnoticí
standard
je
nástrojem
ověřování
zvládnutí
odborných
způsobilostí
nezbytných
k
výkonu
činností,
které
jsou
vymezeny
kvalifikačním
standardem
úplné
profesní
nebo
profesní
kvalifikace.
Hodnoticí
standard
stanovuje
kritéria
hodnocení
a
způsob
ověřování
jednotlivých
odborných
způsobilostí.
 
Kritériem
hodnocení
může
být:
-
proces
(např.
pracovní
postup)
-
výsledek
procesu
(výpočet
hodnot,
výrobek)
-
proces
i
výsledek
(pracovní
postup,
na
jehož
konci
je
výsledek
–
hotové
dílo).
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
norem
v
platném
znění:
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
72
2430
Malty
pro
stavební
účely
ČSN
73
0202
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Základní
ustanovení
ČSN
73
0210
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
1:
Přesnost
osazení
ČSN
73
0210
-
2
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
2:
Přesnost
monolitických
betonových
konstrukcí
ČSN
73
0212
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Kontrola
přesnosti
–
Část
1:
Základní
ustanovení
ČSN
ISO
1803
(73
0201)
Tolerance
–
Vyjadřování
přesnosti
rozměrů
–
Zásady
a
názvosloví
ČSN
ISO
7078
Pozemní
stavby
–
Postupy
měření
a
vytyčování
–
slovník
a
vysvětlivky
ČSN
73
2310
Provádění
zděných
konstrukcí
ČSN
73
2901
Provádění
vnějších
tepelně
izolačních
kompozitních
systémů
(ETICS)
ČSN
73
3450
Obklady
keramické
a
skleněné
ČSN
74
4505
Podlahy
–
společná
ustanovení
ČSN
EN
206
-
1
Beton
–
Část
1:
Specifikace,
vlastnosti,
výroba
a
shoda
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení
ČSN
73
3713
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnitřních
polymerových
omítkových
systémů
EN
12391
-
1
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
EN
1443
Komíny
–
všeobecné
požadavky
ČSN
73
8101
Lešení
–
Společná
ustanovení
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
–
Část
1:
Pracovní
lešení
–
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení.
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce.
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
Provádění
svislých
konstrukcí
z
betonu,
Zhotovování
a
osazování
výztuže
jednoduchých
železobetonových
konstrukcí
vyráběných
na
stavbě
a
Zdění
komínů
jednovrstvých:
a.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm.
b.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
omítek
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm
omítka
hrubá
venkovní:
+/
-
5
mm,
hrubá
omítka:
+/
-
5
mm,
hladká
omítka:
+/
-
2,5
mm.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
Zdění
komínů
jednovrstvých,
kritérium
c)
Zdít
komínové
zdivo
z
plných
cihel
(dle
ČSN
73
2310
a
ČSN
73
4210):
i.
odchylka
vodorovné
spáry
na
deseti
metrech:
+/
-
20
mm
ii.
odchylka
svislosti
zdiva
na
výšku
jednoho
podlaží:
10
mm
iii.
odchylka
v
tloušťce
zdiva
a
rozměrech
otvorů:
+/
-
10
mm
iv.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
Obsluha
strojních
zařízení
pro
zednické
práce:
Montér zdicích systémů, 7.5.2026 17:58:36
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

c.
odchylka
rovinnosti
povrchu
betonové
mazaniny
(cementového
potěru)
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
3
mm
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.
Montér zdicích systémů, 7.5.2026 17:58:36
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
METROSTAV, a. s.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Montér zdicích systémů, 7.5.2026 17:58:36
Strana 4 z 4