Kvalifikační standard

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji (kód: 21-003-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Týká se povolání:
Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování bezpečnosti práce při obsluze plovoucího stroje
3
Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby plovoucího stroje
3
Znalost funkce a konstrukce těžebního zařízení i plavidla
3
Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti plovoucího stroje
3
Ošetřování a údržba těžebního zařízení i plavidla
3
Kontrola údajů přístrojů plovoucího stroje
3
Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti a opravách těžebního zařízení i plavidla
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 29.09.2017
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji, 20.8.2026 18:56:20
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30842).
Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle § 18 vyhlášky MD č. 42/2015 Sb.
- průkaz způsobilosti k obsluze plovoucího stroje vydaný Státní plavební správou pro odbornost strojmistr ( § 15 vyhlášky MD č. 42/2015 Sb.)
- průkaz jeřábníka v případě, že bude obsluhovat plovoucí stroj s drapákovým rypadlem
- vyučení v oboru strojním nebo elektrotechnickém v případě, že bude obsluhovat těžební zařízení o vyšším výkonu než 100 m3.h-1
- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Plovoucí stroj se skládá z:
plovákové těleso
bagrovací ústrojí
pohonný mechanizmus
lafeta
přední a zadní věž
kabina strojmistra
výsypka
manipulační prostředky
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji, 20.8.2026 18:56:20
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravský štěrk, a. s.
Holcim (Česko), a. s.
M – SILNICE, a. s.
 
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji, 20.8.2026 18:56:20
Strana 3 z 3