Hodnoticí standard

Mechanik/mechanička jízdních kol (kód: 23-069-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Mechanik jízdních kol
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol
3
Orientace v materiálech jízdních kol
3
Orientace v typech jízdních kol
3
Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola
3
Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola
3
Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola
3
Volba a montáž řadících systémů jízdního kola
3
Volba a montáž převodových systémů jízdního kola
3
Volba a montáž brzd jízdního kola
3
Volba a kompletace kol jízdního kola
3
Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola
3
Celková montáž jízdního kola
3
Určení závady jízdního kola a navržení způsobu opravy
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol
Písemné a ústní ověření
b) Popsat aktuální základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro pohyb na veřejných komunikacích
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Charakterizovat spoje závitové, lisované a lepené, rozměry a jejich jednotky
Písemné a ústní ověření
e) Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech vztahujících se k provozování servisu jízdních kol
Písemné a ústní ověření
f) Charakterizovat požadavky a zásady pro nakládání s odpady (kategorie, třídění a likvidace), uvést důvody jejich dodržování
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v materiálech jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost …) materiálů jízdních kol
Písemné a ústní ověření
b) Popsat specifika opracování (řezání, vrtání, broušení …) použitých materiálů (ocel, slitiny hliníku, slitiny titanu, kompozitní materiály)
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v typech jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol
Písemné a ústní ověření
b) Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na městském jízdním kole určeném autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na jízdním kole trekking určeném autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na silničním jízdním kole určeném autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Identifikovat a popsat konstrukci a vybavení na celoodpruženém horském jízdním kole určeném autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní prvky rámu jízdního kola podle předlohy
Písemné ověření
b) Zkontrolovat geometrii rámu a vidlice jízdního kola (souosost patek, poloha zadní stavby proti přednímu trojúhelníku)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zkontrolovat polohu držáku pro montáž zadního měniče (přehazovačky)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést kontrolu a opracování dosedacích ploch rámů a vidlic pro montáž komponentů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Opracovat hlavovou trubku pro montáž hlavového složení
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Opracovat středovou spojku pro montáž středového složení
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Opracovat sedlovou trubku pro montáž sedlovky
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Opracovat dosedací plochy rámu a přední vidlice pro montáž kotoučové brzdy
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Provést opravu vnitřního závitu dle technologického postupu
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Opracovat dosedací plochy a kalibrovat závit sloupku přední vidlice pro montáž hlavového složení
Praktické předvedení a ústní ověření
k) Vyměnit ložisko zadní stavby celoodpruženého rámu
Praktické předvedení a ústní ověření
l) Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu
Písemné a ústní ověření
b) Provést montáž rovných řídítek včetně dalších komponentů na vzorku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést montáž silničních řídítek, včetně dalších komponentů a omotávky
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu
Písemné a ústní ověření
e) Provést montáž sedlovky a sedla
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést montáž teleskopické sedlovky s hydraulickým ovládáním
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení
Písemné a ústní ověření
b) Provést montáž seřiditelného středového složení a seřídit vůli
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést montáž středového složení s vnějšími ložisky
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést montáž středového složení Press Fit
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat základní typy pedálů
Písemné a ústní ověření
f) Provést opravy závitu v klice pro montáž pedálu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž řadících systémů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením)
Písemné a ústní ověření
b) Popsat kompatibilitu řadicích systémů podle vzorků
Písemné a ústní ověření
c) Namontovat a seřídit kompatibilní řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačka) na horské kolo
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Namontovat zadní kolo s nábojem s vnitřním řazením (převodovkou) a řazení seřídit
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Namontovat a seřídit kompatibilní elektronické řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačku) na silniční kolo
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž převodových systémů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat převodové systémy jízdních kol (řetězový, řemenový …)
Písemné a ústní ověření
b) Provést výběr řetězu, montáž a demontáž podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Charakterizovat řetězovou linku, význam a způsob ověření
Písemné a ústní ověření
d) Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést výběr, montáž a demontáž kazetového pastorku (kazeta) podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést demontáž a montáž volnoběžného pastorku
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Provést výběr a montáž převodníků podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Volba a montáž brzd jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat druhy a popsat funkci brzdových systémů jízdních kol
Písemné a ústní ověření
b) Namontovat kompletní ráfkovou brzdu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Namontovat kompletní mechanickou nebo hydraulickou kotoučovou brzdu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vyměnit těsnění v brzdiči a brzdové páce hydraulické brzdy
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zkrátit hadici hydraulické brzdy a brzdu odvzdušnit
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Srovnat brzdový kotouč kotoučové brzdy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a kompletace kol jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků a niplů, ráfků, plášťů a galusek
Písemné a ústní ověření
b) Provést kontrolu, výměnu a seřízení ložisek náboje
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést zaplétání a centrování kola
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Určit délku paprsků (pro zadaný náboj a ráfek) a provést zapletení zadního kola
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zkontrolovat napnutí paprsků tenzometrem
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zvolit typ a rozměr duše a pláště odpovídající rozměru ráfku i danému použití a namontovat je podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol
Písemné a ústní ověření
b) Předvést vyhledávání v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyměnit těsnění tlumiče ve vzduchové části
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vyměnit gufera přední odpružené vidlice se vzduchovým pružením
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Nastavit odpružení jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter provozu)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Celková montáž jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat rám a komponenty, zkompletovat a seřídit jízdní kolo trekking včetně vybavení, odpovídající podmínkám vyhlášky 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést montáže jednotlivých komponentů, popsat možné závady, utahovací momenty a způsoby zajištění polohy komponentů a jejich nastavení podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Uvést příklady vhodného použití lepidel, maziv a montážních past a jejich použití
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Určení závady jízdního kola a navržení způsobu opravy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční)
Písemné a ústní ověření
b) Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů jízdního kola
Písemné a ústní ověření
c) Provést, popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést servisní prohlídku s určením závad
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést údržbu komponentů jízdního kola a charakterizovat význam
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola, charakterizovat použité prostředky
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol#zdravotni-zpusobilost).
 
Součástí ověřování každé „montážní“ odborné kompetence je hodnocení znalostí potřebného nářadí, nástrojů, přípravků, materiálů a jejich správného použití.
Ověřování jednotlivých odborných kompetencí by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému montážnímu nebo servisnímu úkonu.
Pro každou odbornou kompetenci bude vždy zvolen odpovídající postup práce a vhodné nářadí, přípravky, měřidla, montážní pasty, lepidla apod. 
Při sestavování jednotlivých komponentů v celek musí být dodržena jejich vzájemná kompatibilita, vhodná vzájemná poloha a funkčnost celku.
Pro kritéria se způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně zodpoví zadání a následně zodpoví upřesňující či doplňující otázky autorizované osoby.
Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.
 
Pro ověření kritérií odborných kompetencí: Orientace v materiálech jízdních kol; Orientace v typech jízdních kol; Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola; Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola; Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola; Volba a montáž převodových systémů jízdního kola; Volba a montáž brzd jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola, 
předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro "písemné a ústní ověřování" je možné předložit jejich obrazové předlohy.
 
Uchazeč při zkoušce použije vlastní pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.
 
Pro ověření kritéria b) u odborné kompetence: Volba a montáž řadicích systémů jízdního kola, předloží autorizovaná osoba:
1)	Dva vzorky kompletního řadicího systému pro horská (krossová) kola v rozsahu 6 - 11 rychlostí, který bude obsahovat: řadicí páky (mohou být v kombinaci s brzdovými) včetně řadicích lanek a bovdenů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s trojpřevodníkem, řetěz a kazetu (nebo vícerychlostní volnoběžné kolečko).
2)	Dva vzorky kompletního řadicího systému pro silniční kola v rozsahu 9 - 11 rychlostí, který bude obsahovat: řadicí a brzdové páky včetně lanek a bovdenů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s převodníkem, řetěz a kazetu, jeden ze vzorků bude ve verzi s elektronickým řazením.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem ve strojírenském oboru a s odbornou praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo výroby jízdních kol. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve strojírenském oboru a s odbornou praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo výroby jízdních kol. 
c)	Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením strojírenského směru a s odbornou praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo výroby jízdních kol. 
d)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou + profesní kvalifikace 23-069-H Mechanik/mechanička jízdních kol a minimálně 5 let odborné praxe na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo výroby jízdních kol.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro
praktické
ověřování
jsou
potřeba
dílenské
prostory,
které
splňují
podmínky
kladené
výrobcem
na
servis,
údržbu
a
opravy
jízdních
kol.
Pro
písemné
ověřování
je
potřeba
místnost
(např.
učebna,
kancelář)
dostatečně
vybavená
příslušným
materiálem
(stoly,
židle,
tabule,
PC
s
přístupem
k
internetu).
 
Právní
předpisy
a
normy
(v
elektronické
nebo
tištěné
verzi):
·
ČSN
EN
15532
Jízdní
kola
-
Terminologie
·
ČSN
ISO
6692
Značení
dílů
jízdních
kol
·
ČSN
01
4045
Zvláštní
závity
pro
jízdní
kola
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

·
vyhláška
341/2014
Sb.
o
schvalování
technické
způsobilosti
a
o
technických
podmínkách
provozu
vozidel
na
pozemních
komunikacích,
ve
znění
pozdějších
předpisů
-
Příloha
č.
13
·
návody
k
použití
a
návody
pro
montáž
všech
komponentů
použitých
pro
praktické
předvedení
úkonů
dle
jednotlivých
kritérií
konkrétního
zadání
Obrazové
předlohy
(mohou
být
nahrazeny
reálnými
komponenty):
·
běžných
typů
jízdních
kol
a
rámů
jízdních
kol
včetně
rozměrů
a
geometrie,
řídítek,
představců
a
hlavových
složení,
klik
a
středových
složení,
řadicích
systémů
jízdních
kol,
převodových
systémů
řetězových
a
řemenových,
brzdových
systémů,
předních
a
zadních
nábojů,
odpružených
systémů
a
komponentů
Vzorky
kol
a
komponentů:
·
Kompletní
jízdní
kola
(trekking;
městské
(CITY)
se
zadním
nábojem
s
vnitřním
řazením;
horské
kolo
(MTB)
s
pevným
rámem
(hardtail);
horské
kolo
(MTB)
celoodpružené
s
kotoučovými
hydraulickými
brzdami;
silniční
závodní
kolo
(s
integrovanými
brzdovými
a
řadicími
pákami
na
řídítkách)
·
Komponenty
odpružení
(zadní
tlumič
se
vzduchovým
pružením,
odpružená
sedlovka,
přední
odpružená
vidlice
se
vzduchovým
pružením
a
olejovým
tlumením)
·
Rámy
a
vidlice
(trekkingový
rám
se
středovou
spojkou
BSA,
s
vidlicí
se
závitovým
hlavovým
složením,
rám
se
středovou
spojkou
Press
Fit)
·
Řídítka,
představce
a
sedlovky
(rovná
řídítka
s
„rozpěrným“
představcem;
silniční
závodní
řídítka
(„berany“)
s
představcem
a
omotávkou;
sedlovka
kompatibilní
s
trekkingovým
rámem,
teleskopická
sedlovka
s
hydraukickým
ovládáním,
kompatibilní
s
rámem
na
horské
kolo)
·
Středová
složení,
kliky
a
pedály
(závitové
středové
složení
se
čtyřhrannou
osou;
středové
složení
Press
Fit;
kliky
s
převodníky;
náhradní
převodníky;
nášlapné
pedály
včetně
zarážek)
·
Řadicí
systémy
(kompletní
řadicí
systém
s
řazením
na
rovná
řídítka;
kompletní
řadicí
systém
na
silniční
závodní
řídítka,
kompletní
řadicí
systém
s
elektronickým
řazením
na
silniční
kolo)
·
Převodové
systémy
(vzorky
řetězů;
volnoběžný
pastorek;
kazetové
pastorky)
·
Ráfky,
náboje
a
paprsky
(zadní
kolo
s
nábojem
pro
volnoběžný
pastorek;
zadní
kolo
s
nábojem
pro
kazetový
pastorek;
zadní
náboj
s
protišlapací
brzdou;
zadní
náboj,
ráfek,
odpovídající
počet
a
délka
paprsků
včetně
niplů
pro
zapletení
zadního
kola)
·
Brzdy
(kompletní
brzda
typu
cantilever;
kompletní
mechanická
kotoučová
brzda;
kompletní
hydraulická
kotoučová
brzda)
·
Pláště,
duše,
pásky
a
ráfky
(běžné
typy
a
rozměry)
·
Kompletní
sada
komponentů
pro
celkovou
montáž
jízdního
kola
trekking
(včetně
povinné
výbavy
pro
provoz
na
veřejné
komunikaci)
Vybavené
pracoviště:
·
pracovní
stůl
s
deskou
min
1,5
x
0,7
m
a
svěrákem,
stojan
montážní
se
dvěma
upínači,
s
odkládací
poličkou
a
s
držákem
řídítek,
kompresor
nebo
pumpička
s
hadicí
a
hlavicí
na
všechny
typy
ventilků,
bruska,
akušroubovák,
horkovzdušná
pistole,…
Nástroje
a
nářadí:
·
Sada
zámečnického
nářadí
(kladivo,
pilníky
vč.
jehlových,
pilka
ruční
vč.
listu
na
řezání
karbonu,
kleště
štípací
a
kombinované,
kleště
na
pojistné
kroužky
do
děr
a
pro
hřídele,
olejnička,
odjehlovač…)
·
Sady
speciálních
klíčů
(kónusové,
na
závitová
hlavová
složení,
na
středová
složení,
centrovací,
pedálové,
na
matice
převodníků,
na
ventilky,
na
Center
Lock
kotouč…)
·
Sady
šroubováků
a
klíčů
(imbusové,
TORX,
stranové
očkoploché,
klíč
nastavitelný
do
36
mm…)
·
Sady
závitníků
včetně
vratidel
·
Sady
nářadí
a
přípravků
na
montáž
rámu,
vidlice
a
hlavového
složení
(sada
přípravků
na
kompletni
obrobeni
dosedacích
ploch
rámu
a
přední
vidlice,
sada
naražečů
kónusu
hlavového
složení,
sada
přípravků
na
rovnání
patek,
lis
na
misky
hlavových
složení,
sada
ručních
stavitelných
výstružníků,
sada
na
opravu
závitu
M6,
sada
vyražečů
ložisek,
lis
na
montáž
ložisek,
přípravek
na
rovnání
držáku
zadního
měniče,
pumpička
na
vidlice,…)
·
Sada
speciálních
přípravků
a
klíčů
na
kompletaci
kol
jízdního
kola
(držák
a
šroubovák
na
nipl,
zaklepávač
hlaviček
paprsků,
kleště
na
paprsky,
tabulka
na
výpočet
délky
paprsků,
sada
montážních
pák
na
pláště,
…)
·
Sady
na
převodové
systémy
vč.
středových
složení,
klik
a
pedálů
(sada
přípravků
na
lisovaná
středová
složení,
sada
stahováků
klik,
sada
stahováků
na
demontáž
volnoběžných
pastorků,
sada
stahováků
na
demontáž
kazetových
pastorků,
sada
na
opravu
závitů
klik,
nýtovač
řetězu
vč.
11
-
speed
(univerzální
nebo
sada),
kleště
na
řetězy
s
rychlospojkou…)
·
Sady
speciálních
klíčů
a
přípravků
na
montáž
brzd
a
teleskopické
sedlovky
s
hydraulickým
ovládáním(sada
na
odvzdušnění
brzd
DOT
a
OIL,
sada
na
odvzdušnění
hydraulického
ovládání
teleskopické,
přípravek
na
roztažení
pístků,
řezačka
na
hadice
hydraulických
brzd,
přípravek
na
nastavení
brzdiče,
lis
na
trny
do
hadic
hydraulických
brzd,
přípravek
na
rovnání
brzdového
kotouče,…)
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

·
Sada
kleští
(na
lanka
a
bovdeny,
na
kabelové
pásky…)
Materiál
a
náplně:
·
Kapalina
řezná,
mazací
a
konzervační
prostředky,
olej
do
komponentů
odpružení,
náplně
hydraulických
brzdových
soustav,
sada
lepidel
a
pojišťovacích
tmelů,
montážní
pasta,
odmašťovací
prostředky…)
Měřidla:
·
Svinovací
metr,
měřítko
posuvné,
měrky
opotřebení
řetězu
a
pastorku,
měrka
BCD,
měrka
délky
paprsků,
tenzometr
na
kontrolu
napnutí
paprsků,
měrka
centrovací,
sada
momentových
klíčů
včetně
bitů,
vodováha,
měrka
rámu,
centrovací
vidlice
…)
 
Osobní
ochranné
pracovní
prostředky
(např.
rukavice
pryžové)
Čisticí
prostředky
(např.
jednorázové
dílenské
utěrky)
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 180 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Kastar - Stárek Karel, PaedDr.
PEDALSPORT, s. r. o. - Kuba Petr, Ing.
Přistoupil Jan - OSVČ
Brynda Jaroslav, Mgr.
Mechanik/mechanička jízdních kol, 27.3.2026 11:48:30
Strana 11 z 11