Kvalifikační standard

Šička kusových výrobků (kód: 31-041-E)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)
Týká se povolání:
Šička kusových výrobků
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
2
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování kusových výrobků
2
Sešívání jednotlivých dílů a součástí kusových výrobků
2
Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě kusových výrobků
2
Tvarování kusových výrobků
2
Kontrola kvality při zhotovování kusových výrobků
2
Seřizování šicích strojů při zhotovování kusových výrobků
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 28.04.2015 do: 20.10.2019
Šička kusových výrobků, 7.7.2026 15:02:30
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (povedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti) – uchazeči je zadáno zhotovení části kusového výrobku (uzávěru ložního prádla) a sešití okrajů dvou částí různými způsoby. Následující operace budou uchazeči předvedeny a následně uchazečem zopakovány: 
·	•vypracovat uzávěr povlaku na polštář se zapínáním na knoflíky umístěný v krajovém přehybu (zopakovat jako soubor operací: dle nástřihu dvakrát podehnout a v kraji prošít krajovou podsádku nákrytového i podkrytového překladu, naznačit ukončení uzávěru a vyznačit umístění dírek dle šablony, vyšít strojem prádlové dírky dle naznačení, položit překlady na sebe a sešít prošitím v krajích, v ukončení zpevnit prošitím např. do tvaru obdélníčku, našít knoflík strojem) 
·	•sešít boční okraje povlaku na polštář a obnitkovat 
·	•sešít dva okraje textile v délce 2m dvojitým hřbetovým švem 
·	•sešít dva okraje textilie v délce 1m zakládaným přeplátovaným švem strojem se zakladačem 
·	•olemovat okraj textilie v délce 1m oboustranným lemovacím švem strojem se zakladačem 
 
Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.
Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví dílenské šablony a textile (textilii na povlak ve vhodné velikosti, 2 pruhy textilie v délce 2m a 3 pruhy textile v délce 1m k provedení švů, lemovku, prádlové knoflíky) a patřičné zakladače pro prováděné operace.
 
Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operce, tak na výsledek pracovní činnosti. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu vypracovaného dílce (vzhled, funkčnost prvků, dodržování šířek švových záložek, hladkost švu, přesnost tvaru součásti apod.), klást důraz na rozvržení pracovní plochy, úsporu pohybů a jednotlivých úkonů a dále je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. 
 
Šička kusových výrobků, 7.7.2026 15:02:30
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Moděva, o. d., Konice
Šička kusových výrobků, 7.7.2026 15:02:30
Strana 3 z 3