Hodnoticí standard

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě (kód: 36-095-N)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Technik diagnostik kanalizační sítě
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
5

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci kanalizační sítě
5
Vedení dokumentace diagnostiky kanalizační sítě
5
Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě
5
Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na kanalizační síti
5
Organizace práce diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě
5
Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizačních sítí
5
Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod
5
Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod
5
Kontrola a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace
5
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci kanalizační sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst pasporty kanalizace v listinné podobě
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst pasporty kanalizace v elektronické podobě
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhodnotit výstupy z Geografického informačního systému (GIS) o stavu kanalizace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení dokumentace diagnostiky kanalizační sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a způsob jejich vedení
Ústní ověření
b) Vyplnit část dokumentace podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Posoudit a vyhodnotit výsledky inspekční prohlídky kanalizační sítě podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Stanovit míru závažnosti a prognózu vývoje jednotlivých nálezů z inspekční prohlídky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Specifikovat možné funkční závady stok, kanalizačních přípojek a objektů na stokových sítích, příčiny a následky těchto závad
Ústní ověření
d) Popsat metody evidence a archivace výsledků průzkumů stokových sítí, sledování vývoje neodstraněných závad, ukazatele poruchovosti stokových sítí
Ústní ověření
e) Popsat a vysvětlit metody průzkumu stokových sítí
Ústní ověření
f) Vysvětlit přípravu kamerového průzkumu stok a vypracování dokumentace průzkumu
Ústní ověření
g) Popsat případy, kdy je vhodné použití geotechnického průzkumu a aplikace jeho výsledků do komplexního zhodnocení stavu stok
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na kanalizační síti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout řešení pro modelovou situaci - technické řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout řešení pro modelovou situaci - organizační řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhodnotit řešení pro modelovou situaci - ekonomické řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Organizace práce diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat přípravu průzkumu (podklady, účel průzkumu, volba vhodných technických prostředků, zabezpečení pracoviště), provedení průzkumu a dokumentace průzkumu
Ústní ověření
b) Navrhnout sestavu skupiny průzkumu kanalizační sítě a výběr vhodných technických prostředků
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit důvody a popsat průběh koordinace činností průzkumu kanalizační sítě s provozovatelem (provozním střediskem) kanalizační sítě
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizačních sítí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat potřebné podklady (kritéria) pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizační sítě
Ústní ověření
b) Charakterizovat potřebné podklady pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizační sítě
Ústní ověření
c) Připravit podklady pro rozpracování postupu konkrétní opravy a rekonstrukcí kanalizační sítě podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat potřebné podklady pro odstraňování balastních vod
Ústní ověření
b) Charakterizovat potřebné podklady pro odstraňování balastních vod
Ústní ověření
c) Připravit podklady pro rozpracování plánu odstraňování balastních vod podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout postup opravy podle modelové situace z kamerového záznamu o stavu kanalizace a odstranění balastních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Stanovit prognózu vývoje závady z modelové situace kamerového záznamu prohlídky kanalizace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Určit druh a stanovit potřebu technických prostředků pro poskytnutí odborné  pomoci plynoucích ze závěrů informací GIS a prohlídky kamerou
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Předvést prohlídku kanalizace přenosnou kanalizační kamerou
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Předvést práci s jednoduchými geodetickými přístroji (GPS, nivelační přístroj, jednoduché geodetické metody, obsluha přístrojů apod.) a práci s přenosnou kanalizační kamerou
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na stokové síti
Ústní ověření
b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci
Ústní ověření
d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu z podzemí
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
modelové
situace,
na
kterých
odzkouší
vybraná
hodnoticí
kritéria.
Jedná
se
o
kritéria,
u
nichž
je
uvedena
modelová
situace.
Příklady
modelových
situací
a
ověření
lze
provést
též
elektronickou
formou
v
simulovaném
prostředí.
Kompetence,
v
nichž
jsou
kritéria
hodnocení
řešena
podle
modelových
situací:
 
Kompetence
Vedení
dokumentace
diagnostiky
kanalizační
sítě
–
kritérium
b)
–
uchazeč
provede
běžný
denní
záznam
do
provozního
deníku
kanalizace
podle
podkladů,
které
mu
předloží
AOs
 
Kompetence
Posuzování
a
vyhodnocování
výsledků
inspekčních
prohlídek
kanalizační
sítě
-
kritérium
a),
b)
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
ve
formě
kamerového
záznamu
průzkumu
jednoho
stokového
úseku
(asi
50
m),
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
-
kritérium
d)
–
uchazeč
by
měl
vyjmenovat
běžně
využívané
ukazatele
poruchovosti,
popsat
proces
zhodnocení
poruchy
na
stokové
síti
a
navrhnout
pro
modelové
situace
další
postup
práce
s
poruchou,
dále
uchazeč
popíše
způsob
evidence
a
archivace
výsledků
průzkumu
v
elektronické
podobě
(práce
s
fotografiemi,
videem
a
protokoly
-
kritérium
e)
–
příklady
metody
průzkumu
stokové
sítě
–
kamerový
průzkum
pomocí
kamery
přenosné,
zabudované
ve
vozidle
nebo
šachtové,
personální
průzkum,
příklady
účelů
průzkumu
stokové
sítě
–
systematický
průzkum,
zaměřování
havárií,
dokumentace
skutečného
stavu
stok
před
zahájením
stavebních
prací,
prohlídky
kanalizace
před
opravou
souvisejících
komunikací,
prohlídky
přes
ukončením
záruční
doby,
prohlídky
před
převzetím
k
provozování,
přejímky
oprav
kanalizací
a
nových
kanalizací,
ověřování
a
zjišťování
skutečného
průběhu
trasy
stok,
vyhledávání
průniku
balastních
vod
a
prohlídky
stok
pro
cizí
subjekty
za
úplatu
-
kritérium
f)
-
vysvětlit
přípravu
kamerového
průzkumu
stok
a
vypracování
dokumentace
průzkumu
–
příprava
zahrnuje
následující
postupy:
příprava
podkladů,
shromáždění
výsledků
dříve
prováděných
průzkumů,
stanovení
požadovaného
rozsahu
prohlídek,
zabezpečení
vyčištění
prohlížených
stokových
úseků,
zabezpečení
minimálního
průtoku
ve
stokové
síti
(převedením,
vzdutím,
přečerpáním),
vypracování
dokumentace
zahrnuje
následující
postupy
přehledná
situace
kanalizace
s
vyznačením
prohlédnutých
úseků,
zpracování
protokolu
o
prohlídce
stok,
lokalizace
a
identifikace
nálezů,
zpracování
protokolu
o
prohlídce
stavebních
objektů
na
stokové
síti,
zhodnocení
speciálních
průzkumů
(měření
deformací,
sklonu
apod.),
zpracování
protokolu
o
poruše
 
Kompetence
Operativní
řešení
problémů
při
vzniku
poruch,
havárií
a
dalších
mimořádných
událostí
na
kanalizační
síti
–
příklady
modelových
situací:
porucha
trubní
stoky
mělce
uložené
v
hloubce
do
3
m,
oprava
havárie
zděné
stoky
v
hloubce
8
m,
oprava
poruchy
vstupní
šachty
(prefabrikáty,
stupadla,
poklopy),
významná
havárie
ovlivňující
odvodnění
větší
oblasti
-
v
kritériu
c)
uchazeč
popíše
problematiku
odložených
oprav
 
Kompetence
Příprava
podkladů
pro
zpracování
plánu
oprav
a
renovací
kanalizační
sítě
-
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
ve
formě
dokumentace
oprav
(kamerový
záznam
nebo
fotografie,
slovní
popis)
různých
poruch
na
stokové
síti,
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
 
Kompetence:
Příprava
podkladů
pro
odstraňování
balastních
vod
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

-
kritérium
c)
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
ve
formě
dokumentace
přítoku
balastních
vod
(kamerový
záznam
nebo
fotografie,
slovní
popis),
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
 
Kompetence
Poskytování
odborné
pomoci
výrobním
provozům
v
odvádění
odpadních
vod
–
AOs
připraví
3
modelové
situace
ve
formě
obrazové
dokumentace
různých
poruch
na
stokové
síti
(např.
kaverny
různých
typů,
vnik
balastních
vod,
ucpaná
kanalizace,
havárie
vlivem
velkých
kaveren,
riziko
vymílání
apod.),
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
-
pro
ověření
kritéria
d)
předvést
prohlídku
kanalizace
průmyslovou
kamerovou,
připraví
AOs
reálnou
situaci
v
terénu
nebo
zajistí
simulovanou
situaci
na
modelu
kanalizačního
potrubí.
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
zejména
přihlížet
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
i
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
se
bude
během
praktického
předvedení
současně
provádět
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	odborná učebna se softwarovým vybavením a PC s příslušným softwarovým vybavením 
·	jednoduché geodetické přístroje (např. GPS, nivelační přístroj) 
·	přenosná kanalizační kamera
·	listinná forma pasportů, elektronická forma pasportů 
·	fotodokumentace a videozáznam z prohlídky kanalizačního potrubí 
·	formuláře pro modelové situace (provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při inspekčních prohlídkách kanalizačních sítí)
·	detekční přístroj kvality ovzduší
·	zachycovací postroj a trojnožka
·	technické prostředky pro otevírání poklopů
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ
 
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 17.7.2024 23:18:07
Strana 9 z 9