Kvalifikační standard

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka (kód: 36-102-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Lešenář šéfmontér
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zpracovávání jednoduché dokumentace pro lešení
3
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
3
Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání
3
Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení
3
Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
3
Orientace v technických parametrech lešení
3
Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění
3
Montáže a demontáže ochranných a záchytných konstrukcí z lešeňových prvků a dílců
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 28.5.2026 0:54:05
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
pro
práci
ve
výškách
ve
smyslu
vyhlášky
č.
79/2013
§
11
odst.
(3)
a
příloha
č.
2
část
II.9
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/lesenar
-
sefmonter#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
zkoušce
jsou
používány
reálné
prvky
a
dílce
konkrétních
typů
lešení.
Rovněž
jsou
používány
reálné
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Pro
ověřování
kompetence
Montáž
a
demontáž
lešení
v
rozsahu
oprávnění
kritérium
a)
až
f)
musí
autorizovaná
osoba
disponovat
dostatečným
prostorem
pro
montáž
nejméně
jednoho
lešení
o
délce
8
m
a
výšce
3
m,
s
možností
zakotvení
tohoto
lešení
do
objektu.
Pro
montáž
musí
být
k
dispozici
nejméně
jeden
kotvicí
bod
pro
použití
OOPP.
Rovněž
musí
být
k
dispozici
konstrukce
pro
osazení
systému
dočasné
ochrany
volného
okraje
v
délce
min.
6
m.
 
Ověření
kompetence
Zpracování
jednoduché
dokumentace
pro
lešení
kritérium
a)
spočívá
ve
vypracování
náčrtu
lešeňové
konstrukce,
včetně
ztužení,
kotvení,
případně
vzepření.
Jako
podklad
předá
autorizovaná
osoba
základní
výkresovou
dokumentaci
stavebního
objektu
(minimální
výška
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry,
fasádní
materiály,…),
požadavky
na
užitné
zatížení
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
(otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.).
Náčrt
bude
dále
sloužit
k
ověření
kompetence
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
c)
a
pro
ověření
kompetence
Příprava
a
výběr
potřebného
množství
lešenářských
prvků
pro
stavbu
lešení
-
kritérium
a)
až
c).
Při
hodnocení
zpracovaného
návrhu
se
bude
přihlížet
zejména
k
bezpečnosti
navrženého
řešení.
 
Při
ověřování
kompetence
Příprava
a
výběr
potřebného
množství
lešenářských
prvků
pro
stavbu
lešení
-
kritérium
a)
použije
uchazeč
jím
zpracovaný
náčrt
a
v
rámci
plnění
kritéria
a)
zdůvodní
svůj
výběr
typu
lešení.
Následně
si
vylosuje
kritérium
b)
nebo
c)
a
podle
výsledku
navrhne
materiálovou
specifikaci
pro
zpracovaný
náčrt
ve
variantě
trubkového
nebo
dílcového
lešení.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
technických
parametrech
lešení
-
kritérium
b)
je
založeno
na
praktickém
přezkoušení
s
příslušnými
dílci
lešení.
Uchazeč
musí
popsat
5
předložených
dílců
a
způsoby
jejich
napojení
v
konstrukci.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
technických
parametrech
lešení
-
kritérium
c)
je
založeno
na
posouzení
10
fotografií
různých
lešení
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
 
Ověřování
kompetence
Montáž
a
demontáž
lešení
v
rozsahu
oprávnění
-
kritérium
a)
až
f)
-
je
založeno
na
ústním
ověření
znalostí
montáže
a
demontáže
všech
typů
lešení.
Prakticky
uchazeč
předvede
montáž
pouze
jednoho
vybraného
typu
lešení.
Montáž
lešení
podle
zbývajících
bodů
uchazeč
pouze
ústně
vysvětlí
s
pomocí
vzorků
lešeňového
materiálu.
Uchazeč
v
modelové
funkci
lešenáře
šéfmontéra
řídí
stavbu
lešení,
kterou
provádějí
2
až
3
figuranti
-
lešenáři
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
znalostmi,
kteří
při
práci
vycházejí
z
jeho
pokynů.
Jako
dokumentace
slouží
příslušný
návod
k
danému
lešení.
Vytvořená
skupina
musí
smontovat
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
dvou
pater.
Kontroluje
se
správné
založení
lešení,
dodržení
správného
postupu
montáže
(včetně
osobního
nebo
kolektivního
zajištění
při
montáži),
ztužení
konstrukce,
její
zakotvení,
výstupy,
kompletace
zábradlí
a
dalších
potřebných
součástí
konstrukce.
Předváděná
montáž
je
zakončena
modelovým
předáním
konstrukce
lešení
do
provozu,
poté
je
lešení
opět
demontováno.
,
Bezpečně
provedená
demontáž
je
rovněž
součástí
plnění
tohoto
kritéria.
Ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
ochranných
a
záchytných
konstrukcí
z
lešeňových
prvků
a
dílců
-
kritérium
a)
a
b)
-
je
založeno
na
ústním
ověření
znalostí
montáže
a
demontáže
obou
typů
konstrukcí.
Prakticky
předvede
montáž
pouze
jednoho
vybraného
typu.
Montáž
druhé
konstrukce
uchazeč
pouze
ústně
vysvětlí
s
pomocí
vzorků
lešeňového
materiálu.
Uchazeč
v
modelové
funkci
lešenáře
šéfmontéra
řídí
stavbu
příslušné
konstrukce,
kterou
provádějí
2
až
3
figuranti
-
lešenáři
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
znalostmi,
kteří
při
práci
vycházejí
z
jeho
pokynů.
Postupuje
se
obdobně,
jako
v
kompetenci
Montáž
a
demontáž
lešení
v
rozsahu
oprávnění.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
 
Písemné
ověřování
kritérií
se
u
vybraných
kompetencí
provádí
prostřednictvím
písemného
testu
při
dodržení
těchto
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 28.5.2026 0:54:05
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

30
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení
trubková,
dílcová,
podpěrná
a
pojízdná

90
otázek

Prokázat
znalost
obecných
požadavků
na
zajištění
pracovníka
při
práci
ve
výškách

30
otázek

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

8
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení
trubková,
dílcová,
podpěrná
a
pojízdná

24
otázek

Prokázat
znalost
obecných
požadavků
na
zajištění
pracovníka
při
práci
ve
výškách

8
otázek
pravidel:
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
·
•Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
150
otázek,
aby
bylo
možné
vytvořit
několik
desítek
různě
sestavených
testů
·
•Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněny
následující
podmínky:
·
•Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
níže
uvedený
počet
otázek;
·
•Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
alespoň
jednu
otázku;
·
•Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
Je
třeba
dosáhnout
alespoň
75
%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každé
kritérium
a
zároveň
80
%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
kompetencí
popsaných
kritérii
hodnocení
následovně

Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
ze
40
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
kritérií:

Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
losovaných
otázek
 
Soubor
otázek
pro
ústní
ověřování
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
 
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
losovaných
otázek,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
a)
Pro
celkový
soubor
otázek:
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách
b)
Pro
soubor
vylosovaných
otázek
konkrétního
uchazeče:
Každý
uchazeč
musí
mít
v
souboru
svých
vylosovaných
otázek
zohledněno
alespoň
jednou
každé
kritérium
(myslí
se
kritérium,
u
něhož
jsou
losované
otázky
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit).
 
Všichni
členové
zkušební
komise
musí
být
přítomni
u
zkoušky
po
celou
dobu
zkoušení
uchazečů.
 
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 28.5.2026 0:54:05
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská komora lešenářů, o. s.
Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
FSOP, s. r. o.
LAVEL MB, s. r. o.
PKL servis, s. r. o.
SCASERV, a. s.
VÚBP, v. v. i.
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 28.5.2026 0:54:05
Strana 4 z 4