Kvalifikační standard

Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb (kód: 33-046-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí
3
Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků skeletových dřevostaveb
3
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
3
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení
3
Spojování jednotlivých konstrukčních prvků skeletových dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
3
Výroba jednotlivých částí skeletových dřevostaveb
3
Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace
3
Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií
3
Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi
3
Povrchová úprava skeletových prvků mořením, nanášením pigmentových a transparentních nátěrových hmot strojně nebo ručně
3
Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků skeletových dřevostaveb
3
Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb
3
Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb, 17.6.2026 9:10:31
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pracovnik
-
vyroby
-
drevosta#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
kladen
důraz
na
volbu
postupu
práce
a
vhodného
materiálu
s
přihlédnutím
na
samostatnost
rozhodování
a
ekonomické
hledisko
výroby.
Při
zadávání
úkolů
se
zkoušející
zaměří
zejména
na
práci
s
dodanou
konstrukční
a
technologickou
dokumentací,
způsob
zpracování,
volbu
nástrojů
a
materiálů
pro
zhotovení
požadovaného
výrobku,
výrobu
zadaného
výrobku,
montáž
zadaného
výrobku,
manipulaci
s
materiálem,
obsluhu,
seřizování
a
běžnou
údržbu
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
norem
a
předpisů
v
platném
znění:
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
01
3431
Kreslení
střech
•
ČSN
01
3487
Výkresy
dřevěných
stavebních
konstrukcí
•
ČSN
73
3150
Tesařské
spoje
dřevěných
konstrukcí
•
ČSN
73
2810
Dřevěné
stavební
konstrukce.
Provádění
•
ČSN
73
0540
–
2
Tepelná
ochrana
budov
–
požadavky
(izolace
v
konstrukcích
a
osazení
parozábran)
•
EN
336
Konstrukční
dřevo
-
Rozměry,
dovolené
odchylky
•
EN
912
Spojovací
prostředky
pro
dřevo
–
Specifikace
pro
speciální
hmoždíky
pro
dřevo
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky.
 
Uchazeč
v
rámci
zkoušky,
ve
které
je
předepsán
způsob
ověřování
„praktické
předvedení
a
ústní
ověření“,
okomentuje
provedené
pracovní
operace
a
zodpoví
položené
otázky.
 
Uchazeč
v
rámci
zkoušky
vyrobí
jednu
část
skeletu
včetně
panelu
dřevostavby,
vyřízne
v
ní
stavební
otvor,
který
osadí
alespoň
jedním
oknem
nebo
dveřmi
a
provede
na
části
impregnaci
a
povrchovou
úpravu
ručně
nebo
strojně
dle
konkrétního
zadání.
 
Kompetence
-
"Orientace
ve
stavebních
a
prováděcích
výkresech
a
technické
dokumentaci
tesařských
konstrukcí"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje,
jak
se
uchazeč
pomocí
čtení
výkresů
orientuje
v
technické
dokumentaci.
 
Kompetence
-
"Volba
a
příprava
vhodných
materiálů,
rýsování,
rozměřování
a
rozkreslování
konstrukčních
prvků
skeletových
dřevostaveb"
:
autorizovaná
osoba
hodnotí
uchazeče,
jak
věcně
správně
čte
prováděcí
výkresy
tesařských
konstrukcí,
zda
výklad
je
přesný
a
správně
používá
odbornou
terminologii,
zdůvodnění
je
v
souladu
s
platnými
normami
a
předpisy.
Uchazeč
vypracuje
výpis
spotřeby
materiálů
na
výrobu
konkrétní
části
rámové
dřevostavby.
 
Kompetence
-
"Ruční
a
strojní
opracování
dřevěných
materiálů,
zhotovení
dřevěných
prvků
konstrukcí"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje
správnost
pracovního
postupu
v
souladu
s
výkresovou
dokumentací
a
předpisy
BOZP
a
PO,
zda
uchazeč
dodržuje
logickou
návaznost
pracovních
postupů,
navržený
postup
splňuje
nároky
na
platné
ČSN
a
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP
a
PO.
 
Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb, 17.6.2026 9:10:31
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kompetence
-
"Obsluha,
základní
údržba
a
nastavení
dřevoobráběcích
strojů,
ručních
strojů
a
strojních
zařízení"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
použití
strojů
a
nástrojů,
pracovních
postupů
opracování
materiálů,
zda
používá
odbornou
terminologii
a
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP
a
PO.
 
Kompetence
-
"Spojování
jednotlivých
konstrukčních
prvků
skeletových
dřevostaveb
dřevěnými
a
kovovými
spojovacími
prostředky"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje
věcnou
správnost
uchazečova
vysvětlení
dle
konkrétního
zadání
a
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP
a
PO.
 
Kompetence
-
"Výroba
jednotlivých
částí
skeletových
dřevostaveb"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje
uchazeče,
jak
se
správně
orientuje
v
zadání
a
samostatně
vyrobí
dle
zadání
jednu
část
skeletových
dřevostaveb,
zda
vysvětlení
je
věcně
správné.
Samostatně
a
přesně
zhotoví,
dle
konkrétního
zadání,
jednotlivé
prvky
konstrukce
skeletových
dřevostaveb
s
použitím
správného
nářadí
a
nástrojů.
Podle
konkrétního
zadání
použije,
případně
připraví
lepicí
směsi
pro
lepení
jednotlivých
dílů.
Dodržuje
zásady
BOZP
a
PO.
 
Kompetence
-
"Vyřezávání
stavebních
otvorů
a
otvorů
pro
technické
instalace"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje,
zda
uchazeč
postupuje
dle
zadání
při
dodržování
technologických
postupů
a
dodržení
BOZP
a
PO.
Hodnocena
je
celková
zručnost
práce
vzhledem
ke
složitosti
a
rozsahu
zadané
konstrukce.
Hodnoceno
je,
zda
je
vysvětlení
věcně
správné.
 
Kompetence
-
"Osazování
izolačních
materiálů,
parozábran
a
difuzních
fólií"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje,
zda
vysvětlení
je
věcně
správné,
pracovní
postup
dodržen,
včetně
BOZP
a
PO.
 
Kompetence
-
"Osazování
stavebních
otvorů
okny
a
dveřmi"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje,
zda
uchazeč
správně
osadí
alespoň
jeden
stavební
otvor
oknem
nebo
dveřmi
dle
konkrétního
zadání
a
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP
a
PO.
 
Kompetence
-
"Povrchová
úprava
skeletových
prvků
mořením,
nanášením
pigmentových
a
transparentních
nátěrových
hmot
strojně
nebo
ručně"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje,
jak
uchazeč
vysvětlí
vhodnost
ošetření
skeletových
dřevostaveb
ochrannou
látkou
dle
konkrétního
zadání,
proti
dřevokazným
škůdcům
a
jak
aplikuje
impregnační
látky,
nátěry
a
fasádní
materiály
na
stavební
skeletové
prvky,
a
jak
při
práci
dodržuje
BOZP
a
PO.
 
Kompetence
-
"Kompletace
dílců
a
podsestav
do
vyšších
funkčních
celků
skeletových
dřevostaveb"
:
autorizovaná
osoba
posuzuje
technologickou
správnost
kompletace,
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP
a
PO,
provádí
kontrolu
provedené
práce.
U
této
kompetence,
kritéria
d)
Popsat
a
zkompletovat
vyrobené
dílce
a
podsestavy
do
vyšších
funkčních
celků
skeletových
dřevostaveb
dle
konkrétního
zadání
bude
pro
realizaci
zkoušky
k
dispozici
pomocník.
Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb, 17.6.2026 9:10:31
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
K O D A, s. r. o.
NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.
LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb, 17.6.2026 9:10:31
Strana 4 z 4