Kvalifikační standard

Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb (kód: 33-043-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí
3
Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb
3
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
3
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení
3
Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
3
Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb
3
Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace
3
Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií
3
Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi
3
Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně
3
Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků
3
Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb
3
Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 10.9.2026 0:29:08
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pracovnik
-
vyroby
-
drevosta#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
zkoušce
uchazeč
zhotoví:
•
•minimálně
dva
různé
typy
masivních
bloků
dřevostaveb
•
•vyřízne
v
jednom
z
nich
stavební
otvor,
který
osadí
oknem
nebo
dveřmi
podle
zadání
určeného
autorizovanou
osobou.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
kladen
důraz
na
volbu
postupu
práce
a
vhodného
materiálu
s
přihlédnutím
na
samostatnost
rozhodování
a
ekonomické
hledisko
výroby.
Při
zadávání
úkolů
se
zkoušející
zaměří
zejména
na:
•
•práci
s
dodanou
konstrukční
a
technologickou
dokumentací
•
•manipulaci
s
materiálem
•
•volbu,
obsluhu,
seřizování
a
běžnou
údržbu
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů
pro
zhotovení
požadovaného
výrobku
•
•způsob
zpracování,
výrobu
a
montáž
zadaného
výrobku.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
způsobem
"Praktické
předvedení
a
ústní
ověření"
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
nebo
obhajoby
zvoleného
postupu
či
řešení.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
práce
a
ke
kvalitě
a
funkčnosti
zhotoveného
výrobku.
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
dokumentů,
ve
znění
pozdějších
předpisů:
•
•ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
•
•ČSN
01
3431
Kreslení
střech
•
•ČSN
01
3487
Výkresy
dřevěných
stavebních
konstrukcí
•
•ČSN
73
3150
Tesařské
spoje
dřevěných
konstrukcí
•
•ČSN
73
2810
Dřevěné
stavební
konstrukce.
Provádění
•
•EN
336
Konstrukční
dřevo
-
Rozměry,
dovolené
odchylky
•
•EN
912
Spojovací
prostředky
pro
dřevo
–
Specifikace
pro
speciální
hmoždíky
pro
dřevo
•
•Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky.
•
•ČSN
73
0540
–
2
Tepelná
ochrana
budov
–
požadavky
(izolace
v
konstrukcích
a
osazení
parozábran)
 
Pro
ověřování
odborných
kompetencí:
a)
Orientace
ve
stavebních
a
prováděcích
výkresech
a
technické
dokumentaci
tesařských
konstrukcí:
AOs
posoudí,
jak
se
uchazeč
pomocí
čtení
výkresů
dokáže
orientovat
v
technické
dokumentaci.
b)
Volba
a
příprava
vhodných
materiálů,
rýsování,
rozměřování
a
rozkreslování
konstrukčních
prvků
masivních
bloků
dřevostaveb
:
AOs
hodnotí
uchazeče,
jak
věcně
správně
čte
prováděcí
výkresy
tesařských
konstrukcí,
zda
výklad
je
přesný
a
správně
používá
odbornou
terminologii.
Zdůvodnění
je
v
souladu
s
platnými
normami
a
předpisy.
Uchazeč
vypočítá
a
vypracuje
kusovník
nebo
výpis
spotřeby
materiálů
na
výrobu
konkrétní
části
dvou
různých
masivních
bloků
dřevostaveb
na
základě
konkrétního
zadání.
c)
Ruční
a
strojní
opracování
dřevěných
materiálů,
zhotovení
dřevěných
prvků
konstrukcí:
AOs
posoudí
správnost
pracovního
postupu,
v
souladu
s
výkresovou
dokumentací
a
předpisy
BOZP,
zda
uchazeč
dodržuje
logickou
návaznost
pracovních
postupů
a
navržený
postup
splňuje
nároky
na
platné
ČSN.
d)
Obsluha,
základní
údržba
a
nastavení
dřevoobráběcích
strojů,
ručních
strojů
a
strojních
zařízení:
AOs
sleduje
a
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
použití
strojů
a
nástrojů,
pracovních
postupů
opracování
materiálů
a
zda
používá
odbornou
terminologii.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 10.9.2026 0:29:08
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

e)
Spojování
jednotlivých
konstrukčních
prvků
masivních
bloků
dřevostaveb
dřevěnými
a
kovovými
spojovacími
prostředky:
AOs
posoudí
věcnou
správnost
uchazečova
vysvětlení
podle
konkrétního
zadání.
f)
Výroba
jednotlivých
částí
masivních
bloků
dřevostaveb:
AOs
posoudí
uchazeče,
jak
se
správně
orientuje
v
zadání
a
samostatně
vyrobí
podle
zadání
minimálně
dva
druhy
masivního
bloku
dřevostaveb
a
zhodnotí
věcnou
správnost
jeho
postupu.Tolerovány
jsou
drobné
nepřesnosti.
Samostatně
a
přesně
zhotoví
jednotlivé
prvky
konstrukce
masivního
bloku
s
použitím
správného
nářadí
a
nástrojů.
Dodrží
stanovený
časový
limit,
který
odpovídá
složitosti
a
množství
prvků.
Dodržuje
zásady
BOZP.
Vysvětlí
a
připraví
lepící
směsi
(lepidlo
a
přísady)
pro
lepení
jednotlivých
dílců
masivního
bloku.
g)
Vyřezávání
stavebních
otvorů
a
otvorů
pro
technické
instalace:
AOs
sleduje,
zda
uchazeč
postupuje
podle
zadání
při
dodržování
technologických
postupů
a
dodržení
BOZP.
Hodnotí
se
celková
zručnost,
věcná
správnost
postupu
a
dodržení
časového
limitu,
vzhledem
ke
složitosti
a
rozsahu
zadané
konstrukce.
h)
Osazování
izolačních
materiálů,
parozábran
a
difuzních
fólií:
AOs
sleduje,
zda
vysvětlení
je
věcně
správné,
pracovní
postup
dodržen,
včetně
BOZP.
ch)
Osazování
stavebních
otvorů
okny
a
dveřmi:
AOs
sleduje,
zda
uchazeč
správně
osadí
jeden
stavební
otvor
oknem
nebo
dveřmi
podle
konkrétního
zadání.
i)
Impregnace
stavebních
prvků
masivních
bloků
dřevostaveb
ochrannými
látkami
a
povrchová
úprava
nátěrovými
hmotami,
fasádními
materiály
strojně
nebo
ručně
:
AOs
posoudí,
jak
uchazeč
vysvětlí
vhodnost
ošetření
masivního
bloku
ochrannou
látkou
proti
dřevokazným
škůdcům.
Dále
pak
rozdílnost
způsobu
aplikace
-
nátěr,
nástřik,
ponor,
a
jak
při
práci
dodržuje
BOZP.
j)
Kompletace
dílců
a
podsestav
do
vyšších
funkčních
celků:
AOs
posuzuje
technologickou
správnost
kompletace,
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP,
zda
používá
osobní
ochranné
pracovní
prostředky
a
provádí
kontrolu
provedené
práce.
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 10.9.2026 0:29:08
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KODA, s. r. o., Blatno 118
ESOZ Chomutov
KERNER, s. r. o., Chomutov
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
LINETA, a. s., Praha
 
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 10.9.2026 0:29:08
Strana 4 z 4