Kvalifikační standard

Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě (kód: 33-030-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce
4
Spouštění a základní nastavení nářezového centra v nábytkářské výrobě
4
Orientace v ovládacím softwaru operačního systému nářezových center v nábytkářské výrobě
4
Instalace programů do řídící jednotky nářezového centra v nábytkářské výrobě, včetně dílčích úprav programů
4
Dělení plošných materiálů, používaných při výrobě nábytku s manuálním způsobem řízení procesu
3
Dělení plošných materiálů, používaných při výrobě nábytku s automatickým způsobem řízení procesu dle zadaných nářezových plánů
3
Kontrola kvality řezu a rozměrových tolerancí nábytkového dílce
3
Manipulace s nařezanými dílci v nábytkářské výrobě a jejich třídění podle navazujících operací
3
Výměna pilových kotoučů, včetně následného seřízení nářezového centra v nábytkářské výrobě
4
Základní údržba nářezových center v nábytkářské výrobě
4
Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 05.08.2013 do: 05.04.2019
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě, 30.9.2026 6:47:05
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k nařezání 30 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (MDF deska, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná DTD, laminovaná DTD) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. 
Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:
– práce s výrobní dokumentací
– kontrola děleného plošného materiálu 
– spuštění stroje, základní nastavení
– orientace v softwaru stroje
– instalace nářezových plánů 
– dělení materiálů 
– kontrola kvality řezu, rozměrové a úhlové tolerance 
– údržba stroje
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě, 30.9.2026 6:47:05
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s. 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí 
Dřevařský magazín
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě, 30.9.2026 6:47:05
Strana 3 z 3