Kvalifikační standard

Operátor/operátorka obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-031-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce
4
Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě
4
Orientace v ovládacím softwaru operačního systému obráběcích center v nábytkářské výrobě
4
Instalace programů do řídící jednotky obráběcího centra v nábytkářské výrobě, včetně dílčích úprav programů
4
Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování
3
Kontrola a výměna nástrojů, včetně následného nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě
4
Základní údržba obráběcích center v nábytkářské výrobě
4
Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Operátor/operátorka obráběcích center v nábytkářské výrobě, 20.8.2026 20:51:37
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-cnc-obrabecich-s#zdravotni-zpusobilost).
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.
 
Pro ověření kritérií uchazeč předvede tyto činnosti:
·	•opracuje dílec z MDF (polotvrdá dřevovláknitá deska) na přesný rozměr
·	•vyvrtá otvory pro závěs dveří do MDF, DTD (dřevotřísková deska), LDTD (laminovaná dřevotřísková deska), dýhované DTD
·	•vyfrézuje polodrážku a drážku do MDF, DTD, LDTD, dýhované DTD
·	•v ploše materiálu MDF, DTD, LDTD, dýhovaná DTD, překližka vyfrézuje neprůchozí otvor o minimálním rozměru 100x100 mm
·	•opracuje malý dílec, na který použije dodatečné zajišťovací (fixační) prvky
·	•opracuje polotovar, který vyfrézuje na šabloně (na desce, která zajistí dostatečnou soudržnost jednotlivých dílců), z výchozího polotovaru vyrobí několik výsledných dílců (výchozí polotovar rozvrtá na kolíky nebo polotovar na šablonu přišroubuje) 
·	•vyrobí šablonu na frézování malých dílců, které nesmí být v ploše nijak poškozeny (v šabloně vytvoří otvory pro vytvoření podtlaku a podtlakový prostor uzavře pryžovým těsněním)
·	•zhotovenou šablonu odzkouší vyrobením dílců z LDTD
·	•na 2 kusech LDTD vytvoří funkční kolíkový spoj
·	•provede jednoduchou úpravu programu, např. zvětšení drážky do délky a šířky
·	•provede změnu průměru a hloubky vrtání (průchozí i neprůchozí otvor) 
·	•upraví program na opracování dílce na přesný rozměr
 
Uchazeč v rámci zkoušky, v níž je předepsán způsob ověřování „praktické předvedení s ústním vysvětlením“, okomentuje provedené pracovní operace a zodpoví položené otázky.
Operátor/operátorka obráběcích center v nábytkářské výrobě, 20.8.2026 20:51:37
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Dřevařský magazín
Embre, s. r. o., Ivančice
NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s., Ořechov
Operátor/operátorka obráběcích center v nábytkářské výrobě, 20.8.2026 20:51:37
Strana 3 z 3