Hodnoticí standard

Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě (kód: 36-076-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Diagnostik vodovodní sítě
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech vodovodní sítě
3
Obsluha a údržba zařízení pro diagnostiku vodovodní sítě
3
Diagnostika vodovodní sítě
3
Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě
3
Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice vodovodních sítí
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technických podkladech vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez, kladečské schéma potrubí) vodovodní sítě v papírové podobě
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst v technických podkladech vodovodní sítě v elektronické podobě (Geografický informační systém (GIS)), situace, podélný profil, příčný řez, pasport
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Obsluha a údržba zařízení pro diagnostiku vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat práci se zařízením pro diagnostiku vodovodní sítě včetně lokalizace úniku vody
Ústní vysvětlení v reálném provozu
b) Předvést obsluhu softwaru sloužícího k diagnostice vodovodní sítě
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat údržbu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti
Ústní ověření
d) Předvést obsluhu přístrojů pro vyhledávání poruch na vodovodní síti
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Diagnostika vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsob přípravy terénních prací a zajištění pracoviště (např. na pozemních komunikacích) při diagnostice vodovodní sítě
Ústní ověření
b) Popsat pracovní postupy při diagnostice vodovodní sítě
Ústní ověření
c) Popsat a charakterizovat druhy materiálů vodovodních potrubí, přípojek a jejich spojů
Ústní ověření
d) Popsat příčiny poruch na vodovodním potrubí a přípojkách
Ústní ověření
e) Popsat spolupráci s ostatními složkami provozní společnosti (GIS, dispečink)
Ústní ověření
f) Popsat vyhledávání skrytých úniků křížovou korelací
Ústní ověření
g) Popsat vyhledávání poruch vodíkovou metodou
Ústní ověření
h) Popsat vyhledávání poruch půdním mikrofonem
Ústní ověření
i) Předvést měření průtoku vody příložným mobilním průtokoměrem
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Interpretovat výstupy minimálních, průměrných a maximálních průtoků a tlaků na vodovodní síti
Praktické předvedení a ústní ověření
k) Interpretovat výstupy záznamů z korelátoru a určit místa poruch na vodovodní síti
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky vodovodní sítě
Ústní ověření
b) Vyplnit protokol záznamu z diagnostiky vodovodní sítě podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice vodovodních sítí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti
Ústní ověření
b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka při diagnostice vodovodní sítě, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení apod.)
Ústní ověření
d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na vodovodní síti
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci ovzduší
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchraně z podzemí
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-vodovodni-site#zdravotni-zpusobilost).
 
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky vodovodní sítě:
kritérium a)
- Určení příčiny porušení vodovodního potrubí podle použitého materiálu
- Způsob opravy porušeného vodovodního potrubí
- Identifikace použitého obsypu vodovodního potrubí
- Pravděpodobnost opakování poruchy vodovodního potrubí.
 
Kompetence Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice vodovodní sítě 
Modelové situace pro předvedení správných postupů první pomoci:
Modelové situace musí být zaměřeny na úrazy vztahující se k dané pracovní činnosti a ošetření běžných drobných poranění. Například se jedná o nadýchání nedýchatelným nebo jedovatým plynem, postup při dopravní nehodě, pád do prohlubně, postup při ošetření pracovníka v bezvědomí. Mezi drobné úrazy patří zejména postup při ošetření drobných řezných ran, odřenin při práci v rizikovém prostředí.
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.
Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně dle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání strojírenských nebo elektrotechnických nebo chemických nebo stavebních a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti vodárenství a absolvování základního kurzu první pomoci.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti vodárenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování nebo učitele odborných předmětů v oblasti vodárenství a absolvování základního kurzu první pomoci.
c)	Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů v oblasti vodárenství a absolvování základního kurzu první pomoci.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	úsek vodovodní sítě pro předvedení praktické zkoušky
·	nástroje pro manipulaci na vodovodní síti
·	přístroje pro diagnostiku vyhledávání míst výskytů poruch na vodovodních sítích: např.: korelátor, příložný mobilní ultrazvuk, průtokoměr, půdní mikrofon
·	technické podklady v papírové a elektronické podobě (projektová dokumentace, PC s instalovaným GIS)
·	protokol záznamu výstupu z monitoringu diagnostiky vodovodní sítě
·	detektor plynů
·	ochranné pomůcky, prostředky individuálního zabezpečení proti pádu do volné hloubky a z výšky
·	lékárnička a zdravotnický materiál k předvedení první pomoci, výcviková figurína pro resuscitaci
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). 
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s. 
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě, 17.7.2024 23:48:43
Strana 7 z 7